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	Nr. de ordine
	Codul NC
	TARIC
	Descrierea
	Perioada de contingentare
	Volumul contingentului 
	Nivelul taxei vamale contingentare (%)

	09.2010
	ex 2912 29 00
	75
	3-Ciclohexenă-1-carboxaldehidă (CAS RN 100-50-5) cu o puritate de minimum 98 % în greutate
	01.01-31.12
	155 000 kg
	0 %

	09.2017
	ex 2918 11 00
	20
	L-(+)-Acid lactic (CAS RN 79-33-4) cu o puritate de minimum 99 % în greutate, pentru utilizare în fabricarea următoarelor:
	—
	esteri și alți derivați (adică produse obținute în urma unei reacții chimice cu formarea de noi legături intramoleculare) sau

	—
	soluții produse în condiții GMP (sistemul de certificare a bunelor practici de fabricație) pentru a fi furnizate industriei farmaceutice


 (1)
	01.01-31.12
	55 000 de tone
	0 %

	09.2025
	ex 2933 59 95
	82
	Ametoctradin (ISO) (CAS RN 865318-97-4) cu o puritate de minimum 98 % în greutate
	01.01-31.12
	353 500 kg
	0 %

	09.2027
	ex 3815 19 90
	82
	Catalizator, alcătuit din compuși organo-metalici de bor, titan și aluminiu, fixați pe un suport de dioxid de siliciu, sub formă de pulbere
	01.01-31.12
	15 600 kg
	0 %

	09.2029
	ex 8409 91 00
	63
	Semifabricat de chiulasă pentru un motor cu patru cilindri, cu 10 miezuri, fabricată din aliaj de aluminiu EN AC-45500, care prezintă următoarele caracteristici:
	—
	fără alte componente,

	—
	cu o duritate de minimum 90 HB,

	—
	cu defecte de turnare de o dimensiune maximă de 0,4 mm și limitată la 10 defecte pe cm²

	—
	cu o distanță între brațele dendritice în camera de combustie de maximum 25 μm,

	—
	cu o manta de răcire a apei, în două trepte (double-deck),

	—
	cu o greutate de minimum 14 kg, dar de maximum 19 kg,

	—
	cu o lungime de minimum 460 mm, dar de maximum 510 mm,

	—
	cu o înălțime de minimum 260 mm, dar de maximum 286 mm și

	—
	cu o lățime de minimum 140 mm, dar de maximum 150 mm



	01.01-31.12
	200 000 bucăți
	0 %

	09.2031
	ex 8411 99 00
	45
	Segmente inelare de turbină, palete de ghidare și de rotor, ca părți ale unei turbine fixe de gaz pentru producerea de energie electrică sau pentru acționare mecanică
	—
	fabricate din superaliaje pe bază de nichel,

	—
	pentru o temperatură de funcționare de minimum 600 K, dar de maximum 1 600 K,

	—
	cu o lungime de maximum 500 mm

	—
	cu o lățime de maximum 900 mm,

	—
	cu o înălțime de maximum 1 300 mm



	01.01-31.12
	615 de tone
	0 %

	09.2032
	ex 2920 29 00
	35
	Fosetil de sodiu (CAS RN 39148-16-8) sub formă de soluție apoasă cu un conținut de fosetil de sodiu, în greutate, de minimum 39 %, dar de maximum 41 %
	01.01-31.12
	521 de tone
	0 %

	09.2033
	ex 3811 29 00
	79
	Aditivi, constând în produși de reacție ai 1,3,4-tiadiazolidin-2,5-ditionei cu peroxidul de hidrogen și terț-nonanantiolul, conținând în greutate:
	—
	minimum 70 % 2,5-bis(terț-nonilditio)-[1,3,4]-tiadiazol (CAS RN 89347-09-1), și

	—
	minimum 10 % 5-(terț-nonilditio)-1,3,4-tiadiazol-2(3H)-tionă (CAS RN 97503-12-3),


destinați utilizării la fabricarea amestecurilor de aditivi pentru uleiurile lubrifiante
 (1)
	01.01-31.12
	500 de tone
	0 %

	09.2034

	ex 9029 20 31
ex 9029 90 00
	50
50
	Bloc de instrumente pentru tabloul de bord, care comunică prin protocoale CAN-BUS și/sau K-LINE cu:
	—
	sau fără motoare pas cu pas,

	—
	indicatoare și cadrane analogice sau digitale,

	—
	sau fără placă de control cu microprocesor,

	—
	sau fără indicatori LED sau afișaj LCD,


care afișează cel puțin:
	—
	viteza,

	—
	turația motorului,

	—
	temperatura motorului,

	—
	nivelul combustibilului,


destinat utilizării la fabricarea mărfurilor de la capitolul 87
 (1)

	01.01-31.12

	160 000 bucăți

	0 %


	09.2035
	ex 8409 91 00
	83
	Bielă pentru conectarea pistoanelor la arborele cotit al unui motor pentru autoturisme: 
	—
	fabricată dintr-un aliaj care conține 96 % oțel, restul fiind titan, vanadiu, aluminiu, crom, nichel, cupru, fosfor, siliciu, sulf și mangan,

	—
	cu două buloane de legătură,

	—
	cu o duză,

	—
	cu o lungime de minimum 120 mm , dar de maximum 160 mm,

	—
	cu o rugozitate a suprafeței corespunzătoare standardului ISO 4287-1997,


destinată utilizării la fabricarea motoarelor cu aprindere prin scânteie pentru autovehicule
 (1)
	01.01-31.12
	570 000 bucăți
	0 %

	09.2516
	ex 2933 39 99
	95
	Fluopiram (ISO) (CAS RN 658066-35-4) cu o puritate de minimum 96,5 % în greutate
	01.07-31.12
	75 de tone
	0 %

	09.2517
	ex 1517 90 99
	92
	Ulei de origine microbiană, rafinat, utilizat la fabricarea altor produse decât hrană pentru animale: 
	—
	conținând în greutate minimum 10 %, dar maximum 80 % acid eicosapentaenoic și 

	—
	cu o valoare a acidului eicosapentaenoic/(acid eicosapentaenoic + acid docosahexaenoic) de minimum 0,2 și

	—
	standardizat cu ulei de origine vegetală



	01.07-31.12
	250 de tone
	0 %

	09.2518
	ex 8544 30 00
	63
	Fascicul de cabluri electrice sau cablu electric pentru sistemul retrovizor al autovehiculelor (conform cu standardul IATF 16949:2016): 
	—
	cu o tensiune nominală de 12 V sau 24 V,

	—
	prevăzut cu conectori la ambele capete,


pentru fabricarea sistemelor retrovizoare ale autovehiculelor
 (1)
	01.07-31.12
	3 525 000 bucăți
	0 %

	09.2519
	ex 8544 30 00
	75
	Fascicul de cabluri pentru conectarea sistemului integrat al bateriei la sistemele de control ale autoturismului, care conține:
	—
	un conector impermeabil la intrare,

	—
	patru sau mai mulți conectori de ieșire,

	—
	două sau mai multe cleme de plastic pentru fixare, 


pentru utilizare la fabricarea bateriilor reîncărcabile pentru vehicule electrice și hibride
 (1)
	01.07-31.12
	50 000 bucăți
	0 %

	09.2540
	ex 2917 37 00
	10
	Tereftalat de dimetil (CAS RN 120-61-6) cu o puritate de minimum 95 % în greutate
	01.01-31.12
	57 500 de tone
	0 %

	09.2541
	ex 2933 19 90
	73
	2,4-Dihidro-2,5-dimetil-3H-pirazol-3-onă (CAS RN 2749-59-9) cu o puritate de minimum 99 % în greutate
	01.01-31.12
	150 de tone
	0 %

	09.2542
	ex 3824 99 92
	97
	Amestec conținând bis[3-(trietoxisilil)propil] polisulfuri (CAS RN 211519-85-6) cu o puritate de minimum 84 % în greutate
	01.01-31.12
	2 000 de tone
	0 %

	09.2543
	ex 2933 39 99
	13
	Imazamox (ISO) (CAS RN 114311-32-9) cu o puritate de minimum 95 % în greutate
	01.01-31.12
	300 de tone
	0 %

	09.2544
	ex 2933 99 80
	23
	Tebuconazol (ISO) (CAS RN 107534-96-3)  cu o puritate de minimum 95 % în greutate
	01.01-31.12
	150 de tone
	0 %

	09.2545
	ex 2922 29 00
	63
	Aclonifen (ISO) (CAS RN 74070-46-5) cu o puritate de minimum 97 % în greutate
	01.01-31.12
	4 000 de tone
	0 %

	09.2546
	ex 2933 39 99
	46
	Fluopicolid (ISO) (CAS RN 239110-15-7) cu un conținut de minimum 97 % din greutate
	01.01-31.12
	250 de tone
	0 %

	09.2547
	ex 2933 69 80
	13
	Metribuzin (ISO) (CAS RN 21087-64-9) cu o puritate de minimum 93 % în greutate
	01.01-31.12
	225 de tone
	0 %

	09.2548
	ex 2934 99 90
	24
	Flufenacet (ISO) (CAS RN 142459-58-3)  cu o puritate de minimum 95 % în greutate
	01.01-31.12
	900 de tone
	0 %

	09.2549
	ex 2934 99 90
	16
	Difenoconazol (ISO) (CAS RN 119446-68-3)
	01.01-31.12
	1 000 de tone
	0 %

	09.2550
	ex 2926 90 70
	31
	Lambda-cihalotrin (ISO) (CAS RN 91465-08-6) cu o puritate de minimum 97 % în greutate
	01.01-31.12
	2 200 de tone
	0 %

	09.2552
	ex 8482 99 00
	70
	Părți de carcase tată - mamă;
	—
	fabricate din oțellaminat plat,

	—
	cu un diametru de minimum 14,5 mm și de maximum 420 mm,

	—
	partea tată include nituri,

	—
	partea mamă include găuri;


utilizate la fabricarea rulmenților cu bile cu canal adânc
 (1)
	01.01-31.12
	1 221 de tone
	0 %

	09.2553
	ex 8482 99 00
	80
	Cuști perforate cu diametre diferite,
	—
	fabricate din oțel laminat plat, 

	—
	cu rezistența la rupere de minimum 270 MPa,


pentru producția de rulmenți cu role conice
 (1)
	01.01-31.12
	8 000 000 bucăți
	0 %

	09.2554


	ex 8505 11 10
ex 8505 11 90
ex 8505 19 90
	74
74
74
	Articolele în formă de bare plate, bare arcuite, sferturi de manșon sau trapezoide, chiar arcuite, cu colțuri rotunjite sau laturi oblice, fabricate din ferită, din cobalt, din samariu sau din alte metale din pământuri rare sau din aliajele acestora,
	—
	chiar suprapuse cu polimeri, 

	—
	chiar acoperite sau pasivate cu un tratament de suprafață,


cu:
	—
	o lungime de minimum 5 mm, dar de maximum 60 mm,

	—
	o lățime de minimum 5 mm, dar de maximum 40 mm,

	—
	având grosimea de minimum 3 mm, dar de maximum 15 mm,


destinate să devină magneți permanenți după magnetizare


	01.01-31.12


	460 de tone


	0 %



	09.2555
	ex 8505 11 10
	76
	Articole din aliaj de neodim sau dintr-un aliaj de samariu,
	—
	chiar acoperite sau pasivate cu un tratament de suprafață,

	—
	chiar acoperite cu zinc,

	—
	de formă dreptunghiulară,


cu:
	—
	o lungime de minimum 13,8 mm, dar de maximum 45,2 mm,

	—
	o lățime de minimum 7,8 mm, dar maximum 25,2 mm,

	—
	o înălțime de minimum 1,3 mm, dar de maximum 4,7 mm,


destinate să devină magneți permanenți după magnetizare
	01.01-31.12
	350 de tone
	0 %

	09.2556
	ex 8505 11 10
	77
	Articol dintr-un aliaj de neodim, sub formă de dreptunghi arcuit, chiar acoperit sau pasivat cu un tratament de suprafață, cu:
	—
	o lățime de minimum 9,1 mm, dar de maximum 10,5 mm, 

	—
	o lungime de minimum 20 mm, dar de maximum 30,1 mm, 


destinat să devină magnet permanent după magnetizare
	01.01-31.12
	50 de tone
	0 %

	09.2557
	ex 8482 99 00
	60
	Inele interioare sau exterioare confecționate din oțel, neîntărite sau nerectificate, inelul exterior având o cale (căi) de rulare interioară (interioare), inelul interior având o cale (căi) de rulare externă (externe), cu diametre exterioare de:
	—
	minimum 14 mm, dar de maximum 77 mm pentru inelul interior,

	—
	minimum 26 mm, dar de maximum 101 mm pentru inelul exterior,


pentru utilizare la fabricarea rulmenților
 (1)
	01.01-31.12
	2 000 bucăți
	0 %

	09.2558
	ex 8543 70 90
	87
	Un generator electronic de sunet, care creează un semnal analogic pentru un dispozitiv care produce sunetul unui motor, care conține:
	—
	o placă de circuite imprimate cu un microprocesor și un amplificator de sunet,

	—
	un conector,

	—
	o carcasă din material plastic,

	—
	cu sau fără suport metalic;


destinat utilizării la fabricarea produselor de la capitolul 87
 (1)
	01.01-31.12
	30 000 bucăți
	0 %

	09.2559

	ex 8501 40 20
ex 8501 40 80
	70
70
	Motor electric de curent alternativ, monofazat, cu sau fără comutator
	—
	cu o putere nominală de minimum 180 W,

	—
	cu o putere de intrare de minimum 150 W, dar de maximum 2 700 W,

	—
	cu diametru exterior de minimum 44,8 mm, dar de maximum 135,2 mm,

	—
	cu o turație nominală de minimum 10 000 rpm, dar de maximum 50 000 rpm,

	—
	echipat sau nu cu ventilator cu inducție de aer,

	—
	cu sau fără dispozitiv mecanic (pinion, șuruburi, angrenaje etc.) pe arbore,


pentru utilizare la fabricarea aparatelor de uz casnic
 (1)

	01.01-31.12

	2 000 000 bucăți

	0 %


	09.2560
	ex 8501 31 00
	85
	Dispozitiv de transmisie a puterii pentru controlul puterii de ieșire a turbocompresoarelor pentru gazele de evacuare, alcătuit din:
	—
	un motor de curent continuu de o putere de maximum 600 W,

	—
	destinat a fi utilizat la o tensiune de alimentare de minimum 8 V, dar de maximum 48 V,

	—
	cu conexiune la motor (conexiune plug-in),

	—
	cu sau fără senzor de poziție a rotorului,

	—
	cu sau fără dispozitive electronice integrate de comandă și de putere,

	—
	cu sau fără mecanism cu arc pentru resetarea manetei,

	—
	încorporat într-o carcasă conținând un reductor și o manetă fixate pe arborele de transmisie al motorului sauîncorporat într-o carcasă cu fire integrate în rotorul motorului pentru mișcarea liniară a tijei de comandă integrate



	01.01-31.12
	650 000 bucăți
	0 %

	09.2561
	ex 3912 39 85
	60
	Hipromeloză (INN) (CAS RN 9004-65-3), pentru utilizare la fabricarea suplimentelor alimentare sau a produselor farmaceutice
 (1)
	01.01-31.12
	2 750 de tone
	0 %

	09.2562
	ex 8482 99 00
	30
	Colivii din alamă cu următoarele caracteristici:
	—
	turnate continuu sau prin centrifugare,

	—
	strunjite,

	—
	conținând în greutate minimum 35 %, dar maximum 38 % zinc,

	—
	conținând în greutate minimum 0,75 %, dar maximum 1,25 % plumb,

	—
	conținând în greutate minimum 1,0 %, dar maximum 1,4 % aluminiu și

	—
	cu o rezistență la tracțiune de minimum 415 Pa,


de tipul celor utilizate pentru fabricarea rulmenților cu bile
	01.01-31.12
	550 000 bucăți
	0 %

	09.2564


	ex 8714 91 10
ex 8714 91 10
ex 8714 91 10
	25
35
77
	Cadru, fabricat din aluminiu sau din aluminiu și fibre de carbon și rășini artificiale, pentru utilizare la fabricarea de biciclete (inclusiv biciclete electrice)
 (1)


	01.01-31.12


	9 600 000 bucăți


	0 %



	09.2565
	ex 2914 19 90
	70
	Acetilacetonat de calciu (CAS RN 19372-44-2) cu o puritate de minimum 95 % în greutate
	01.01-31.12
	400 de tone
	0 %

	09.2566
	ex 2933 99 80
	05
	1,4,7,10-Tetraazaciclododecan (CAS RN 294-90-6) cu o puritate de minimum 96 % în greutate
	01.01-31.12
	60 de tone
	0 %

	09.2567
	ex 2903 22 00
	10
	Tricloretilenă (CAS RN 79-01-6), cu o puritate de minimum 99 % în greutate
	01.01-31.12
	11 885 000 kg
	0 %

	09.2568
	ex 3824 99 96
	91
	Amestec, sub formă de pelete, conținând în greutate:
	—
	minimum 49 %, dar maximum 50 % bis[3-(trietoxisilil)propil] polisulfuri (CAS RN 211519-85-6) și

	—
	minimum 50 %, dar maximum 51 % negru de fum (CAS RN 1333-86-4)


din care minimum 75 % în greutate trec printr-o sită cu ochi de 0,60 mm, dar maximum 10 % în greutate trec printr-o sită cu ochi de 0,25 mm (astfel este determinat prin metoda ASTM D1511)
	01.01-31.12
	2 100 de tone
	0 %

	09.2569
	ex 8414 90 00
	80
	Carcasă de roată de turbocompresor, din aliaj de aluminiu turnat sau din fontă:
	—
	cu o rezistență termică de până la 400 °C,

	—
	cu un orificiu de minimum 30 mm, dar de maximum 300 mm pentru introducerea roții de compresor,


pentru utilizare în industria autovehiculelor
 (1)
	01.01-31.12
	4 000 000 bucăți
	0 %

	09.2570
	ex 8482 91 90
	10
	Role cu profil logaritmic și diametru de minimum 25 mm, dar de maximum 70 mm sau bile cu diametrul de minimum 30 mm, dar de maximum 100 mm,
	—
	fabricate din oțel 100Cr6 sau oțel 100CrMnSi6-4 (ISO 3290),

	—
	cu o deviație de maximum 0,5 mm astfel cum este determinată prin metoda FBH


pentru utilizare în industria turbinelor eoliene
 (1)
	01.01-31.12
	600 000 bucăți
	0 %

	09.2572

	ex 5205 26 00
ex 5205 27 00
	10
10
	Fir brut alb simplu din bumbac
	—
	din fibre pieptănate

	—
	cu o lungime medie a fibrei de minimum 36,5 mm,

	—
	produs prin procesul de filare compactă cu inele cu compresie pneumatică,

	—
	cu o rezistență la sfâșiere de minimum 26,5 cN/tex (conform ISO 2062:2009, la o viteză de 5,000 mm/min)




	01.01-31.12

	50 000 de tone

	0 %


	09.2573
	ex 3913 10 00
	20
	Alginat de sodiu, extras din alge brune (CAS RN 9005-38-3), cu
	—
	o pierdere prin uscare de maximum 15 % în greutate (4 ore la 105 °C),

	—
	o fracțiune insolubilă în apă de maximum 2 % în greutate, calculată din greutatea produsului uscat



	01.01-31.12
	2 000 de tone
	0 %

	09.2574
	ex 8537 10 91
	73
	Dispozitiv multifuncțional (tablou de bord) cu
	—
	ecran TFT-LCD curbat (cu raza de 750 mm) cu suprafețe tactile,

	—
	microprocesoare și cipuri de memorie,

	—
	modul acustic și difuzor;

	—
	conexiuni pentru CAN, 3 x LIN bus, LVDS și Ethernet,

	—
	pentru a opera diverse funcții (de exemplu, șasiu, lumină) și

	—
	pentru afișarea datelor privind vehiculul și date de navigație în funcție de situație (de exemplu, viteza, odometrul, nivelul de încărcare al bateriei de tracțiune),


destinat utilizării la fabricarea de autoturisme acționate exclusiv de un motor electric, clasificate la subpoziția SA 8703 80
 (1)
	01.01-31.12
	66 900 bucăți
	0 %

	09.2575
	ex 2923 90 00
	87
	Clorură de (3-clor-2-hidroxipropil) trimetilamoniu (CAS RN 3327-22-8), sub formă de soluție apoasă, cu un conținut de clorură de (3-clor-2-hidroxipropil) trimetilamoniu de minimum 65 %, dar de maximum 71 % în greutate
	01.01-31.12
	9 500 de tone
	0 %

	09.2578
	ex 2811 19 80
	50
	Acid sulfamidic (CAS RN 5329-14-6) cu o puritate de minimum 95 % în greutate, cu sau fără maximum 5 % adaos de dioxid de siliciu (CAS RN 112926-00-8) ca agent antiaglomerant
	01.01-31.12
	27 000 de tone
	0 %

	09.2580
	ex 2931 90 00
	75
	Hexadeciltrimetoxisilan (CAS RN 16415-12-6), cu o puritate de minimum 95 % în greutate, utilizat la fabricarea polietilenei
 
 (1)
	01.01-31.12
	165 de tone
	0 %

	09.2585


	ex 3907 61 00
ex 3907 69 00
ex 3907 99 80
	20
20
70
	Copolimer de etilenă tereftalat și de ciclohexan dimetanol, cu un conținut de ciclohexan dimetanol mai mare de 10 % în greutate


	01.01-31.12


	60 000 de tone


	2 %



	09.2593
	ex 2934 99 90
	67
	Acid 5-clorotiofen-2-carboxilic (CAS RN 24065-33-6)
	01.01-31.12
	45 000 kg
	0 %

	09.2596
	ex 2930 90 95
	96
	2-Cloro-4-(metilsulfonil)-3-((2,2,2-trifluoroetoxi)metil) acid benzoic (CAS RN 120100-77-8)
	01.01-31.12
	300 de tone
	0 %

	09.2597
	ex 2930 90 95
	94
	Bis[3-(trietoxisilil)propil]disulfură (CAS RN 56706-10-6)
	01.01-31.12
	6 000 de tone
	0 %

	09.2598
	ex 2921 19 99
	75
	Octadecilamină (CAS RN 124-30-1)
	01.01-31.12
	400 de tone
	0 %

	09.2599
	ex 2917 11 00
	40
	Oxalat de dietil (CAS RN 95-92-1)
	01.01-31.12
	500 de tone
	0 %

	09.2600
	ex 2712 90 39
	10
	Slack wax) (CAS RN 64742-61-6)
	01.01-31.12
	100 000 de tone
	0 %

	09.2602
	ex 2921 51 19
	10
	o-fenilendiamina (CAS RN 95-54-5)
	01.01-31.12
	1 800 de tone
	0 %

	09.2617
	ex 2921 42 00
	89
	4-Fluoro-N-(1-metiletil)benzenamină (CAS RN 70441-63-3)
	01.01-31.12
	500 de tone
	0 %

	09.2628
	ex 7019 66 00
	10
	Plasă din sticlă, tesută din fibre de sticlă acoperite cu plastic, cu o greutate de 120 g/m² (± 10 g/m²), de tipul celor utilizate la fabricarea paravanelor împotriva insectelor, sub formă de rulouri sau rame
	01.01-31.12
	3 000 000 m²
	0 %

	09.2629
	ex 8302 49 00
	91
	Mânere telescopice din aluminiu, pentru fabricarea valizelor
 (1)
	01.01-31.12
	1 500 000 bucăți
	0 %

	09.2634
	ex 2917 19 80
	40
	Acid dodecandioic (CAS RN 693-23-2), cu o puritate de minimum 98,5 % în greutate
	01.01-31.12
	8 000 de tone
	0 %

	09.2638
	ex 2915 21 00
	10
	Acid acetic cu puritatea de minimum 99 % in greutate (CAS RN 64-19-7)

	01.01-31.12
	1 000 000 de tone
	0 %

	09.2641
	ex 3913 90 00
	87
	Hialuronat de sodiu, nesteril, cu:
	—
	o masă moleculară medie (Mw) care nu depăşeşte 900 000,

	—
	un nivel de endotoxine care nu depăşeşte 0,008 unităţi de endotoxină (UE)/mg,

	—
	un conţinut de etanol care nu depăşeşte 1 % din greutate,

	—
	un conţinut de izopropanol care nu depăşeşte 0,5 % din greutate



	01.01-31.12
	300 kg
	0 %

	09.2645
	ex 3921 14 00
	20
	Bloc alveolar din celuloză regenerată, impregnat cu apă care conţine clorură de magneziu și compuși de amoniu cuaternar, cu dimensiunile 100 cm (± 10 cm) x 100 cm (± 10 cm) x 40 cm (± 5 cm)
	01.01-31.12
	1 700 de tone
	0 %

	09.2646
	ex 2918 29 00
	75
	Propionat de 3-(3,5-di-terț-butil-4-hidroxifenil) octadecil (CAS RN 2082-79-3) cu:
	—
	un grad de trecere de peste 99 % in greutate prin sita cu ochiuri de 500 μm și

	—
	un punct de topire de minimum 49 °C, dar de maximum 54 °C,


destinat a fi utilizat la fabricarea de PVC ca stabilizator de tip one-pack pe bază de amestecuri de pulberi (pulberi sau granule)
 
 (1)
	01.01-31.12
	380 de tone
	0 %

	09.2647
	ex 2918 29 00
	80
	Pentaeritritol tetrakis(3-(3,5-di-terț-butil-4-hidroxifenil)-propionat) (CAS RN 6683-19-8) cu:
	—
	un grad de trecere de cel puțin 75 % din greutate prin sită cu ochiuri de 250 μm și cu un grad de trecere de cel puțin 99 % din greutate prin sită cu ochiuri de 500 μm și

	—
	un punct de topire de minimum 110 °C, dar de maximum 125 °C,


destinat utilizării la fabricarea de stabilizatori de tip one-pack, pe bază de amestecuri de pulberi (pulberi sau granule presate), pentru prelucrarea PVC-ului
 (1)
	01.01-31.12
	140 de tone
	0 %

	09.2649
	ex 2921 29 00
	60
	Bis(2-dimetilaminoetil)(metil)amină (CASRN3030-47-5)
	01.01-31.12
	1 700 de tone
	0 %

	09.2652
	ex 7410 11 00
	50
	Folii și benzi subțiri din cupru rafinat, fabricate electrolitic, cu o grosime de minimum 0,015 mm, dar de maximum 0,150 mm, utilizate la fabricarea produselor laminate pentru plăcile de circuite imprimate și a plăcilor de circuite imprimate în industria plăcilor de circuite imprimate
 (1)
	01.01-31.12
	1 020 de tone
	0 %

	09.2658
	ex 2933 99 80
	73
	5-(Acetoacetilamino)benzimidazolonă (CAS RN 26576-46-5)
	01.01-31.12
	400 de tone
	0 %

	09.2659
	ex 3802 90 00
	19
	Diatomit calcinat cu flux desodă
	01.01-31.12
	35 000 de tone
	0 %

	09.2661
	ex 3920 51 00
	50
	Foi de poli(metacrilat de metil) conform standardelor:
	—
	EN 4364 (MIL-P-5425E) şi DTD5592A, sau

	—
	EN 4365 (MIL-P-8184) şi DTD5592A



	01.01-31.12
	100 de tone
	0 %

	09.2662
	ex 7410 21 00
	55
	Plăci:
	—
	alcătuite din cel puțin un strat de material din fibră de sticlă impregnat cu rășină epoxidică,

	—
	placate pe una sau pe ambele părți cu foiță de cupru cu o grosime de cel mult 0,15 mm,

	—
	cu o constantă dielectrică mai mică de 5,4  la 1 MHz, măsurată în conformitate cu IPC-TM-650 2.5.5.2,

	—
	cu o tangentă a unghiului de pierderi mai mică de 0,035 la 1 MHz, măsurată în conformitate cu IPC-TM-650 2.5.5.2,

	—
	cu un indice CTI de minimum 600



	01.01-31.12
	108 000 m²
	0 %

	09.2665
	ex 2916 19 95
	30
	(E,E)-Hexa-2,4-dienoat de potasiu (CAS RN 24634-61-5)
	01.01-31.12
	8 250 de tone
	0 %

	09.2668


	ex 8714 91 10
ex 8714 91 10
ex 8714 91 10
	21
31
75
	Cadru de bicicletă construit din fibre de carbon și din rășină artificială, utilizat la fabricarea bicicletelor (inclusiv a bicicletelor electrice)
 (1)


	01.01-31.12


	600 000 bucăți


	0 %



	09.2671
	ex 3905 99 90
	81
	Poli(vinil butiral) (CAS RN 63148-65-2):
	—
	conținând în greutate minimum 17,5 %, dar maximum 20 % grupări hidroxil

	—
	cu o valoare mediană a dimensiunii particulelor (D50) de peste 0,6mm



	01.01-31.12
	12 500 de tone
	0 %

	09.2675
	ex 2935 90 90
	79
	Clorură de 4-[[(2-metoxibenzoil)amino]sulfonil]benzoil (CAS RN 816431-72-8) 
	01.01-31.12
	1 000 de tone
	0 %

	09.2679
	2915 32 00
	
	Acetat de vinil (CAS RN 108-05-4)
	01.01-31.12
	370 000 de tone
	0 %

	09.2684
	ex 2916 39 90
	28
	Clorură de 2,5-dimetilfenilacetil (CAS RN 55312-97-5)
	01.01-31.12
	700 de tone
	0 %

	09.2685
	ex 2929 90 90
	30
	Nitroguanidină (CAS RN 556-88-7)
	01.01-31.12
	6 500 de tone
	0 %

	09.2696
	ex 2932 20 90
	25
	Decan-5-olidă (CAS RN 705-86-2)
	01.01-31.12
	6 000 kg
	0 %

	09.2697
	ex 2932 20 90
	30
	Dodecan-5-olidă (CAS RN 713-95-1)
	01.01-31.12
	6 000 kg
	0 %

	09.2700
	ex 2905 12 00
	10
	Propan-1-ol (alcool propilic) (CAS RN 71-23-8)

	01.01-31.12
	15 000 de tone
	0 %

	09.2704
	ex 2909 49 80
	20
	2,2,2’, 2’-tetrakis(hidroximetil)-3,3′-oxidipropan-1-ol (CAS RN 126-58-9)
 
	01.01-31.12
	500 de tone
	0 %

	09.2720
	ex 8413 91 00
	50
	Cap de pompă pentru pompă de înaltă presiune cu doi cilindri, fabricat din oțel forjat, cu:
	—
	accesorii filetate prin frezare, cu un diametru de minimum 10 mm dar maximum 36,8 mm și

	—
	canale de combustibil obținute prin găurire cu un diametru de minimum 3,5 mm dar maximum 10 mm


de tipul celor utilizate în sistemele de injecție diesel
	01.01-31.12
	65 000 bucăți
	0 %

	09.2721
	ex 5906 99 90
	20
	Material textil cauciucat țesut și stratificat, cu următoarele caracteristici:
	—
	cu trei straturi,

	—
	un strat exterior este alcătuit din material acrilic,  

	—
	celălalt strat exterior este alcătuit din material poliesteric,

	—
	stratul mijlociu este alcătuit din cauciuc clorbutilic,

	—
	stratul mijlociu are o greutate de minimum 452 g/m2 și maximum 569 g/m2,

	—
	materialul textil are o greutate totală de minimum 952 g/m2  și maximum 1 159 g/m2, și

	—
	materialul textil are o grosime totală de minimum 0,8 mm și maximum 4 mm,


utilizat la fabricarea acoperișului retractabil al autovehiculelor
 (1)
	01.01-31.12
	375 000 m²
	0 %

	09.2722
	8104 11 00
	
	Magneziu sub formă brută, cu un conţinut de magneziu de minimum 99,8 % din greutate
	01.01-31.12
	120 000 de tone
	0 %

	09.2723
	ex 3911 90 19
	35
	Poli(oxi-1,4-fenilensulfonil-1,4-fenilenoxi-4,4'-bifenilen) (CAS RN 25608-64-4 și 25839-81-0), cu un conținut de aditivi de maximum 20 % în greutate
	01.01-31.12
	5 000 de tone
	0 %

	09.2728
	ex 2915 90 90
	85
	Trifluoroacetat de etil (CAS RN 383-63-1)
	01.01-31.12
	400 de tone
	0 %

	09.2769
	ex 2917 13 90
	20
	Sebacat de dimetil (CAS RN 106-79-6) cu o puritate de minimum 97 % în greutate
	01.01-31.12
	1 000 de tone
	0 %

	09.2806
	ex 2825 90 40
	30
	Trioxid de wolfram, inclusiv oxid de wolfram albastru (CAS RN 1314-35-8 sau CAS RN 39318-18-8)
	01.01-31.12
	12 000 de tone
	0 %

	09.2812
	ex 2932 20 90
	77
	6 Hexanolactonă (CAS RN 502-44-3)
	01.01-31.12
	4 000 de tone
	0 %

	09.2814
	ex 3815 90 90
	76
	Catalizator compus din dioxid de titan şi trioxid de wolfram
	01.01-31.12
	3 000 de tone
	0 %

	09.2816
	ex 3912 11 00
	20
	Fulgi de acetat de celuloză
	01.01-31.12
	75 000 de tone
	0 %

	09.2819
	ex 2833 25 00
	30
	Sulfat hidroxid de cupru (Cu4(OH)6(SO4)), hidrat (CAS RN 12527-76-3) cu o puritate de minimum 98 % în greutate
	01.01-31.12
	240 000 kg
	0 %

	09.2820
	ex 3827 90 00
	10
	Amestecuri conținând în greutate:
	—
	minimum 60 %, dar maximum 90 % 2-cloropropenă (CAS RN 557-98-2),

	—
	minimum 8 %, dar maximum 14 % (Z)-1-cloropropenă (CAS RN 16136-84-8),

	—
	minimum 5 %, dar maximum 23 % 2-cloropropan (CAS RN 75-29-6),

	—
	maximum 6 % 3-cloropropenă (CAS RN 107-05-1) și

	—
	maximum 1 % clorură de etil (CAS RN 75-00-3)



	01.01-31.12
	6 000 de tone
	0 %

	09.2828
	2712 20 90
	
	Ceară de parafină care conține în greutate sub 0,75 % ulei
	01.01-31.12
	180 000 de tone
	0 %

	09.2830
	ex 2906 19 00
	40
	Ciclopropilmetanol (CAS RN 2516-33-8)
	01.01-31.12
	20 de tone
	0 %

	09.2837
	ex 2903 79 30
	20
	Bromclormetan (CAS RN 74-97-5)
	01.01-31.12
	600 de tone
	0 %

	09.2839
	ex 2933 39 99
	09
	2-(2-Piridil)etanol (CAS RN 103-74-2) cu o puritate de minimum 99 % în greutate
	01.01-31.12
	700 de tone
	0 %

	09.2840
	ex 8104 30 00
	20
	Pudră de magneziu:
	—
	cu o puritate în greutate de minimum 98 %, dar de  maximum 99,5 %

	—
	având particule cu dimensiunea de minimum 0,2 mm, dar de  maximum 0,8 mm



	01.01-31.12
	2 000 de tone
	0 %

	09.2842
	2932 12 00
	
	2-Furaldehidă (furfuraldehidă, furfural)
 
	01.01-31.12
	10 000 de tone
	0 %

	09.2846
	ex 3907 40 00
	25
	Amestec polimeric policarbonat și de poli(metacrilat de metil), cu un conținut de policarbonat de minimum 98,5 % în greutate, sub formă de pelete sau de granule, prezentând o transmisie a luminii de minimum 88,5 %, măsurată pe o epruvetă de 4,0 mm grosime la o lungime de undă λ = 400 nm (conform standardului ISO 13468-2)
	01.01-31.12
	2 000 de tone
	0 %

	09.2848
	ex 5505 10 10
	10
	Deșeuri din fibre sintetice (inclusiv pieptănătură, deșeuri de fire și destrămătură) din nailon sau alte poliamide (PA6 și PA66)
 
	01.01-31.12
	10 000 de tone
	0 %

	09.2849
	ex 0710 80 69
	10
	Ciuperci din specia Auricularia polytricha, (nefierte sau fierte în apă sau în abur), congelate, pentru fabricarea mâncărurilor preparate
 (1)(2)
	01.01-31.12
	700 de tone
	0 %

	09.2851
	ex 2907 12 00
	10
	O-crezol (CAS RN 95-48-7), cu o puritate mai mare de  98,5 %
	01.01-31.12
	20 000 de tone
	0 %

	09.2852
	ex 2914 29 00
	60
	Ciclopropil cetonă metil (CAS RN 765-43-5)
	01.01-31.12
	300 de tone
	0 %

	09.2854
	ex 2924 19 00
	85
	3-iodoprop-2-in-1-il butilcarbamat (CAS RN 55406-53-6)
	01.01-31.12
	450 de tone
	0 %

	09.2855
	ex 3910 00 00
	10
	Poli(metilhidrosiloxan) lichid cu grupuri trimetilsilil terminale (CAS RN 63148-57-2) cu o puritate de minimum 99,9 % în greutate
	01.01-31.12
	1 000 de tone
	0 %

	09.2856
	ex 2926 90 70
	84
	2-Nitro-4-(trifluormetil)benzonitril (CAS RN 778-94-9)
	01.01-31.12
	900 de tone
	0 %

	09.2860
	ex 2933 69 80
	30
	1,3,5-Tris[3-(dimetilamino)propil]hexahidro-1,3,5-triazină (CAS RN 15875-13-5)
	01.01-31.12
	600 de tone
	0 %

	09.2872
	ex 2833 29 80
	40
	Sulfat de cesiu (CAS RN 10294-54-9) în stare solidă sau ca soluție apoasă conținând, în greutate, peste 48 %, dar nu mai mult de 52 % sulfat de cesiu
	01.01-31.12
	400 de tone
	0 %

	09.2874
	ex 2924 29 70
	87
	Paracetamol (INN) (CAS RN 103-90-2)
	01.01-31.12
	20 000 de tone
	0 %

	09.2876
	ex 3811 29 00
	57
	Aditivi constând în produși de reacție ai difenilaminei cu nonene ramificate având:
	—
	peste 20 %, dar nu mai mult de 50 % în greutate 4-monononildifenilamină și

	—
	peste 50 %, dar nu mai mult de 80 % în greutate 4,4’-dinonildifenilamină,

	—
	un procentaj total de 2,4-dinonildifenilamină și 2,4′-dinonildifenilamină de maximum 15 % în greutate,


utilizați la fabricarea uleiurilor lubrifiante
 (1)
	01.01-31.12
	900 de tone
	0 %

	09.2889
	3805 10 90
	
	Esenţe de celuloză sulfatată rezultată din industria hârtiei (sulfat turpentina)
	01.01-31.12
	25 000 de tone
	0 %

	09.2907
	ex 3824 99 93
	67
	Amestec de fitosteroli, sub formă de pudră, conţinând în greutate:
	—
	minimum 75 % steroli,

	—
	maximum 25 % stanoli,


utilizat la fabricarea stanolilor/sterolilor sau a esterilor de stanoli/steroli
 (1)
	01.01-31.12
	2 500 de tone
	0 %

	09.2908
	ex 3804 00 00
	10
	Lignosulfonat de sodiu (CAS RN 8061-51-6)
	01.01-31.12
	40 000 de tone
	0 %

	09.2910
	ex 8708 99 97
	75
	Suport din aliaj de aluminiu, cu găuri de prindere, cu sau fără piulițe de fixare, pentru conectarea indirectă a cutiei de viteze la caroseria automobilului pentru utilizare la fabricarea mărfurilor de la capitolul 87
 (1)
	01.01-31.12
	200 000 bucăți
	0 %

	09.2913









	ex 2401 10 35
ex 2401 10 70
ex 2401 10 95
ex 2401 10 95
ex 2401 10 95
ex 2401 20 35
ex 2401 20 70
ex 2401 20 95
ex 2401 20 95
ex 2401 20 95
	91
10
11
21
91
91
10
11
21
91
	Tutun brut sau neprelucrat, tăiat sau nu la dimensiune normală, având o valoare în vamă de minimum 450 euro per 100 kg net, destinat a fi utilizat ca liant sau ca înveliş la fabricarea produselor clasificate la subpoziţia tarifară 2402 10 00
 (1)









	01.01-31.12









	3 000 de tone









	0 %










	09.2921
	ex 2922 19 00
	22
	acrilat de 2-(dimetilamino)etil (CAS RN 2439-35-2) cu o puritate de minimum 99 % în greutate
	01.01-31.12
	14 000 de tone
	0 %

	09.2922
	ex 2923 90 00
	88
	Soluție apoasă conținând în greutate minimum 78 %, dar maximum 82 % clorură de [2-(acriloiloxi) etil]trimetilamoniu (CAS RN 44992-01-0)
	01.07-31.12
	10 000 de tone
	0 %

	09.2923
	ex 3808 94 20
	40
	Soluție apoasă conținând în greutate:
	—
	minimum 10,0 %, dar maximum 11,3 % 5-cloro-2-metil-2H-izotiazol-3-onă,

	—
	minimum 3,0 %, dar maximum 4,1 % 2-metil-2H-izotiazol-3-onă,

	—
	o concentrație combinată de izotiazolone (CAS RN 55965-84-9) de minimum 13,0 %, dar de maximum 15,4 %,

	—
	minimum 18 %, dar maximum 22 % nitrați, calculați ca nitrat de sodiu, și

	—
	minimum 5 %, dar maximum 8 % cloruri, calculate ca clorură de sodiu



	01.01-31.12
	3 000 de tone
	0 %

	09.2931
	ex 3911 90 11
	10
	Poli(oxi-1,4-fenilensulfonil-1,4-fenilenoxi-1,4-fenilenizopropiliden-1,4-fenilen) (CAS RN 25135-51-7 și CAS RN 25154-01-2), în una din formele menționate la nota 6(b) la prezentul capitol, cu un conținut de aditivi de maximum 20 % în greutate
	01.01-31.12
	6 300 de tone
	0 %

	09.2933
	ex 2903 99 80
	30
	1,3-diclorbenzen (CAS RN 541-73-1)
	01.01-31.12
	2 600 de tone
	0 %

	09.2935
	ex 3806 10 00
	10
	Colofoniu şi acizi rezinici obţinut din oleorăşini proaspete
	01.01-31.12
	280 000 de tone
	0 %

	09.2945
	ex 2940 00 00
	20
	D-xiloza (CAS RN 58-86-6)
	01.01-31.12
	400 de tone
	0 %

	09.2975
	ex 2918 30 00
	10
	Dianhidrid benzofenon-3,3’,4,4’-tetracarboxilica (CAS RN 2421-28-5)
	01.01-31.12
	1 000 de tone
	0 %



	(1)
	Suspendarea taxelor face obiectul supravegherii vamale cu privire la destinația finală în conformitate cu articolul 254 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013.

	(2)
	Cu toate acestea, suspendarea taxelor vamale nu se aplică în cazurile în care prelucrarea este efectuată de întreprinderi de comerț cu amănuntul sau care desfășoară activități de catering.”
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