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Parlamentul  României

Camera  Deputaţilor

Comisia pentru industrii si servicii








     Bucureşti, 27.03.2003









         Nr.23/42/2003

BIROUL PERMANENT

AL

CAMEREI DEPUTAŢILOR



În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, primit cu adresa nr.25 din 3 februarie 2003.



În raport de obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,

István Antal
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Parlamentul  României

Camera  Deputaţilor

Comisia pentru industrii si servicii

                                                                                                                                          Bucureşti, 27.03.2003









                                                                                       Nr.23/42/2003

RAPORT

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor



1. Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, cu adresa nr.25 din 3 februarie 2003, pentru avizare şi dezbatere în fond, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor.



Ordonanţa a fost emisă în scopul armonizării dimensiunilor maxime admise pe drumurile publice din România cu prevederile Directivei CE/7/2002 a Parlamentului şi Consiliului European. Totodată, s-a avut în vedere şi obligarea transportatorilor de a respecta prevederile autorizaţiilor speciale de transport pentru mase şi/sau gabarite depăşite şi supunerea vehiculelor la verificarea prin cântărire şi/sau măsurare a maselor, respectiv a dimensiunilor de gabarit.



Ordonanţa Guvernului nr.26/2003 a fost avizată favorabil de Consiliul Legislativ cu nr.163/31.01.2003.



Proiectul de lege privind aprobarea ordonanţei a fost avizat favorabil de Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, cu nr.26/191 din 26 februarie 2003 şi de Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, cu nr.25 din 19 februarie 2003, în forma prezentată de Guvern.



2. În raport de obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.



3. Proiectul de lege a fost examinat în şedinţa comisiei din data de 25 februarie 2003. La lucrările comisiei au participat specialişti din Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.



4. La lucrările comisiei au fost prezenţi 21 deputaţi din totalul de 25 deputaţi membri ai comisiei. Raportul comisiei asupra proiectului de lege a fost adoptat în unanimitate.



În urma dezbaterii, Comisia pentru industrii şi servicii propune admiterea cu modificări a proiectului de lege.
A M E N D A M E N T E    A D M I S E

În urma dezbaterii, Comisia pentru industrii şi servicii propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:

	Nr.

crt.
	Text iniţial
	Amendamente admise
	Motivaţie

	0
	1
	2
	3

	1.
	LEGE

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2003 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor


	Nemodificat
	

	2.
	Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr.26 din 30 ianuarie 2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare, emisă în temeiul art.1 pct.II poz.11 din Legea   nr.   680/2002     privind     abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe.
	Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr.26 din 30 ianuarie 2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare, emisă în temeiul art.1 pct.II poz.11 din Legea   nr.   680/2002     privind     abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.66 din 2 februarie 2003, cu următoarele modificări:


	Pentru respectarea normelor de tehnică legislativă.


	0
	1
	2
	3

	3. 
	ORDONANŢĂ 

pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor


	Nemodificat
	

	4. 
	Art. I. - Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.237 din 29 iunie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 


	Nemodificat
	

	5. 
	1. Alineatul (4) al articolului 40 va avea următorul cuprins: 

"(4) Masele şi dimensiunile maxime admise prevăzute în anexa nr. 2 pot fi majorate prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei, pe măsura executării unor lucrări de sporire a capacităţii portante a drumurilor." 


	Nemodificat
	

	6. 
	2. După alineatul (4) al articolului 41 se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins: 

"(41) Ansamblul de vehicule cu un număr mai mare de 6 osii şi care depăşeşte limitele de greutate prevăzute în anexa nr. 2 va fi considerat atipic şi va fi tarifat în conformitate cu prevederile alin. (4)." 


	1. La articolul I punctul 2, alin. (41)  al art. 41 va avea următorul cuprins:

(41) Ansamblul de vehicule cu mai mult de 6 osii şi care depăşeşte limitele maselor totale maxime admise prevăzute în anexa nr.2 va fi considerat atipic şi va fi tarifat în conformitate cu prevederile anexei nr.2."
	În anexa nr.2 se menţionează "masa totale maxime admise".

	7. 
	3. La alineatul (1) al articolului 60 se introduc literele c), d) şi e) cu următorul cuprins: 

     "c) nerespectarea autorizaţiei speciale de transport pentru mase şi/sau dimensiuni de gabarit depăşite se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei; 

     d) neoprirea autovehiculelor la semnalizarea personalului cu drept de control privind respectarea prevederilor referitoare la autorizaţiile speciale de transport se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 15.000.000 lei; 

     e) refuzul de a se supune verificării prin cântărire a autovehiculelor şi/sau măsurare a dimensiunilor de gabarit ale acestora se sancţionează cu amendă de la 15.000.000 lei la 20.000.000 lei." 


	2. La articolul I punctul 3, lit. c) şi d) ale alin. (1) al art. 60  vor avea următorul cuprins:
c) nerespectarea prevederilor autorizaţiilor speciale de transport pentru mase şi/sau dimensiuni de gabarit depăşite se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei;

d) lipsa  autorizaţiilor speciale de transport pentru mase şi/sau dimensiuni de gabarit depăşite se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 15.000.000 lei;

Nemodificat
	Îmbunătăţire redacţională.

Oprirea vehiculelor în trafic se face numai de poliţia rutieră.

	8. 
	4. Anexa nr. 2 se înlocuieşte cu anexa la prezenta ordonanţă. 


	Nemodificat
	

	9. 
	Art. II. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe punctul 30 al articolului 3 şi prevederile literei e) a

articolului 4, referitoare la contravenţia prevăzută la punctul 30 al articolului 3 din Hotărârea Guvernului nr.36/1996 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind exploatarea şi menţinerea în bună stare a drumurilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.28 din 6 februarie 1996, se abrogă. 


	Nemodificat
	

	10. 
	Art. III. - Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.


	3. Articolul III va avea următorul cuprins:
Art. III. - Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.


	


                                        PREŞEDINTE,                                                                       SECRETAR,

                                          Istvan Antal                                                                         Aurelia Vasile

                                                                                           

       RAPORTORI:






Dep.Ioan Bivolaru - PSD
Dep.Aurelia Vasile - PSD             






Dep.Marin Anton - PNL
Dep.Anca Boagiu - PD                             






Dep.Aurel Daraban - PSD
Dep.Ioan Miclea - PRM  


 









Dep.Dumitru Palade - PRM
Dep.Robert Raduly - UDMR

 
 









Dep.Ion Rădoi - PSD

Dep.Florentin Sandu - PSD
 
 










Dep.Pavel  Târpescu - PSD
Dep.Istvan Erdei - UDMR







Dep.Cristian Buzea - PRM
Expert, Daniel Bădina
                                                                                                                                                                                                       Anexa

                                                                                                                                                                       Anexa nr.2 la Ordonanţa Guvernului nr.43/1997

Mase şi dimensiuni maxime admise

Categoriile de drumuri din punct de vedere al maselor şi dimensiunilor maxime admise:
ER = drum European Reabilitat

E   =  drum European
M  = drum Modernizat

P   = drum Pietruit

	
	
	ER
	E
	M
	P

	1.
	DIMENSIUNI MAXIME ADMISE

	1.1.
	Lungime

	
	Autovehicul, altul decât autobuz
	12,00 m
	12,00 m
	12,00 m
	12,00 m

	
	Remorcă
	12,00 m
	12,00 m
	12,00 m
	12,00 m

	
	Vehicul articulat
	16,50 m
	16,50 m
	16,50 m
	16,50 m

	
	Tren rutier
	18,75 m
	18,75 m
	18,75 m
	18,75 m

	
	Autobuz cu două osii
	13,50 m
	13,50 m
	13,50 m
	13,50 m

	
	Autobuz cu mai mult de două osii
	15,00 m
	15,00 m
	15,00 m
	15,00 m

	
	Autobuz cu remorcă
	18,75 m
	18,75 m
	18,75 m
	18,75 m

	
	Autobuz articulat
	18,75 m
	18,75 m
	18,75 m
	18,75 m

	1.2.
	Lăţime

	(a)
	Orice vehicul, cu excepţia celor frigorifice având caroseria izotermă
	2,55 m
	2,55 m
	2,55 m
	2,55 m

	(b)
	Vehicul frigorific având caroseria izotermă
	2,60 m
	2,60 m
	2,60 m
	2,60 m

	1.3.
	Înălţime (orice vehicul)
	4.00 m
	4.00 m
	4.00 m
	4.00 m

	1.4.
	Suprastructuri demontabile şi unităţi de transport standardizate cum ar fi containerele vor respecta dimensiunile precizate la 1.1., 1.2., 1.3., 1.6., 1.7., 1.8. şi 4.4.

	1.4.a.
	Dacă în spatele autobuzului sunt montate dispozitive detaşabile exterioare, cum ar fi cutiile pentru schiuri, lungimea autovehiculului, inclusiv aceste dispozitive, nu trebuie să depăşească lungimea maximă prevăzută la pct.1.1.



	
	
	ER
	E
	M
	P

	1.5.
	Toate autovehiculele sau ansamblurile de vehicule trebuie să aibă posibilitatea de a întoarce într-o coroană circulară cu o rază exterioară de 12,5 m şi o rază interioară de 5,3 m.

	15.a.
	Cerionţe suplimentare pentru autobuze.

Cu vehiculul în staţionare, prin trasarea unei linii pe sol, se fixează un plan vertical tangent la latura vehiculului plasată spre cercul exterior. În cazul unui vehicul articulat, cele două părţi rigide ale acestuia trebuie să fie pe acelaşi aliniament cu planul.

Atunci când vehiculul intra, după o traiectorie liniară, pe suprafaţa circulară descrisă la pct.1.5., nici o parte a vehiculului nu trebuie să depăşească acest plan vertical cu mai mult de 0,6 m.

	1.6.
	Distanţa maximă între axa pivotului de cuplare al semiremorcii şi partea din spate a semiremorcii
	12.00 m
	12.00 m
	12.00 m
	12.00 m

	1.7.
	Distanţa maximă măsurată paralel cu axa longitudinală a trenului rutier din punctul extern aflat cel mai în faţă al zonei de încărcare din spatele cabinei, până la punctul cel mai din spate al remorcii din ansamblu, minus distanţa dintre partea din spate a autovehiculului şi partea din faţă a remorcii.
	15,65 m
	15,65 m
	15,65 m
	15,65 m

	1.8.
	Distanţa maximă măsurată paralele cu axa longitudianlă a trenului rutier din punctul extern aflat cel mai în faţă al zonei de încărcare din spatele cabinei până la punctul cel mai din spate al remorcii din ansamblu.
	16,40 m
	16,40 m
	16,40 m
	16,40 m

	2.
	MASA TOTALĂ MAXIMĂ ADMISĂ A VEHICULULUI (în tone)

	2.1.
	Vehicule care fac parte dintr-un ansamblu de vehicule

	2.1.1.
	Remorcă cu două osii
	18 t
	17 t
	17 t
	16 t

	2.1.2.
	Remorcă cu trei osii
	24 t
	22 t
	22 t
	20 t

	2.2.
	Ansamblu de vehicule

	2.2.1.
	Tren rutier cu cinci sau şase osii

	(a)
	Autovehicul cu două osii cu remorcă cu trei osii
	40 t
	40 t
	40 t
	38 t

	(b)
	Autovehicul cu trei osii cu remorcă cu două sau trei osii
	40 t
	40 t
	40 t
	38 t

	2.2.2.
	Vehicul articulat cu cinci sau şase osii

	(a)
	Autovehicul cu două osii cu semiremorcă cu trei osii
	40 t
	40 t
	40 t
	38 t

	(b)
	Autovehicul cu trei osii cu semiremorcă cu două sau trei osii
	40 t
	40 t
	40 t
	38 t

	(c)
	Autovehicul cu trei osii cu semiremorcă cu două sau trei osii care transportă un container ISO de 40 de picioare într-o operaţiune de transport combinat
	44 t
	42 t
	40 t
	40 t

	2.2.3.
	Tren rutier cu patru osii compus dintr-un autovehicul cu două osii şi o remorcă cu două osii
	36 t
	36 t
	36 t
	34 t


	2.2.4.
	Vehicul articulat cu patru osii compus dintr-un autovehicul cu două osii şi o semiremorcă cu două osii, dacă distanţa (d) dintre osiile semiremorcii este:



	
	
	ER
	E
	M
	P

	2.2.4.1.
	mai mare sau egală cu 1,3 m dar mai mică sau egală cu 1,8 m
	36 t
	36 t
	36 t
	34 t

	2.2.4.2.
	mai mare de 1,8 m
	36 t*
	36 t
	36 t
	34 t

	2.3.
	Autovehicule

	2.3.1.
	Autovehicul cu două osii
	18 t
	17 t
	16 t
	16 t

	2.3.2.
	Autovehicul cu trei osii
	25 t/26 t*
	22 t/24 t**
	22 t
	22 t

	2.3.3.
	Autovehicul cu patru osii din care două osii de direcţie
	32 t**
	30 t
	30 t
	28 t

	2.4.
	Autobuz articulat cu trei osii
	28 t
	28 t
	26 t
	26 t

	3.
	MASA MAXIMĂ ADMISĂ PE OSII (în tone)

	3.1.
	Osia simplă

	
	Osia simplă nemotoare
	10 t
	10 t
	8 t
	7,5 t

	3.2.
	Osia dublă (tandem) a remorcilor şi a semiremorcilor

Suma maselor pe osiile componente, dacă distanţa (d) dintre ele este:

	3.2.1.
	mai mică de 1,0 m (d<1,0)
	11 t
	11 t
	11 t
	11 t

	3.2.2.
	mai mare sau egală cu 1,0 m dar mai mică de 1,3 m (1,0 ≤ d < 1,3)
	16 t
	16 t
	15 t
	14 t

	3.2.3.
	mai mare sau egală cu 1,3 m dar mai mică de 1,8 m (1,3 ≤ d < 1,8)
	18 t
	17 t
	16 t
	15 t

	3.2.4.
	mai mare sau egală cu 1,8 m (1,8 ≤ d)
	20 t
	20 t
	16 t
	15 t

	3.3.
	Osia triplă (tridem) a remorcilor şi semiremorcilor

Suma maselor pe osiile componente, dacă distanţa (d) dintre ele este:

	3.3.1
	mai mică sau egală cu 1,3 m (d ≤ 1,3)
	21 t
	21 t
	19 t
	16,5 t

	3.3.2.
	mai mare de 1,3 m dar mai mică sau egală cu1,4 m (1,3 ≤ d < 1,4)
	24 t
	22 t
	20 t
	18 t

	3.4.
	Osia simplă motoare

	3.4.1.
	Osia motoare a vehiculelor la care se face referire la punctele 2.2.1. şi 2.2.2.
	11,5 t
	10 t
	9 t
	8 t

	3.4.2.
	Osia motoare a vehiculelor la care se face referire la punctele 2.2.3., 2.2.4., 2.3. şi 2.4.
	11,5 t
	10 t
	9 t
	8 t

	3.5.
	 Osia dublă (tandem) a autovehiculelor

Suma maselor pe osiile componente, dacă distanţa (d) dintre ele este:

	3.5.1.
	mai mică de 1,0 m (d < 1,0)
	11,5 t
	10 t
	10 t
	10 t

	3.5.2.
	mai mare sau egală cu 1,0 m dar mai mică de 1,3 m (1,0 ≤ d < 1,3)
	16 t
	15 t
	14 t/15 t***
	13 t

	3.5.3.
	mai mare sau egală cu 1,3 m dar mai mică de 1,8 m (1,3 ≤ d < 1,8)
	18 t/19 t**
	17 t/18 t***
	16 t
	15 t

	4.
	ALTE CONDIŢII CONSTRUCTIVE IMPUSE VEHICULELOR

	4.1.
	Pentru toate vehiculele

Masa suportată de osia motoare sau osiile motoare ale unui vehicul sau ansamblu de vehicule va fi de cel puţin 25% din masa totală cu încărcătură a vehiculului sau ansamblului de vehicule, atunci când acestea sunt utilizate în trafic internaţional.



	4.2.
	Trenuri rutiere

Distanţa dintre osia din spate a unui autovehicul şi osia din faţă a remorcii va fi de cel puţin 3,0 m.

	4.3.
	Masa maximă admisă în funcţie de ampatament

Masa maximă admisă, exprimată în tone, a unui autovehicul cu patru osii nu poate depăşi de cinci ori distanţa, exprimată în metri, dintre axele osiilor extreme ale autovehiculului.

	4.4. 
	Semiremorci

Distanţa măsurată în plan orizontal între axa pivotului de cuplare şi orice punct din partea frontală a semiremorcii nu trebuie să depăşească 2,04 m.


*) Plus o limită de 2 tone, atunci când masa maximă admisă a vehiculului motor este de 18 tone şi masa maximă admisă a osiei tandem a semiremorcii este de 20 tone şi osia motoare este prevăzută cu roţi jumelate şi cu suspensie pneumatică sau echivalentă acesteia.

**) Se aplică în cazul în care osia motoare este prevăzută cu roţi jumelate şi cu suspensie pneumatică sau echivalentă acesteia, sau în cazul în care fiecare osie motoare este prevăzută cu roţi jumelate şi masa maximă a fiecărei osii nu depăşeşte 9, 5 tone.

***) Se aplică în cazul în care osia este prevăzută cu suspensie pneumatică sau echivalentă acesteia.
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