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BIROUL PERMANENT  AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR
Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea benzinei şi din distribuţia acesteia de la terminale la staţiile de distribuţie a benzinei precum şi în timpul alimentării autovehiculelor la staţiile de benzină, trimis Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic și Comisiei pentru transporturi şi infrastructură spre dezbatere în fond, cu adresa nr.Plx.273 din 12 septembrie 2017.
PREŞEDINTE,                                                         PREŞEDINTE,
                Ion CUPĂ                                                               Lucian BODE




Parlamentul  României

Camera  Deputaţilor

	Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic

        Nr.4c-27/849

	
	Comisia pentru transporturi şi infrastructură

           Nr. 4c-26/130


Bucureşti, 21.11.2017                                                                                      
RAPORT  COMUN
asupra proiectului de Lege privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea benzinei şi din distribuţia acesteia de la terminale la staţiile de distribuţie a benzinei precum şi în timpul alimentării autovehiculelor la staţiile de benzină
În conformitate cu prevederile art.95 şi art.115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic și Comisia pentru transporturi şi infrastructură au fost sesizate spre dezbatere, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea benzinei şi din distribuţia acesteia de la terminale la staţiile de distribuţie a benzinei precum şi în timpul alimentării autovehiculelor la staţiile de benzină, trimis cu adresa nr.Plx.273 din 12 septembrie 2017 şi înregistrat cu nr.4c-27/618 din 13 septembrie 2017, respectiv cu nr.4c-26/130 din 14 septembrie 2017.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea benzinei şi din distribuţia acesteia de la terminale la staţiile de distribuţie a benzinei, precum şi în timpul alimentării autovehiculelor la staţiile de benzină, în contextul îndeplinirii obligaţiilor ce revin României în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene. Prin acest act normativ se transpun în legislaţia internă Directiva 94/63/CE, Directiva 2009/126/CE, precum şi Directiva 2014/99/UE.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în şedinţa din 4 septembrie 2017. 

La întocmirea prezentului raport comun, Comisiile au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.332/15.05.2017) și avizul favorabil al Comisiei  pentru industrii şi servicii (nr.4c-3/397/19.11.2017).
În conformitate cu prevederile art.61 şi art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, comisiile sesizate în fond au examinat proiectul de Lege, sus menţionat, în şedinţe separate. 
Membrii Comisiei pentru transporturi şi infrastructură au examinat proiectul de lege în şedinţa din 7 noiembrie 2017. Din numărul total de 19 membri ai Comisiei au fost prezenți la dezbatere 17 deputaţi.
Membrii Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic a examinat proiectul de Lege în şedinţele din 26 septembrie 2017 și 21 noiembrie 2017. Din numărul total de 16 membri ai Comisiei au participat la şedinţă 11 deputaţi.
La dezbateri au participat în calitate de invitați, conform prevederilor art.54 şi art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, reprezentanți ai Ministerului Mediului.
În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de Lege privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea benzinei şi din distribuţia acesteia de la terminale la staţiile de distribuţie a benzinei precum şi în timpul alimentării autovehiculelor la staţiile de benzină, cu amendamente admise prezentate în Anexă.
Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.
        PREŞEDINTE,                                                                 PREŞEDINTE,                   

          Ion CUPĂ                                                                       Lucian BODE
       SECRETAR,                                                                        SECRETAR,
    Petru FARAGO                                                                   Marius BODEA
Consilier parlamentar, Andreea Negulescu                                               Consilier parlamentar, Dana Ștefănescu
                                                                                                            Consilier parlamentar, Iulia Ioana Mircea

Anexa

A M E N D A M E N T E     A D M I S E

	Nr

crt.
	Text  Senat 
	Text propus de comisie

(autorul amendamentelor)
	Motivaţia

	0
	1
	3
	4

	1
	Lege privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea benzinei şi din distribuţia acesteia de la terminale la staţiile de distribuţie a benzinei     precum şi în timpul alimentării autovehiculelor la staţiile de benzină
	Nemodificat
	

	2.
	CAPITOLUL I

Dispoziţii generale şi domeniul de aplicare
	Nemodificat
	

	3
	Secţiunea 1

Obiectul şi domeniul de aplicare
	Nemodificat
	

	4
	Art.1 - (1) Prevederile prezentei legi se aplică operaţiilor, instalaţiilor, vehiculelor şi navelor fluviale utilizate pentru depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei de la un terminal la altul, de la un terminal la o staţie de benzină sau în timpul alimentării autovehiculelor la staţiile de benzină.

(2) Prezenta lege stabileşte măsuri care au ca scop reducerea cantităţii de vapori de benzină emişi în atmosferă în timpul acestor operaţii şi/sau de către aceste instalaţii, vehicule şi nave fluviale. 


	Nemodificat

	

	5.
	Secţiunea a 2-a

Definiţii
	Nemodificat
	

	6.
	Art. 2 - În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: 

  a)  autorități competente - autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, autoritatea publică centrală cu responsabilități în domeniul economiei, autoritatea publică centrală cu responsabilități în domeniul transporturilor,  autoritatea publică centrală cu responsabilități în implementarea politicilor locale pentru protecția mediului, autorități competente pentru protecția mediului responsabile cu emiterea acordului/autorizației de mediu, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului cu responsabilități în inspecție și control, şi structurile subordonate acesteia;

b) benzină - orice derivat din ţiţei, cu sau fără aditivi, având o presiune de vapori Reid mai mare sau egală cu 27,6 kPa, şi care este destinat utilizării drept carburant pentru motoarele vehiculelor, cu excepţia gazelor petroliere lichefiate-GPL;

c) braţ articulat - orice structură din cadrul unui terminal prin intermediul căreia benzina este încărcată, într-o singură cisternă auto;

d) cantitate totală tranzitată - cea mai mare cantitate totală anuală de benzină încărcată în cisterne mobile de la o instalaţie de încărcare a unui terminal sau a unei staţii de benzină, în ultimii 3 ani;

e) cantitate totală anuală tranzitată - cantitatea totală anuală de benzină descărcată din cisterne mobile într-o staţie de benzină;

f) cisternă mobilă - orice rezervor transportat pe cale rutieră, numit cisternă auto, pe cale ferată, numit vagon-cisternă sau pe cale fluvială, numit navă fluvială, utilizat pentru transferul benzinei de la un terminal la altul sau de la un terminal la o staţie de benzină;

g) eficienţa de captare a vaporilor de benzină - cantitatea de vapori de benzină captaţi de sistemul de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a comparativ cu cantitatea de vapori de benzină care ar fi emisă în atmosferă în lipsa unui astfel de sistem, exprimată ca procent;

h) instalaţie de depozitare - orice rezervor fix aflat la un terminal sau la o staţie de benzină, utilizat pentru depozitarea benzinei;

i) instalaţii de depozitare a benzinei, instalaţii de încărcare a benzinei, staţii de benzină şi cisterne mobile existente - orice astfel de instalaţii, staţii de benzină şi cisterne mobile care erau în funcţiune sau pentru care au fost emise un acord şi/sau o autorizaţie de mediu, înainte de data de 1 ianuarie 2002.

j) instalaţii de depozitare a benzinei, instalaţii de încărcare, staţie de benzină şi cisterne mobile noi- orice astfel de instalaţii, staţie de benzină şi cisterne mobile care erau în funcţiune sau pentru care au fost emise un acord şi/sau o autorizaţie de mediu, la sau după 1 ianuarie 2002;

k) instalaţie de încărcare - orice instalație din cadrul unui terminal, care este utilizată pentru încărcarea benzinei în cisterne mobile. Instalaţiile de încărcare în cisterne auto conțin unul sau mai multe «braţe articulate».

l) navă de navigație interioară – o construcție navală destinată numai sau în mod special, să navigheze pe căile navigabile interioare.;

m) raportul vapori/benzină - raportul dintre volumul de vapori de benzină, la presiunea atmosferică, ce trece prin sistemul de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a şi volumul de benzină distribuit la pompă;

n) renovări majore – o modificare sau reînnoire semnificativă a infrastructurii unei stații de benzină, în mod special a rezervoarelor și conductelor;

o) sistem de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a - echipament destinat recuperării vaporilor de benzină degajaţi din rezervorul de carburant al unui autovehicul în timpul alimentării cu benzină la o staţie de benzină şi care transferă vaporii de benzină respectivi într-un rezervor de depozitare al staţiei de benzină sau îi returnează la pompa de benzină pentru a fi din nou vânduţi;

p) staţie de benzină - orice instalaţie în care benzina este distribuită din rezervoarele fixe de depozitare în rezervoarele de carburant ale autovehiculelor;

q) stație de benzină existentă - orice staţie de benzină care este construită înainte de 1 ianuarie 2012 ori pentru care s-a acordat un certificat de urbanism, o autorizaţie de construire sau o autorizaţie de funcţionare înainte de această dată;

r) stație de benzină nouă - orice staţie de benzină care este construită la sau după 1 ianuarie 2012 ori pentru care s-a acordat un certificat de urbanism, o autorizaţie de construire sau o autorizaţie de funcţionare la data respectivă sau după această dată;

s) stocarea intermediară a vaporilor - depozitarea intermediară a vaporilor, într-un rezervor cu capac fix, la un terminal, în vederea transferului ulterior şi recuperării la alt terminal. În înţelesul prezentei legi, transferul vaporilor între două instalaţii de depozitare ale aceluiaşi terminal nu este considerată stocare intermediară a vaporilor. 

ş) terminal - orice instalație care este utilizată pentru depozitarea şi încărcarea benzinei în cisterne auto, vagoane-cisternă sau nave fluviale, inclusiv toate instalaţiile de depozitare, existente pe amplasamentul complexului.

t) unitate de recuperare a vaporilor – echipamentele pentru recuperarea vaporilor de benzină, inclusiv orice sistem de rezervoare tampon la terminal, prin care vaporii rezultaţi din evaporarea benzinei sunt captaţi, condensaţi şi recuperaţi sub formă lichidă;

ţ) vapori de benzină - orice compus în faza gazoasă rezultat prin evaporarea benzinei.

u) valoare-ţintă de referinţă - valoare orientativă prevăzută pentru evaluarea generală a caracterului adecvat al măsurilor tehnice, prevăzute în anexele nr. 1-4. Această valoare nu reprezintă o valoare limită, ci este o valoare de referință  pentru determinarea nivelului de funcționare a instalațiilor, terminalelor și stațiilor de carburanți individuale. 
	1. Nemodificat
	

	7.
	CAPITOLUL II  

Cerințe de proiectare și exploatare a instalaţiilor de depozitare a benzinei la terminale, instalaţiilor de încărcare şi descărcare a benzinei în/din cisterne mobile la terminale, cisterne mobile, echipamentelor de încărcare a benzinei în instalaţiile de depozitare la staţiile de benzină
	2. Nemodificat
	

	8.
	Secţiunea 1

Instalaţiile de depozitare a benzinei la terminale
	Nemodificat
	

	9.
	Art. 3 - (1) Instalaţiile de depozitare a benzinei la terminale trebuie să îndeplinească cerinţele tehnice de proiectare şi de exploatare prevăzute în anexa nr. 1. Aceste cerinţe sunt stabilite în scopul reducerii emisiilor totale anuale de compuşi organici volatili, rezultaţi din operaţiunile de încărcare şi depozitare a benzinei la fiecare instalaţie de depozitare la terminale, sub valoarea-ţintă de referinţă de 0,01% în greutate din cantitatea totală  tranzitată.

(2) Instalaţiile, noi și existente, de depozitare a benzinei la terminale trebuie să fie conforme cu prevederile alin. (1). 


	Nemodificat
	

	10.
	Secțiunea a 2 -a
Încărcarea şi descărcarea  benzinei în/din cisterne mobile la terminale
	Nemodificat
	

	11.
	Art. 4 - (1) Echipamentele de încărcare şi descărcare a benzinei în/din cisterne mobile la terminale trebuie să îndeplinească cerinţele tehnice de proiectare şi de exploatare prevăzute în anexa nr. 2. Aceste cerinţe sunt stabilite în scopul reducerii emisiilor totale anuale de compuşi organici volatili, rezultaţi din operaţiunile de încărcare şi descărcare a cisternelor mobile la terminale, sub valoarea-ţintă de referinţă de 0,005% în greutate din cantitatea totală tranzitată.

(2) Toate terminalele dotate cu instalaţii de încărcare pentru cisterne auto vor fi echipate cu cel puţin un braţ articulat, care va respecta cerinţele tehnice de proiectare şi de exploatare impuse echipamentelor de încărcare pe la partea inferioară a cisternelor auto, prevăzute în anexa nr. 4.

(3) Instalaţiile, noi și existente, de încărcare a benzinei  la terminale, în cisterne auto, în vagoane cisternă și nave fluviale, trebuie să fie conforme cu prevederile alin. (1) si (2).

(4) Cerinţele pentru echipamentele de încărcare pe la partea inferioară a cisternelor auto, prevăzute în anexa nr. 4 sunt aplicate pentru toate braţele articulate pentru încărcarea cisternelor auto, la toate terminalele.

(5) Se exceptează de la prevederile alin. (1), (2) şi (4) instalaţiile existente de încărcare a benzinei la terminale cu o cantitate totală tranzitată mai mică decât 10.000 tone.

(6) Autoritatea publică centrală pentru protecţiei mediului informează Comisia Europeană în cadrul raportărilor prevăzute la art. 17 în legătură cu terminalele cărora li se aplică prevederile alin. (5). 
	Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

(5) Se exceptează de la prevederile alin. (1), (2) şi (4) instalaţiile existente de încărcare a benzinei la terminale cu o cantitate totală tranzitată mai mică de 10.000 tone.

Nemodificat


	Corectare gramaticala



	12.
	Secțiunea a 3-a

Cisterne mobile
	Nemodificat
	

	13.
	Art. 5 - (1) Cisternele mobile se proiectează şi se exploatează astfel încât să se asigure respectarea următoarelor cerinţe:

    a) reţinerea vaporilor remanenţi în cisternă mobilă după descărcarea benzinei;

    b) captarea şi reţinerea vaporilor de retur proveniţi de la instalaţiile de depozitare la staţiile de benzină sau la terminale.

    În cazul vagoanelor-cisternă această cerinţă se aplică numai dacă acestea aprovizionează staţii de benzină sau terminale unde se realizează depozitarea intermediară a vaporilor;

    c) reţinerea în cisterna mobilă, cu excepţia evacuărilor prin supapele de presiune, a vaporilor prevăzuți la lit. a) şi b), până când are loc o nouă operaţie de reîncărcare la un terminal.

 (2) Dacă după descărcarea benzinei, cisterna mobilă este folosită pentru alt produs decât benzina şi nu este posibilă recuperarea sau stocarea intermediară a vaporilor, se permite aerisirea cisternei mobile, numai în zone în care emisiile nu afectează sănătatea populaţiei şi mediul, și nu sunt depășite standardele de calitate a aerului, stabilite în Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările ulterioare.

(3) Cisternele auto, vagoanele cisternă și navele fluviale, noi și existente trebuie să fie conforme cu cerințele tehnice impuse prin prevederile alin. (1).

(4) Cisternele auto existente care au fost modificate pentru încărcarea pe la partea inferioară trebuie să respecte cerințele tehnice prevăzute în anexa nr.4.

(5) Prevederile alin. (1) nu se aplică pentru cisternele mobile în cazul pierderilor de vapori care rezultă din operaţiunile de măsurare a nivelului prin utilizarea tijelor de nivel.

	Nemodificat

Nemodificat
Nemodificat
Nemodificat
Nemodificat
	

	14.
	Secțiunea a 4-a

Încărcarea benzinei în instalaţiile de depozitare la staţiile de benzină
	Nemodificat
	

	15.
	Art. 6 - (1) Echipamentele de încărcare și depozitare a benzinei la staţiile de benzină trebuie să îndeplinească cerinţele tehnice de proiectare şi de exploatare prevăzute în anexa nr. 3. Aceste cerinţe sunt stabilite în scopul reducerii emisiilor totale anuale de compuşi organici volatili, rezultaţi din operaţiunile de încărcare în instalaţiile de depozitare a benzinei la staţiile de benzină, sub valoarea-ţintă de referinţă de 0,01% în greutate din cantitatea totală tranzitată. 

(2) Stațiile de benzină, noi și existente, trebuie să fie conforme cu cerințele tehnice impuse prin prevederile alin. (1).

 (3) Se exceptează de la prevederile alin. (1) şi (2) staţiile de benzină cu o cantitate totală tranzitată mai mică de 100 mc/an.

 (4) Pentru stațiile de benzină cu o cantitate totală tranzitată mai mică de 500 mc/an şi care se află în zone geografice sau pe amplasamente unde emisiile de compuși organici volatili nu dăunează sănătății populației şi mediului, autoritățile competente pentru protecția mediului responsabile cu emiterea acordului/autorizației de mediu pot acorda derogări de la aplicarea cerințelor alin. (1) cu respectarea standardelor de calitate a aerului stabilite conform legislației în vigoare, respectiv în Legea nr. 104/2011, cu modificările ulterioare.

Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului informează Comisia Europeană, în cadrul raportărilor prevăzute la art. 17, despre caracteristicile zonelor unde se intenţionează să se acorde derogările prevăzute la alin. (4), precum şi, ulterior, orice modificare a caracteristicilor acestor zone.
	Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

(4) Pentru stațiile de benzină cu o cantitate totală tranzitată mai mică de 500 mc/an şi care se află în zone geografice sau pe amplasamente unde emisiile de compuși organici volatili nu dăunează sănătății populației şi mediului, autoritățile competente pentru protecția mediului responsabile cu emiterea acordului/autorizației de mediu pot acorda derogări de la aplicarea cerințelor prevăzute la alin. (1) cu respectarea standardelor de calitate a aerului stabilite conform legislației în vigoare, respectiv în Legea nr. 104/2011, cu modificările ulterioare. Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului informează Comisia Europeană, în cadrul raportărilor prevăzute la de dispozițiile art. 17, despre caracteristicile zonelor unde se intenţionează să se acorde derogările prevăzute în prezentul alineat, precum şi, ulterior, orice modificare a caracteristicilor acestor zone.

	Tehnica legislativa



	16.
	CAPITOLUL III 

Cerințe privind etapa a II-a de recuperare a vaporilor de benzină în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină
	Nemodificat
	

	17.
	Secțiunea 1

Stații de benzină
	Nemodificat

	

	18.
	Art. 7 - (1) Orice staţie de benzină care este construită la sau după data de 1 ianuarie 2012 ori pentru care s-a acordat un certificat de urbanism, o autorizaţie de construire sau o autorizaţie de funcţionare la/ori după această dată trebuie ca la data intrării în vigoare a prezentei legi să fie echipată cu sistem de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a, în cazul în care:

a) cantitatea totală anuală tranzitată, efectivă sau proiectată, este mai mare de 500 mc/an;

sau

b) cantitatea totală anuală tranzitată, efectivă sau proiectată, este mai mare de 100 mc/an şi staţia de benzină este situată sub spaţiile de locuit sau cele destinate activităţilor de lucru.

(2) Orice staţie de benzină construită înainte de data de 1 ianuarie 2012 sau pentru care s-a acordat un certificat de urbanism, o autorizaţie de construire ori o autorizaţie de funcţionare înainte de această dată, care este supusă unei renovări majore, trebuie să fie echipată în timpul acestei renovări cu sistem de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a, în cazul în care:

a) cantitatea totală anuală tranzitată, efectivă sau proiectată, este mai mare de 500 mc/an;

sau

b) cantitatea totală anuală tranzitată, efectivă sau proiectată, este mai mare de 100 mc/an şi staţia de benzină este situată sub spaţiile de locuit sau cele destinate activităţilor de lucru.

(3) Până cel târziu la data de 31 decembrie 2018, orice staţie de benzină construită înainte de data de 1 ianuarie 2012 sau pentru care s-a acordat un certificat de urbanism, o autorizaţie de construire ori o autorizaţie de funcţionare înainte de această dată, cu o cantitate totală anuală tranzitată mai mare de 3.000 mc/an, trebuie să fie echipată cu sistem de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a.

(4) Prevederile alin. (1) - (3) nu se aplică staţiilor de benzină utilizate în mod exclusiv în asociere cu construcţia şi livrarea de autovehicule noi. 


	Nemodificat


	

	19.
	Secțiunea a 2-a

Nivelul minim de recuperare a vaporilor de benzină
	Nemodificat
	

	20.
	Art. 8 - (1) Sistemele de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a instalate potrivit prevederilor art. 7, trebuie să asigure o eficiență de captare a vaporilor de benzină mai mare sau egală cu 85 %, conform certificatului furnizat de producător, în conformitate cu standardul SR EN 16321-1: Recuperarea vaporilor de benzină la alimentarea cu carburanţi a vehiculelor cu motor în staţiile de carburant. Partea 1: Metode de încercare pentru aprobarea de tip şi evaluarea eficienţei sistemelor de recuperare a vaporilor, ediţia în vigoare la data utilizării standardului.

(2) Acolo unde vaporii de benzină recuperaţi potrivit prevederilor art. 7 sunt transferaţi într-un rezervor de depozitare al staţiei de benzină, raportul vapori/benzină trebuie să fie mai mare sau egal cu 0,95, dar mai mic sau egal cu 1,05.
	Nemodificat
	

	21.
	Secțiunea a 3-a

Verificări periodice şi informarea consumatorilor
	Nemodificat
	

	22.
	Art. 9 - (1) Inspecţia tehnică a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, inclusiv sistemele de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a și eficiența de captare a acestora, altele decât cele prevăzute la art. 14, alin. (2), desemnarea organismelor de inspecţie a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, și recunoaşterea organismelor de inspecţie tehnică în exploatare pentru instalaţiile de încărcare şi descărcare a benzinei, amplasate pe cisterne mobile, se efectuează conform normelor elaborate de către autoritatea publică centrală cu responsabilități în domeniul economiei şi aprobate prin hotărâri de Guvern, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) Eficiența de captare a vaporilor de benzină emiși în timpul funcționării sistemelor de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a este testată cel puțin o dată pe an în conformitate cu standardul  SR EN 16321-2:Recuperarea vaporilor de benzină la alimentarea cu carburanţi a vehiculelor cu motor în staţiile de carburant. Partea 2: Metode de încercare pentru verificarea sistemelor de recuperare a vaporilor în staţiile de carburant , ediţia în vigoare la data utilizării standardului.

(3) Pentru staţiile de benzină în care a fost instalat un sistem automat de monitorizare, eficienţa de captare a vaporilor de benzină trebuie testată cel puţin o dată la 3 ani, conform prevederilor alin.(1).
(4) Sistemele automate de monitorizare prevăzute la alin. (3) trebuie să detecteze automat deficienţele de funcţionare ale sistemului de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a, precum şi deficienţele din sistemul automat de monitorizare propriu, indicându-le operatorului staţiei de benzină şi întrerup automat fluxul de benzină la pompa care prezintă defecţiuni, dacă acestea nu sunt remediate în termen de 7 zile. 
	Art. 9 - (1) Inspecţia tehnică a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, inclusiv a sistemelor de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a și  a eficienței de captare a acestora, altele decât cele prevăzute la art. 14, alin. (2), desemnarea organismelor de inspecţie a instalaţiilor, a echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, și recunoaşterea organismelor de inspecţie tehnică în exploatare pentru instalaţiile de încărcare şi descărcare a benzinei, amplasate pe cisterne mobile, se efectuează conform normelor elaborate de către autoritatea publică centrală cu responsabilități în domeniul economiei, aprobate prin hotărâri ale Guvernului, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Nemodificat

(3) Pentru staţiile de benzină în care a fost instalat un sistem automat de monitorizare, eficienţa de captare a vaporilor de benzină trebuie testată cel puţin o dată la 3 ani.
(4) Sistemele automate de monitorizare prevăzute la alin. (3) detectează automat deficienţele de funcţionare ale sistemului de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a, precum şi deficienţele din sistemul automat de monitorizare propriu, le indică operatorului staţiei de benzină şi întrerup automat fluxul de benzină la pompa care prezintă defecţiuni, dacă acestea nu sunt remediate în termen de 7 zile.
	Reformulare gramaticala

Recorelare

Reformulare gramaticala

	23.
	Art. 10 - (1) Staţiile de benzină care au instalat sistemul de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a afişează un însemn autocolant pe sau în apropierea pompei de benzină, prin care consumatorii sunt informaţi că respectiva staţie de benzină este dotată cu un astfel de sistem.

(2) Însemnul va avea un înscris vizibil, lizibil şi care să nu permită ştergerea. 
	Nemodificat


	

	24.
	CAPITOLUL IV

Obligații, responsabilități și raportări
	Nemodificat
	

	25.
	Secțiunea 1 

Obligații și responsabilități
	Nemodificat
	

	26.
	Art. 11 - În situația în care se constată că în anumite zone geografice sau pe întreg teritoriul ţării sunt necesare măsuri mai restrictive pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili, altele decât cele prevăzute la art. 3 alin. (1), art. 4 alin. (1), (2) şi (4) şi art. 6 alin. (1), în scopul protejării sănătăţii populaţiei şi mediului, pentru respectarea standardelor de calitate a aerului stabilite în Legea 104/2011, cu modificările ulterioare, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului sau după caz, autoritățile competente pentru protecția mediului responsabile cu emiterea acordului/autorizației de mediu  stabilesc sau mențin astfel de măsuri, care sunt aprobate prin ordin al conducătorului autorității publice centrale sau după caz, stabilite prin acordul/autorizația de mediu. 
	Art. 11 - În situația în care se constată că în anumite zone geografice sau pe întreg teritoriul ţării sunt necesare măsuri restrictive pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili, altele decât cele prevăzute la art. 3 alin. (1), art. 4 alin. (1), (2) şi (4) şi art. 6 alin. (1), în scopul protejării sănătăţii populaţiei şi mediului, pentru respectarea standardelor de calitate a aerului stabilite în Legea 104/2011, cu modificările ulterioare, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului sau după caz, autoritățile competente pentru protecția mediului responsabile cu emiterea acordului/autorizației de mediu  stabilesc sau mențin astfel de măsuri, aprobate prin ordin al conducătorului autorității publice centrale sau după caz, stabilite prin acordul/autorizația de mediu.

	

	27.
	Art. 12 - În situaţia în care există măsuri tehnice de reducere a emisiilor de vapori, altele decât cele prevăzute în anexele nr. 1-4, care demonstrează cel puţin aceeaşi eficienţă ca şi acestea, autoritatea publică centrală în domeniul economiei poate propune adoptarea unor astfel de măsuri, care se aprobă prin ordin al conducătorilor autorităţilor publice centrale cu responsabilități în domeniul economiei şi al protecţiei mediului în termen de 120 de zile de la data primirii de către autoritatea publică centrală în domeniul protecției mediului a propunerii autorității publice centrale cu responsabilități în domeniul economiei de adoptare a acestora ca măsuri alternative.
	Art. 12 - În situaţia în care există măsuri tehnice de reducere a emisiilor de vapori, altele decât cele prevăzute în anexele nr. 1-4, care demonstrează cel puţin aceeaşi eficienţă ca şi acestea, autoritatea publică centrală în domeniul economiei poate propune adoptarea unor astfel de măsuri, aprobate prin ordin al conducătorilor autorităţilor publice centrale cu responsabilități în domeniul economiei şi al protecţiei mediului în termen de 120 de zile de la data primirii de către autoritatea publică centrală în domeniul protecției mediului a propunerii autorității publice centrale cu responsabilități în domeniul economiei de adoptare a acestora ca măsuri alternative.
	

	28.
	Art. 13 - Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului informează celelalte state membre ale Uniunii Europene şi Comisia Europeană, în cadrul raportărilor prevăzute la art. 17, în legătură cu măsurile existente sau cu orice fel de măsuri pentru care există intenţia de a fi adoptate în aplicarea prevederilor art. 11 şi art.12, precum şi cu motivele care determină luarea acestor măsuri
	Art. 13 - Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului informează celelalte state membre ale Uniunii Europene şi Comisia Europeană, în cadrul raportărilor prevăzute la art. 17, în legătură cu măsurile existente sau cu orice fel de măsuri care urmează a fi adoptate în aplicarea prevederilor art. 11 şi art.12, precum şi cu motivele care determină luarea  acestora.
	Terminologie unitara

Corectare gramaticala

	29.
	Art. 14 - (1) Titularii activităţilor cărora le sunt aplicabile prevederile prezentei legi au obligaţia de a supune instalaţiile, echipamentele şi dispozitivele utilizate în aceste activităţi inspecţiei tehnice periodice în vederea verificării funcţionării corespunzătoare a acestora sub aspectul limitării emisiilor de compuşi organici volatili.

(2) Procedura de efectuare a inspecţiilor tehnice periodice se aprobă prin  hotărâre a Guvernului la propunerea autorității publice centrale cu responsabilități în domeniul transporturilor și autorității publice centrale cu responsabilități în domeniul economiei, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. 


	Nemodificat

Nemodificat


	

	30.
	Art. 15 - (1) În cadrul procedurii de emitere a acordului de mediu potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, titularii activităţilor care intră sub incidenţa prezentei legi au obligaţia de a prezenta autorităților competente pentru protecția mediului responsabile cu emiterea acordului de mediu, în condițiile legii și autorității publice centrale pentru protecția mediului cu responsabilități în inspecție și control și, structurilor subordonate acesteia, documentele care atestă/certifică conformarea proiectului aferent instalaţiilor noi sau modernizate utilizate pentru depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminalele şi la staţiile de benzină cu cerinţele tehnice prevăzute în anexele nr. 1-4.

(2) În cadrul procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu pentru activităţile care intră sub incidenţa prezentei legi, titularii activităţilor au obligaţia de a prezenta autorităților competente pentru protecția mediului responsabile cu emiterea autorizației de mediu, în condițiile legii și autorității publice centrale pentru protecția mediului cu responsabilități în inspecție și control și, structurilor subordonate acesteia, documentele care atestă/certifică efectuarea inspecţiei tehnice în exploatare pentru instalaţiile, echipamentele şi dispozitivele în funcţiune utilizate pentru depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină.
	Nemodificat
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	31.
	Art. 16 - (1) Titularii activităţilor care realizează operaţii de depozitare, încărcare, descărcare şi distribuţie a benzinei de la terminale la staţiile de benzină au obligaţia să evalueze emisiile totale anuale de compuşi organici volatili în atmosferă, conform prevederilor Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă,în vederea elaborării inventarelor de emisii conform metodologiilor recomandate de Comisia Europeană şi Agenţia Europeană de Mediu, şi să transmită toate datele şi informaţiile solicitate privind emisiile de compuşi organici volatili, anual, până la data de 15 martie, pentru anul precedent, de către autorităţile competente pentru protecţia mediului în a căror rază de competenţă se află, responsabile cu emiterea acordului/autorizaţiei de mediu, în condiţiile legii.

 (2) Titularii activităţilor care realizează operaţii de depozitare a benzinei, precum şi operaţii de încărcare şi descărcare a benzinei în sau din cisterne mobile, desfăşurate la terminalele dotate cu unităţi de recuperare a vaporilor de benzină, au obligaţia de a realiza măsurarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din aceste operaţii.

(3) Măsurarea emisiilor de compuşi organici volatili prevăzută la alin. (2) se efectuează conform uneia dintre metodele prevăzute de standardele SR EN ISO 16017-1 «Aer de interior, aer înconjurător şi atmosfera locului de muncă. Prelevarea şi analiza compuşilor organici volatili prin tub de absorbţie/desorbţie termică/cromatografie în fază gazoasă pe capilară. Partea 1: Prelevare prin pompare», SR EN ISO 16017-2 «Aer de interior, aer înconjurător şi atmosfera locului de muncă. Prelevarea şi analiza compuşilor organici volatili prin tub de absorbţie/desorbţie termică/cromatografie în fază gazoasă pe capilară. Partea 2: Prelevare prin difuzie» sau SR EN 13649 «Emisii de la surse fixe. Determinarea concentraţiei masice a compuşilor organici gazoşi individuali. Metoda cu cărbune activ şi desorbţia solvenţilor», ediţiile în vigoare la data utilizării standardelor de referinţă, precum și conform prevederilor Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 781/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind măsurarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea şi încărcarea/descărcarea benzinei la terminale. 
	Nemodificat
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	32.
	Secțiunea  a 2-a 

Raportări
	Nemodificat
	

	33.
	Art. 17 - (1) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului raportează Comisiei Europene stadiul implementării prevederilor prezentei legi. 

(2) Raportările prevăzute la alin. (1) se realizează conform solicitărilor Comisiei Europene.

	Nemodificat
	

	34.
	Secțiunea a 3-a

Contravenții
	Nemodificat
	

	35.
	a) Art. 18 - (1) Constituie contravenție, dacă nu sunt întrunite elementele constitutive ale unei infracțiuni şi se sancționează cu amendă de la  20.000lei la 50.000 lei, nerespectarea de către titularii activităților care intră sub incidența prezentei legi a prevederilor privind:

a) încadrarea emisiilor totale anuale de compuși organici volatili, rezultați din operațiunile de încărcare şi depozitare a benzinei la fiecare instalație de depozitare la terminale, sub valoarea-țintă de referință de 0,01% în greutate din cantitatea totală  tranzitată, potrivit art. 3 alin.(1);
b) încadrarea emisiilor totale anuale de compuși organici volatili, rezultați din operațiunile de încărcare şi descărcare a cisternelor mobile la terminale, sub valoarea-țintă de referință de 0,005% în greutate din cantitatea totală tranzitată, potrivit art. 4 alin. (1);  

c)  echiparea cu cel puțin un braț articulat, a tuturor terminalelor dotate cu instalații de încărcare pentru cisterne auto, potrivit art. 4 alin. (2);  
d) conformarea instalațiilor, noi și existente, de încărcare a benzinei  la terminale, în cisterne auto, în vagoane cisternă și nave fluviale cu prevederile art. 4 alin. (1) și (2),  potrivit art. 4 alin. (3);  

e)  conformarea echipamentelor de încărcare pe la partea inferioară a cisternelor auto pentru toate brațele articulate pentru încărcarea cisternelor auto, la toate terminalele cu cerințele prevăzute în anexa nr. 4, potrivit art. 4 alin. (4);  
f)  aerisirea cisternei mobile, numai în zone în care emisiile nu afectează sănătatea populației şi mediul, potrivit art. 5 alin. (2);  

g) conformarea cu cerințele tehnice impuse prin prevederile art. 5 alin. (1), potrivit art. 5 alin. (3);

h) respectarea cerințelor tehnice prevăzute în anexa nr. 4, la cisternele auto care au fost modificate pentru încărcarea pe la partea inferioară, potrivit art. 5 alin. (4); 
i) conformarea cu cerințele tehnice impuse pentru stațiile de benzină noi și existente prin prevederile art. 6 alin. (1), potrivit art. 6 alin. (2); 
j)  existenta sistemelor de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a, potrivit art. 7  alin. (1)- (3); 

k)   respectarea raportului vapori/benzină, potrivit art. 8 alin. (2);

l) testarea funcționării sistemelor de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a, potrivit  art. 9 alin (2) - (4);

m)  efectuarea  inspecției tehnice periodice, potrivit art. 14 alin. (1);

n) prezentarea documentelor care atestă/certifică conformarea proiectului aferent instalațiilor noi sau modernizate şi/sau efectuarea inspecției tehnice în exploatare pentru instalațiile, echipamentele şi dispozitivele în funcțiune utilizate pentru depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuția benzinei la terminale şi la stațiile de benzină, potrivit art. 15 alin. (1)  şi (2);
o)   evaluarea emisiilor de compuși organici volatili, potrivit art. 16 .

(2) Constituie contravenţie, dacă nu sunt întrunite elementele constitutive ale unei infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă de la 2.000lei la 5.000lei nerespectarea de către titularii stațiilor de benzină a prevederilor privind afişarea unui însemn autocolant pe sau în apropierea pompei de benzină, cu înscris vizibil, lizibil şi care să nu permită ştergerea, cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, potrivit art. 10.

(3) Constatarea contravențiilor şi aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) se realizează de către comisarii autorității publice centrale pentru protecția mediului cu responsabilități în inspecție și control, cu excepțiile privind verificarea cerințelor din anexele 1-4 care sunt realizate de organismele de inspecție desemnate.

(4) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) lit. b) se realizează de către comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.

 (5)   Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal de constatare a contravenţiei ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1) şi (2), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

(6)  Contravenţiilor prevăzute la alin. (1)  şi (2), le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(7) Aplicarea contravențiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării legii în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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a) încadrarea emisiilor totale anuale de compuși organici volatili, rezultați din operațiunile de încărcare şi depozitare a benzinei la fiecare instalație de depozitare la terminale, sub valoarea-țintă de referință de 0,01% în greutate din cantitatea totală  tranzitată, potrivit dispozițiilor  art. 3 alin.(1);
  b) încadrarea emisiilor totale anuale de compuși organici volatili, rezultați din operațiunile de încărcare şi descărcare a cisternelor mobile la terminale, sub valoarea-țintă de referință de 0,005% în greutate din cantitatea totală tranzitată, potrivit prevederilor art. 4 alin. (1);  

 c)  echiparea cu cel puțin un braț articulat, a tuturor terminalelor dotate cu instalații de încărcare pentru cisterne auto, potrivit dispozițiilor art. 4 alin. (2);  

 d) conformarea instalațiilor, noi și existente, de încărcare a benzinei  la terminale, în cisterne auto, în vagoane cisternă și nave fluviale impuse de prevederile art. 4 alin. (1) și (2),  potrivit dispozițiilor art. 4 alin. (3);  

e)  conformarea echipamentelor de încărcare pe la partea inferioară a cisternelor auto pentru toate brațele articulate pentru încărcarea cisternelor auto, la toate terminalele cu cerințele prevăzute în anexa nr. 4, potrivit dispozițiilor art. 4 alin. (4);  
 f)  aerisirea cisternei mobile, numai în zone în care emisiile nu afectează sănătatea populației şi mediul, potrivit dispozițiilor art. 5 alin. (2);  

g) conformarea cu cerințele tehnice impuse de prevederile art. 5 alin. (1), potrivit dispozițiilor art. 5 alin. (3);

h) respectarea cerințelor tehnice prevăzute în anexa nr. 4, la cisternele auto care au fost modificate pentru încărcarea pe la partea inferioară, potrivit dispozițiilor art. 5 alin. (4); 
i) conformarea cu cerințele tehnice impuse pentru stațiile de benzină noi și existente prin prevederile art. 6 alin. (1), potrivit dispozițiilor art. 6 alin. (2); 
j)  existenta sistemelor de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a, potrivit prevederilor art. 7  alin. (1)- (3); 

k)   respectarea raportului vapori/benzină, potrivit dispozițiilor art. 8 alin. (2);

l) testarea funcționării sistemelor de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a, potrivit prevederilor art. 9 alin (2) - (4);

m)  efectuarea  inspecției tehnice periodice, potrivit dispozițiilor art. 14 alin. (1);

n) prezentarea documentelor care atestă/certifică conformarea proiectului aferent instalațiilor noi sau modernizate şi/sau efectuarea inspecției tehnice în exploatare pentru instalațiile, echipamentele şi dispozitivele în funcțiune utilizate pentru depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuția benzinei la terminale şi la stațiile de benzină, potrivit prevederilor art. 15 alin. (1)  şi (2);
o)   evaluarea emisiilor de compuși organici volatili, potrivit dispozițiilor art. 16 .
(2) Constituie contravenţie, dacă nu sunt întrunite elementele constitutive ale unei infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, nerespectarea de către titularii stațiilor de benzină a prevederilor privind afişarea unui însemn autocolant pe, sau în apropierea pompei de benzină, cu înscris vizibil, lizibil şi care să nu permită ştergerea, cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, potrivit dispozițiilor art. 10.
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	36.
	CAPITOLUL V

Dispoziţii tranzitorii şi finale
	Nemodificat
	

	37.
	Secţiunea 1

Modificarea anexelor
	Nemodificat
	

	38.
	Art. 19 - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta lege şi se actualizează în scopul adaptării la progresele tehnice prin hotărâre a Guvernului. 
	Nemodificat
	

	39.
	Secțiunea a 2-a

Dispoziţii tranzitorii
	Nemodificat
	

	40.
	Art. 20 – (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, Hotărârea Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 595 din 29 august 2007, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

(2) Actele normative subsecvente Hotărârii Guvernului nr. 568/2001, cu modificările și completările ulterioare, rămân în vigoare până la elaborarea și aprobarea legislației subsecvente prezentei legi, după cum urmează:

1. Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 337/2001 pentru aprobarea Normelor privind inspecţia tehnică a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, inclusiv sistemele de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a, cu modificările ulterioare,

2. Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 468/2005 privind desemnarea organismelor de inspecţie a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, cu modificările ulterioare, 

3. Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 488/2006 privind recunoaşterea organismelor de inspecţie tehnică în exploatare pentru instalaţiile de încărcare şi descărcare a benzinei, amplasate pe containerele mobile, cu modificările ulterioare, produc efecte până la adoptarea hotărârii de Guvern, prevăzută la art. 9 alin. (1).
(3) Ordinul comun al ministrului economiei și comerțului și al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 716/2005 și 92/2006 din pentru aprobarea Normelor privind inspecţia tehnică a containerelor mobile utilizate pentru transferul benzinei de la un terminal la o staţie de benzină, la alt depozit sau terminal, în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din operaţiile de încărcare, transport, descărcare şi distribuţie a benzinei la terminale şi la staţiile de benzină produce efecte până la adoptarea hotărârii de Guvern, prevăzută la art. 14 alin. (2). 

(4)  Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 781/2004 produce efecte până la revizuirea acestuia conform art. 7 din anexa la ordin. 
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3. Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 488/2006 privind recunoaşterea organismelor de inspecţie tehnică în exploatare pentru instalaţiile de încărcare şi descărcare a benzinei, amplasate pe containerele mobile, cu modificările ulterioare, produce efecte până la adoptarea hotărârii de Guvern, prevăzută la art. 9 alin. (1).
4)  Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 781/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind măsurarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea şi încărcarea/descărcarea benzinei la terminale, produce efecte până la revizuirea acestuia conform art. 7 din anexa la ordin. 
	Corectare gramaticala

Tehnica legislativa



	41.
	Prezenta lege transpune prevederile Directivei 94/63/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind controlul emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea carburanţilor şi din distribuţia acestora de la terminale la staţiile de distribuţie a carburanţilor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) seria L nr. 365 din 31 decembrie 1994, ale Directivei 2009/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 octombrie 2009 privind etapa a II-a de recuperare a vaporilor de benzină în timpul alimentării autovehiculelor la staţiile de benzină, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr. 285 din 31 octombrie 2009 și ale Directivei 2014/99/UE a Comisiei din 21 octombrie 2014  de modificare, în scopul adaptării la progresele tehnice, a Directivei 2009/126/CE privind etapa a II-a de recuperare a vaporilor de benzină în timpul alimentării autovehiculelor la staţiile de benzină, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L nr. 304 din 23 octombrie 2014. 
	Nemodificat
	

	42.
	Anexa nr. 1

CERINŢE TEHNICE

pentru proiectarea şi exploatarea instalaţiilor de depozitare a benzinei la terminale

1. Peretele exterior şi capacul rezervoarelor supraterane trebuie vopsite într-o culoare cu indice total de reflectare a căldurii de cel puţin 70%. Aceste operaţiuni pot fi programate astfel încât să fie îndeplinite, ca o parte a programului normal de întreţinere, în cadrul unei perioade de 3 ani. Se poate acorda derogare de la această prevedere în situaţii care impun protecţia zonelor peisagistice speciale, desemnate de autoritățile competente pentru protecția mediului responsabile cu emiterea acordului/autorizației de mediu, în condițiile legii.

Această prevedere nu este aplicabilă rezervoarelor conectate la o unitate de recuperare a vaporilor, care se conformează cerinţelor prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 2.

2. Rezervoarele cu capac plutitor extern trebuie echipate cu un sistem de etanşare primară, care să acopere spaţiul circular dintre peretele rezervorului şi marginea exterioară a capacului plutitor şi cu un sistem de etanşare secundară montat deasupra celui primar. Sistemele  de etanșare trebuie să fie astfel proiectate încât să asigure un grad de reţinere a vaporilor de cel puţin 95% din gradul de reţinere realizat de un rezervor cu capac fix de geometrie identică -diametru/înălţime -, fără dispozitive pentru reţinerea vaporilor - rezervor cu capac fix care are o singură supapă de vacuum/descărcare de presiune.

3. Toate instalaţiile noi de depozitare la terminale, la care recuperarea vaporilor este cerută conform art. 4 din lege, cu respectarea cerinţelor tehnice cuprinse în anexa nr. 2, trebuie să fie:

a) rezervoare cu capac fix, conectate la unitatea de recuperare a vaporilor, în conformitate cu cerinţele anexei nr. 2 sau

b) rezervoare cu capac plutitor, extern sau intern, echipate cu sisteme de etanşare primară şi secundară pentru a îndeplini cerinţele de performanţă prevăzute la pct. 2.

4. Rezervoarele cu capac fix existente trebuie să îndeplinească una dintre următoarele condiţii:

a) să fie conectate la o unitate de recuperare a vaporilor, în conformitate cu cerinţele anexei nr.2 sau

b) să aibă un capac plutitor intern prevăzut cu un sistem de etanşare primară, care trebuie proiectat astfel încât să asigure un grad de reţinere a vaporilor de cel puţin 90% comparativ cu un rezervor cu capac fix fără dispozitive pentru reţinerea vaporilor.

5. Cerinţele privind dispozitivele pentru reţinerea vaporilor, prevăzute la pct. 3 şi 4, nu se aplică rezervoarelor cu capac fix de la terminalele la care stocarea intermediară a vaporilor este permisă conform prevederilor pct. 1 din anexa nr.2.
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3. Toate instalaţiile noi de depozitare la terminale, la care recuperarea vaporilor este cerută conform prevederilor din prezenta din lege, cu respectarea cerinţelor tehnice cuprinse în anexa nr. 2, trebuie să fie:
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	43.
	Anexa nr. 2

CERINŢE TEHNICE

pentru proiectarea şi exploatarea instalaţiilor de încărcare şi descărcare a benzinei în cisterne la terminale

1. Vaporii dezlocuiţi în timpul operaţiunii de încărcare cu benzină a unei cisterne mobile trebuie dirijaţi printr-o conductă de legătură etanşă la o unitate de recuperare a vaporilor, pentru regenerare la terminal.

Această prevedere nu se aplică cisternelor cu încărcare pe la partea superioară atâta timp cât mai este permis acest sistem de încărcare.

La terminalele la care se realizează încărcarea benzinei în nave fluviale, unitatea de recuperare a vaporilor poate fi înlocuită cu una de incinerare, în cazul în care recuperarea vaporilor nu poate avea loc în condiţii de siguranţă sau este imposibilă din punct de vedere tehnic, din cauza volumului de vapori returnaţi.

În acest caz unitatea de incinerare a vaporilor trebuie să îndeplinească aceleaşi cerinţe impuse unităţii de recuperare a vaporilor, referitoare la emisiile atmosferice generate.

La terminalele care realizează o cantitate totală tranzitată mai mică de 25.000 tone/an, recuperarea imediată a vaporilor la terminal poate fi înlocuită cu stocarea intermediară a acestora.

2. Concentraţia medie orară a vaporilor evacuaţi de la unitatea de recuperare a vaporilor - cu aplicarea corecţiei necesare pentru diluţia produsă în timpul procesului - nu trebuie să depăşească 35 g/Nm^3 pentru fiecare oră.

Măsurătorile trebuie efectuate pe parcursul unei zile de lucru complete (minimum 7 ore), în condiţii normale de operare.

Metodele de măsurare pot fi continue sau discontinue. În cazul utilizării metodelor de măsurare discontinue trebuie efectuate cel puţin 4 măsurări pe oră.

Eroarea totală de măsurare datorată echipamentului folosit, gazului de etalonare şi procedurii utilizate nu trebuie să depăşească 10% din valoarea măsurată.

Echipamentul de măsurare folosit trebuie să fie capabil să măsoare concentraţii de cel puţin 3 g/Nm^3 şi să aibă o precizie de cel puţin 95% din valoarea măsurată.

3. Autoritățile competente pentru protecția mediului responsabile cu emiterea acordului/autorizației de mediu, în condițiile legii, impun în acordul/autorizația de mediu, măsuri și intervale de verificare privind traseele de conectare şi conductele pentru depistarea eventualelor neetanşeităţi.

4. Titularul activității care exploatează instalaţiile de încărcare şi descărcare a benzinei în cisterne la terminale este obligat să întrerupă și să anunțe autoritățile competente pentru protecția mediului responsabile cu emiterea acordului/autorizației de mediu în condițiile legii în cazul apariţiei unei pierderi de vapori rezultate din operaţiunile de încărcare efectuate cu braţ articulat. În acest sens braţul articulat trebuie să fie prevăzut cu echipamente care să permită astfel de operaţiuni de întrerupere.

5. În cazul în care este permisă încărcarea prin partea superioară a cisternelor mobile, ieşirea braţului articulat de încărcare trebuie menţinută cât mai aproape de partea inferioară a cisternei mobile, pentru a se evita stropirea în timpul operaţiunii de încărcare. 
	Nemodificat

Nemodificat

2. Concentraţia medie orară a vaporilor evacuaţi de la unitatea de recuperare a vaporilor - cu aplicarea corecţiei necesare pentru diluţia produsă în timpul procesului - nu trebuie să depăşească 35 g/Nm³ pentru fiecare oră.

Măsurătorile trebuie efectuate pe parcursul unei zile de lucru complete (minimum 7 ore), în condiţii normale de operare.

Metodele de măsurare pot fi continue sau discontinue. În cazul utilizării metodelor de măsurare discontinue trebuie efectuate cel puţin 4 măsurări pe oră.

Eroarea totală de măsurare datorată echipamentului folosit, gazului de etalonare şi procedurii utilizate nu trebuie să depăşească 10% din valoarea măsurată.

Echipamentul de măsurare folosit trebuie să fie capabil să măsoare concentraţii de cel puţin 3 g/ Nm³ şi să aibă o precizie de cel puţin 95% din valoarea măsurată.
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	44.
	Anexa nr. 3

CERINŢE TEHNICE

pentru proiectarea şi exploatarea instalaţiilor de încărcare şi depozitare la staţiile de benzină şi terminalele unde se realizează stocarea intermediară a vaporilor

Vaporii dezlocuiţi în procesul de distribuție a benzinei în instalaţiile de depozitare ale staţiilor de benzină şi în rezervoarele cu capac fix utilizate pentru stocarea intermediară a vaporilor la terminale trebuie să fie returnaţi în cisterna mobilă din care se descarcă benzina, prin intermediul unei conducte de legătură etanşe.

Operaţiunile de încărcare nu pot avea loc dacă nu există amenajările necesare sau daca acestea nu funcţionează corespunzător. 
	Nemodificat


	

	45.
	Anexa nr. 4

CERINŢE TEHNICE

pentru proiectarea şi exploatarea echipamentelor de încărcare pe la partea inferioară a cisternelor auto, colectarea vaporilor şi protecţia la supraîncărcare a cisternelor auto

1. Cuplaje

1.1. Dispozitivul de cuplare de pe braţul articulat de încărcare trebuie să fie un cuplaj-mamă care să se poată asambla cu un cuplaj-tată de 4 inch American Petroleum Institute-API (101,6 mm), situat pe vehicul, în conformitate cu:

- Practica recomandată API-1.004, ediţia a 7-a, noiembrie 1988.

Încărcarea pe la partea inferioară şi recuperarea vaporilor pentru vehiculele cisternă MC-306 (Secţiunea 2.1.1.1- Tipuri de dispozitive de cuplare folosite pentru încărcare pe la partea inferioară)

1.2. Dispozitivul de cuplare pentru colectarea vaporilor de pe furtunul de colectare a vaporilor, montat pe braţul articulat, trebuie să fie un cuplaj-mamă cu camă şi canelură de 4 inch (101,6 mm), situat pe vehicul, în conformitate cu:

- Practica recomandată API-1.004, ediţia a 7-a, noiembrie 1988.

Încărcarea pe la partea inferioară şi recuperarea vaporilor pentru vehiculele cisternă MC-306 (Secţiunea 4.1.1.2 - Dispozitiv de cuplare pentru recuperare vapori).

2. Condiţii de încărcare

2.1. Debitul normal de încărcare a benzinei trebuie să fie de 2.300 l/minut (maximum 2.500 l/minut) pe braţ articulat de încărcare.

2.2. În cazul în care terminalul operează la capacitatea maximă, este permisă generarea în sistemul de colectare a vaporilor (inclusiv unitatea de recuperare a vaporilor) al braţului articulat a unei contrapresiuni maxime de 55 milibari, pe partea de vehicul unde este localizat dispozitivul de cuplare pentru colectarea vaporilor.

2.3. Toate vehiculele cu încărcare prin partea inferioară aprobată trebuie să fie prevăzute cu o placă de identificare pe care se va specifica numărul maxim permis de braţe articulate de încărcare care pot opera simultan şi fără pierdere de vapori prin supapele compartimentelor P (benzina) şi V (vapori), atunci când presiunea maximă de întoarcere în instalaţie este de 55 milibari, conform specificaţiei prevăzute la pct. 2.2.

3. Legarea la pământ a vehiculului/detectarea supraîncărcării

Braţul articulat de încărcare trebuie să fie prevăzut cu o unitate de control şi detectare a supraîncărcării, în protecţie intrinsecă, care, atunci când este conectată la vehicul, trebuie să dea un semnal de permisiune pentru a permite încărcarea atât timp cât senzorii de supraîncărcare nu detectează nivelul maxim admisibil.

3.1. Vehiculul trebuie să fie conectat la unitatea de control de pe braţul articulat printr-un conector electric standard industrial de 10 pin. Conectorul-tată trebuie montat pe vehicul, iar conectorul-mamă trebuie ataşat la un cablu mobil conectat la unitatea de control montată pe braţul articulat.

3.2. Detectorii de nivel maxim de pe vehicul trebuie să fie senzori termistor bifilari, senzori optici bifilari, senzori optici multifilari (5 fire) sau un echivalent compatibil, care să asigure protecţia intrinsecă a sistemului. Termistorii trebuie să aibă un coeficient de temperatură negativ.

3.3. Unitatea de control amplasată pe braţul articulat trebuie să fie compatibilă atât cu sistemul bifilar, cât şi cu sistemul multifilar (5 fire) ale vehiculului.

3.4. Vehiculul trebuie să fie legat la braţul articulat prin conductorul de întoarcere (fir neutru) al senzorilor de supraîncărcare, care se va lega la conectorul-tată de 10 pin prin intermediul şasiului vehiculului. Conectorul-mamă de 10 pin trebuie să fie conectat la carcasa unităţii de control, carcasă care trebuie să fie conectată la legătura cu pământul a braţului articulat.

3.5. Toate vehiculele cu încărcare pe la partea inferioară aprobată vor purta o placă de identificare (conform pct. 2.3) care să specifice tipul de senzori instalaţi pentru detectarea supraîncărcării (de exemplu: 2 fire sau 5 fire).

4. Localizarea legăturilor

4.1. Proiectarea instalaţiilor de încărcare a benzinei şi de colectare a vaporilor de pe braţul articulat trebuie să se bazeze pe următoarele caracteristici ale conectării vehiculului:

4.1.1. Axa dispozitivelor de cuplare pentru transvazarea lichidului se situează la o înălţime maximă de 1,4 m (pentru vehicul neîncărcat) şi minimă de 0,5 m (pentru vehicul încărcat), înălţimea optimă fiind între 0,7 m şi 1,0 m.

4.1.2. Distanţa pe orizontală a dispozitivelor de cuplare pentru transvazarea lichidului nu trebuie să fie mai mică de 0,25 m (dimensiunea minimă optimă este de 0,3 m).

4.1.3. Distanţa maximă pentru amplasarea tuturor dispozitivelor de cuplare pentru transvazarea lichidului nu trebuie să depăşească 2,5 m în lungime.

4.1.4. Dispozitivul pentru colectarea vaporilor trebuie să fie amplasat de preferinţă în dreapta dispozitivelor de cuplare pentru transvazarea lichidului şi la o înălţime de maximum 1,5 m (vehicul neîncărcat) şi de minimum 0,5 m (vehicul încărcat).

4.2. Conectorul de împământare/supraîncărcare trebuie să fie amplasat în dreapta dispozitivelor de cuplare pentru transvazarea lichidului şi colectarea vaporilor, la o înălţime maximă de 1,5 m (vehicul neîncărcat) şi minimă de 0,5 m (vehicul încărcat).

4.3. Legăturile descrise mai sus trebuie să fie localizate numai pe o singură parte a vehiculului.

5. Dispozitive de blocare pentru siguranţă

5.1. Legarea la pământ/detectarea supraîncărcării

Încărcarea nu trebuie să fie permisă înainte de semnalul de permisiune emis de unitatea combinată legare la pământ/control supraîncărcare. În cazul apariţiei unor condiţii de supraîncărcare sau al pierderii legăturii la pământ a vehiculului, unitatea de control de pe braţul articulat trebuie să închidă supapa de control a încărcării de pe a braţul articulat.

5.2. Detecţia colectării vaporilor

Încărcarea nu trebuie să fie permisă înainte ca furtunul de colectare a vaporilor să fie conectat la vehicul şi să existe o cale liberă de acces pentru ca vaporii dezlocuiţi să treacă din vehicul în sistemul de colectare a vaporilor al instalaţiei.
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5.1. Legarea la pământ/detectarea supraîncărcării

Încărcarea este interzisa înainte de semnalul de permisiune emis de unitatea combinată legare la pământ/control supraîncărcare. În cazul apariţiei unor condiţii de supraîncărcare sau al pierderii legăturii la pământ a vehiculului, unitatea de control de pe braţul articulat trebuie să închidă supapa de control a încărcării de pe a braţul articulat.

5.2. Detecţia colectării vaporilor

Încărcarea este interzisă înainte ca furtunul de colectare a vaporilor să fie conectat la vehicul şi să existe o cale liberă de acces pentru ca vaporii dezlocuiţi să treacă din vehicul în sistemul de colectare a vaporilor al instalaţiei. 
	Reformulare
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