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Parlamentul  României

Camera  Deputaţilor
Comisia pentru Sănătate şi Familie
                    Nr. 28/232/ 17   iunie  2004 

BIROULUI PERMANENT 

AL

CAMEREI DEPUTAŢILOR,

Vă înaintăm , alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile (PLX nr.363/2004) , trimis comisiei pentru examinare, în fond,  în procedură de urgenţă, cu adresa nr.PLX 363 din 9 iunie 2004 şi adoptat de  Senat în şedinţa din 8 iunie 2004 , Camera Deputaţilor fiind Cameră Decizională, corelat cu propunerea legislativă privind controlul surselor de apă din mediul rural ( PL nr.517/2002 – raport nr.28/212/1.06.2004-retrimis la comisie).

La examinarea proiectului de lege împreună cu propunerea legislativă, în conformitate cu prevederile art.66 alin.(3) din regulamentul Camerei Deputaţilor, a rezultat o sinteză a celor două iniţiative legislative, care a fost însuşită de către comisie şi materializată în prezentul raport.

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizele trimise de  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi nr.PLX 363/10.06.2004, de Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic nr.26/1900/15.06.2004, de Comisia pentru industrii şi servicii nr.23/104/15.06.2004 , de Consiliul Legislativ nr.776/5.05.2004 , precum şi punctele de vedere ale Ministerului Integrării Europene nr.9011/3.06.2004 şi Ministerului Sănătăţii nr.29699/14.06.2004.

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege  face parte din categoria legilor ordinare , potrivit prevederilor articolului 76 alineatul (2) din Constituţia României, republicată.

                   PREŞEDINTE,                                                 SECRETAR,

 DEP.ACAD.PROF.DR.MIRCEA IFRIM            DEP.FARM.ION BURNEI
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Parlamentul  României

Camera  Deputaţilor
Comisia pentru Sănătate şi Familie
                                                                                           Nr. 28/ 232  / 17 iunie  2004

R A P O R T 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile 

(PLX nr.363/2004)

1. Cu adresa nr.PLX 363 din 9 iunie 2004, Comisia pentru sănătate şi familie a fost sesizată cu dezbaterea , în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile (PLX nr.363/2004) , adoptat de  Senat în şedinţa din 8 iunie 2004 , Camera Deputaţilor fiind Cameră Decizională.

La examinarea proiectului de lege, în conformitate cu prevederile art.66 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, s-a avut în vedere şi propunerea legislativă privind controlul surselor de apă din mediul rural (PLnr.517/2002).

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizele trimise de  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi nr.PLX 363/10.06.2004, de Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic nr.26/1900/15.06.2004, de Comisia pentru industrii şi servicii nr.23/104/15.06.2004 de Consiliul Legislativ nr.776/5.05.2004 , precum şi punctele de vedere ale Ministerului Integrării Europene nr.9011/3.06.2004 şi Ministerului Sănătăţii nr.29699/14.06.2004 .

Prezentul proiect de lege reglementează în detaliu delimitarea responsabilităţilor între producător, distribuitor şi autoritatea administraţiei publice locale, ca furnizori ai apei potabile, precum şi perioada de conformare a acestora . Pentru respectarea cerinţelor privind armonizarea şi implementarea legislaţiei europene în domeniul standardelor a fost modificată 

anexa nr.1 la proiectul de lege. Referitor la elaborarea normelor metodologice privind acordarea asistenţei de specialitate în cazul restricţionării sau interzicerii furnizării apei, prevedere cuprinsă în Legea nr.458/2002, proiectul de lege propune abrogarea metodologiei de cooperare între unităţile locale ale Ministerului Sănătăţii , Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi Ministerului Administraţiei Publice, aceasta făcând obiectul normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizarea calităţii apei potabile.

Faţă de cele prezentate mai sus, comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi aprobare proiectul de lege cu amendamentele care fac obiectul raportului. Propunerea legislativă privind controlul surselor de apă din mediul rural (PL nr.517/2002), a cărui raport nr.28/212/1 iunie 2004 a fost retrimis la comisie, a fost preluată ca amendamente la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile ( PLX 363/2004).

2. Proiectul de lege face parte din  categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor articolului 76 alineatul (2) din Constituţia României, republicată.

3. La dezbaterea proiectului de lege au participat ca invitaţi domnul George Pavelescu, secretar de stat , Ministerul Sănătăţii şi doamna dr.Alexandra Cucu, director general adjunct, Direcţia generală de medicină preventivă, Ministerul Sănătăţii .

4. La lucrările comisiei din data de 16 iunie  2004 , din totalul de 16 membri, au fost prezenţi 15 deputaţi. 

Raportul comisiei a fost adoptat în unanimitate.

5. Proiectul de lege, potrivit art.75 din Constituţia României, republicată şi art.86 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, astfel cum a fost modificat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.23/2003, este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor.

I. Amendamente admise

În urma dezbaterii, Comisia pentru sănătate şi familie propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:

	Nr.

crt.
	Textul iniţial
	Text propus de Comisie

( autorul amendamentului )
	Motivare
	Camera decizională

	0.
	1.
	2.
	3.
	4.

	1.
	Pct.4

“4. La articolul 7,după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alin.(11) şi alin.(12), cu următorul cuprins:

“(11) Producătorii şi distribuitorii de apă potabilă asigură conformarea la parametrii de calitate şi efectuarea monitorizării de audit şi de control a calităţii apei potabile.

(12) Autorităţile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti,asigură supravegherea şi controlul monitorizării calităţii apei potabile în scopul verificării faptului că apa distribuită consumatorului se conformează la cerinţele de calitate şi nu creează riscuri pentru sănătatea publică.”
	Se propune ca pct.4 să se reformuleze  după cum urmează:

“4. La articolul 7,după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alin.(11) şi alin.(12), cu următorul cuprins:

“(11) Producătorii şi distribuitorii de apă potabilă asigură conformarea la parametrii de calitate şi finanţarea monitorizării de audit şi de control a calităţii apei potabile.

(12) Nemodificat.”

Autori: dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim (Grupul Parlamentar al PRM) , dl.dep.dr.Ludovic Abiţei (Grupul Parlamentar al PRM) şi dl.dep.dr.Ion Luchian (Grupul Parlamentar al PNL) .


	Pentru corelare cu art.17 din proiectul Hotărârii de Guvern pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile.


	Camera Deputaţilor


	2.
	Pct.6

“6. La articolul 7, alineatul (6) va avea următorul cuprins:

“(6) Se pot utiliza şi alte metode de analiză în afara celor prevăzute în anexa nr.3, la prezenta lege dacă se probează că rezultatele obţinute sunt comparabile. Laboratoarele care au recurs la metode alternative vor prezenta toate informaţiile de validare a acestora, conform anexei nr.3 la prezenta lege .”


	Se propune ca pct.6 să se reformuleze după cum urmează:

“6. La articolul 7, alineatul (6)  va avea următorul cuprins:

“(6) Se pot utiliza şi alte metode de analiză în afara celor prevăzute în anexa nr.3, dacă se probează că rezultatele obţinute sunt comparabile. Laboratoarele care au recurs la metode alternative vor prezenta toate informaţiile de validare a acestora conform anexei  nr.3. ”


	Pentru respectarea normelor de tehnică legislativă.
	Camera Deputaţilor

	3.
	Pct.8

“8. La articolul 13, alineatele (1), (2) şi (4) vor avea următorul cuprins:

“(1) Autorităţile administraţiei publice locale vor coordona elaborarea  planurilor de conformare, incluzând calendarul şi costul măsurilor necesare pentru asigurarea conformării producătorilor şi distribuitorilor de apă potabilă la cerinţele prevederilor prezentei legi.

(2) Ministerul Sănătăţii va lua toate măsurile pentru asigurarea capacităţilor de realizare a monitorizării de audit a calităţii apei potabile, în vederea prevenirii riscurilor pentru sănătatea publică, până la data de 31 decembrie 2005.

………………………………

(4) Producătorii, respectiv distribuitorii de apă, vor lua toate măsurile necesare pentru asigurarea conformării la prevederile prezentei legi, fără a aduce prejudicii notelor 2, 4 şi 10 la tabelul 2 din anexa nr.1, până la data aderării României la Uniunea Europeană.”


	Se propune ca pct.8 să se reformuleze  după cum urmează:

“8. La articolul 13, alineatele (1), (2) şi (4) vor avea următorul cuprins:

“(1) Nemodificat.

(2) Nemodificat.

…………………………..

(4) Producătorii, respectiv distribuitorii de apă, vor lua toate măsurile necesare pentru asigurarea conformării la prevederile prezentei legi, fără a aduce prejudicii notelor 2, 4 şi 10 la tabelul 2 din anexa nr.1, până la data aderării României la Uniunea Europeană , cu excepţia celor care vor obţine perioada de tranziţie. ”

Autori: dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim (Grupul Parlamentar al PRM)  , doamna dep.dr.Daniela Bartoş (Grupul Parlamentar al PSD ) doamna dep.dr.Ana Florea (Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale)  şi Ministerul Integrării Europene.


	Conform Documentului de Poziţie complementar, România a cerut Comisiei Europene pentru implementarea Directivei 98/83/EEC o perioadă de tranziţie de 15 ani, până la data de 31 decembrie 2021.
	Camera Deputaţilor

	4.
	___
	Se propune ca după pct.8 să se introducă un nou punct ca pct.9 cu următorul cuprins:

“9. După articolul 14 se introduc articolele 141 – 143 cu următorul cuprins:

“Art.141. – (1) Sursele ce asigură apa potabilă în mediul rural, respectiv fântâni, puţuri de mică adâncime şi captări de apă, exploatate în sistem local, vor fi controlate , la un interval de 1 – 3 luni, prin prelevare de probe de apă şi analize de laborator.

(2) Starea de apă potabilă sau apă nepotabilă, constatată în baza analizelor efectuate de un laborator abilitat, va fi consemnată pe o plăcuţă aplicată la vedere, pe sau în vecinătatea sursei de apă.

(3) În cazul în care analizele de laborator vor indica o apă care nu îndeplineşte condiţiile de potabilitate, se va interzice utilizarea acesteia pentru consumul uman, al animalelor şi pentru irigaţii.

Art.142. – Deţinătorii şi utilizatorii surselor de apă prevăzute la art.141 au obligaţia să asigure accesul la sursa de apă a organelor de control pentru prelevarea de probe şi să ia toate măsurile pentru a asigura protejarea acesteia împotriva contaminărilor de orice fel.

Art.143. - Costurile de prelevare şi analiză a probelor de apă prelevate sunt suportate de către proprietarul sursei de apă.”

Autori: dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim (Grupul Parlamentar al PRM) , dl.dep.dr.Ioan Mihai Năstase (Fără apartenenţă la un grup parlamentar ) şi dl.dep.farm.Ion Burnei (Grupul Parlamentar al PSD )   .


	S-a preluat din propunerea legislativă privind controlul surselor de apă din mediul rural ( PL nr.517 /2002).
	Camera Deputaţilor

	5.
	Pct.9

9. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“ Anexele nr. 1- 3 se actualizează periodic prin hotărâre a Guvernului.”
	Pct.9 devine pct.10.

Nemodificat.
	Prin renumerotare.
	Camera Deputaţilor.

	6.
	Pct.10

“10. Anexele nr. 1 şi 3 vor avea următorul cuprins:  
Anexa nr. 1

Parametrii de calitate ai apei potabile 

1. Parametri de calitate ai apei potabile
Parametrii de calitate sunt microbiologici, chimici şi indicatori. 

2. Valorile şi concentraţiile maxime admise pentru parametrii de calitate ai apei potabile sunt conform tabelelor 1A, 1B, 2 şi 3

Tabel 1 A. 

Parametri microbiologici
Parametru 

Valoare admisă

(număr /100ml)

Escherichia coli  (E.coli) 
0
Enterococi  

0
Tabel 1 B 

Parametri microbiologici pentru apa comercializată în sticle sau alte recipiente

Parametru 
Valoare admisă
Escherichia coli  (E.coli)

0 / 250 ml

Enterococi  

0/ 250 ml

Pseudomonas aeruginosa 

0/ 250 ml

Număr de colonii la 220 C

100/ ml

Număr de colonii la 370 C

20/ ml

Tabel 2. 

Parametrii chimici
Parametru

Valoare 

CMA

Unitate de măsură

Acrilamidă1 

0,10

(g/l

Arsen 

10

(g/l

Benzen 

1,0

(g/l

Benz(a)piren 

0,01

(g/l

Bor 

1,0 

mg/l

Bromaţi2
10

(g/l

Cadmiu 

5,0

(g/l

Clorură de vinil1
0,50

(g/l

Cianuri (totale) 

50

(g/l

Cianuri (libere) 

10

(g/l

Crom (total) 

50

(g/l

Cupru 3,4
0,1 

mg/l

Dicloretan 

3,0

(g/l

Epiclorhidrină1
0,10

(g/l

Fluor 

1,2

mg/l

Hidrocarburi policiclice aromatice5
0,10

(g/l

Mercur 

1,0

(g/l

Nichel3 

20 

(g/l

Nitraţi6
50 

mg/l

Nitriţi6
0.50

mg/l

Pesticide7,8 per clasă
0,10

(g/l

Pesticide 7,9 Total

0,50

(g/l

Plumb3,10
10

(g/l

Seleniu 

10

(g/l

Stibiu 

5,0

(g/l

Tetracloretan şi Tricloretenă 

(suma concentraţiilor compuşilor specificaţi)
10

(g/l

Trihalometani1
Total

(suma concentraţiilor compuşilor specificaţi)

100

(g/l

1) Valoarea se referă la concentraţia în apă a monomerului rezidual, calculată conform specificaţiilor privind concentraţia maximă eliberată de către polimer în contact cu apa. Staţiile de tratare vor notifica autorităţii de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, utilizarea compusului în procesul de tratare a apei. 
2) Unde este posibil valoarea concentraţiei trebuie să fie cât mai joasă fără a compromite eficienţa dezinfecţiei. Pentru apa la care se referă art.6 alin. 1. lit.a), b) şi d)) respectarea în practică a valorii se va realiza in maximum 10 ani calendaristici de la intrarea în vigoare a prezentei reglementări, în primii 5 ani acceptându-se pentru bromaţi o valoare de 25 (g/l.
3) Valoare se aplică la o proba de apă prelevată de la robinetul consumatorului printr-o metodă de prelevare adecvată astfel încât să fie reprezentativă pentru cantitatea medie săptămânală ingerată de către consumator. Metoda de monitorizarea trebuie să se ţină seama şi de frecvenţa concentraţiilor  maxime care pot cauza efecte asupra sănătăţii. 

4) Pentru cupru se acceptă valoarea 2,0 mg/l, dacă reţeaua de distribuţie are componente din cupru cu respectare celor menţionate la punctul 3. 

5) Compuşii specificaţi sunt: benzo(b)fluorantren, benzo(k)fluorantren, benzo(ghi)perilen, indeno(1,2,3-cd) piren.
6) Se va aplica următoarea formulă:

                

, 

      în care concentraţiile de nitraţi şi nitriţi sunt exprimate în mg/l.

7) Prin «  pesticide » se înţelege: insecticide, erbicide, fungicide, nematocide, acaricide, algicide, rodendicide, slimicide organice, compuşi înrudiţi ( ca de ex. regulatori de creştere) şi metaboliţii relevanţi,  produşii de degradare şi de reacţie. Se vor monitoriza numai pesticidele presupuse prezente în sursa de apă.

8) Concentraţia se referă la fiecare compus individual. Pentru aldrin, dieldrin, heptaclor şi heptaclor epoxid, concentraţia maximă este 0,030 (g/l.
9) Prin « Pesticide-Total » se înţelege suma tuturor compuşilor individuali detectaţi şi cuantificaţi în urma procedurii de monitorizare.

10) Pentru apa la care se referă art.6 alin. 1.lit.a), b) şi d) respectarea în practică a valorii se va realiza în maximum 15 ani calendaristici de la intrarea în vigoare a prezentei reglementări, în primii 5 ani acceptându-se o valoare de 25 (g/l.

11) Concentraţia totală a THM trebuie să fie cât mai mică, fără a compromite dezinfecţia.

Compuşii individuali specificaţi sunt: cloroform, bromoform, dibromoclormetan, bromdiclormetan.  

Pentru apa la care se referă art.6 alin. 1.lit. a),b) şi d) respectarea în practică a valorii se va realiza in maximum 10 ani calendaristici de la data intrării în vigoare a prezentei legi, în primii 5 ani acceptându-se o valoare de de 150 (g/l pentru concentraţia totala a THM.

Tabel 3

Parametrii indicatori
Parametru

Valoare

CMA

Unitate de măsură

Aluminiu 

200

(g/l

Amoniu 

0,50

mg/l

Bacterii coliforme1
0

număr / 100 ml

Carbon organic total (COT) 2
Nici o modificare anormală

Cloruri3 
250

mg/l

Clostridium perfringens
(specia, inclusiv sporii) 4 

0

număr / 100 ml

Clor rezidual liber 

0,50

mg/l

Conductivitate3
2500

(S cm -1 la 200 C

Culoare

Acceptabilă consumatorilor şi nici o modificare anormală

Duritate totală, minim

5

grade germane

Fier 

200

((g/l)
Gust

Acceptabil consumatorilor şi nici o modificare anormală

Mangan 

50

((g/l)
Miros

Acceptabil consumatorilor şi nici o modificare anormală

Număr de colonii la 220 C

Nici o modificare anormală

Număr de colonii la 370 C

Nici o modificare anormală

Oxidabilitate5
5,0

mg O2/l

pH 3,6
( 6,5;  ( 9,5

unităţi de pH

Sodiu 

200

mg/l

Sulfat3 

250
mg/l

Sulfuri şi hidrogen sulfurat 

100

((g/l)
Turbiditate7 

( 5

UNT

Zinc 
5000

((g/l)
Tritiu8,9
100

(Bq/l)
Doza efectivă totală de referinţă 9,10

0,10

mSv/an

Activitatea alfa globală1
0,1

(Bq/l)
Activitatea beta globală 11               

1

(Bq/l)
1) Pentru apa îmbuteliată unitatea de măsură este număr/250 ml.

2) Acest parametru va fi măsurat numai pentru sistemele de aprovizionare care furnizează mai mult de 10.000 m3 pe zi.

3) Apa nu trebuie să fie agresivă.

4) Acest parametru trebuie monitorizat atunci când sursa de apă este de suprafaţă sau mixta, iar în situaţia în care este decelat trebuie investigata şi prezenţa altor micro-organisme patogene ca de ex. Criptosporidium.

5) Acest parametru se va analiza când nu se poate sau nu este prevăzută determinarea carbonului organic total.

6) Pentru apa plată îmbuteliată valoarea minimă poate fi redusă până la 4,5 unit. pH. Pentru apa îmbuteliată care conţine în mod natural sau este îmbogăţită cu bioxid de carbon, valoarea pH-ului poate fi mai mică.
7) Pentru apa rezultată din tratarea unei surse de suprafaţă nu se va depăşi 1,0 UNT (unităţi nefelometrice de turbiditate) înainte de dezinfecţie.

8) Frecvenţa, metodele şi localizările pentru monitorizare  vor fi stabilite conform anexei nr 2 alin. 1.3.
9) Doza efectivă totală de referinţă acceptată  pentru un adult corespunde unui  consum zilnic de  2 litri  apă potabilă  pe o durată de 1 an. Monitorizare tritiului şi a radioactivităţii în apa potabilă se face în cazul în care nu există datele necesar pentru calcularea dozei efective totale. În situaţia în care este demonstrat, pe baza unor monitorizări efectuate anterior, că nivelele de tritiu la doza efectivă totală de referinţă  sunt cu  mult inferioare  valorii parametrice se poate renunţa la monitorizarea tritiului.

10) Exclusiv tritiu, potasiu-40, radon şi descendenţii radonului. Frecvenţa, metodele şi localizările pentru monitorizare  vor fi stabilite conform Anexei nr 2, alin. 1.3.
11) Caracterizarea calităţii apei din punctul de vedere al conţinutului radioactiv se face prin măsurarea activităţii alfa şi beta globală. În cazul în care, valoarea de referinţă este depăşită, este necesară determinarea activităţii specifice a radionuclizilor, conform Normelor de inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile.

Anexa nr.3
SPECIFICAŢII 

pentru analiza parametrilor

Laboratoarele în care se efectuează ananliza probelor de apă pentru monitorizare trebuie să aibă asigurat controlul calităţii analitice şi să fie supuse periodic unui control efectuat de un laborator aprobat de Ministerul Sănătăţii pentru acest domeniu.

1. Parametrii pentru care metodele de analiză sunt specificate:

Bacterii coliforme şi [Escherichia coli (E coli) ] (ISO 9308-1)

Enterococci (ISO 7899-2)

Pseudomonas aeruginosa (EN ISO 12780)

Numărul de colonii la 22ºC (EN ISO 6222)

Numărul de colonii la 37ºC (EN ISO 6222)

Clostridium perfringens (inclusiv sporii)

Filtrarea prin membrană, umată de incubarea anaerobă a membranei pe agar m-PC (Nota 1) la 44±1ºC pentru 21±3 ore. Se numără coloniile de culoare galbenă care virează în roz sau roşu după expunerea la vaporii de hidroxid de amoniu timp de 20 – 30  secunde.

NOTĂ : Compoziţia mediului de agar 
m-PC este:
Mediu de bază

Triptoză

30 g

Extract de drojdie

20 g

Sucroză

5 g

Hidroclorit de L-cisteină

1 g

MgSO4  ·  7 H2O
0,1 g

Roşu de bromcresol

40 mg

Agar

15 g

Apă

1000 ml

Se dizolvă ingredientele mediului bazal, se corectează pH-ul la 7,6 şi se autoclavează la 121 0 C timp de 15 minute. Se răceşte şi se adaugă:

D-cicloserină

400 mg

Polimixină-B sulfat

25 mg

Indosil-ß-D-glucozid

60 mg

0,5% soluţie sterilizată şi filtrată de difosfat de fenoftaleină

20 ml

4,5% FeCl3 · 6 H2O filtrat şi sterilizată

2 ml

2. Parametrii pentru care sunt specificate caracteristicile de performanţă

2.1. Metoda de analiză folosită trebuie să fie capabilă să măsoare cel puţin o concentraţie egală cu valoarea parametrului (CMA). Pentru următorii parametri caracteristicile de performanţă specificate sunt: precizia, acurateţea şi limita de detecţie:

Parametru

Acura-teţea 

% 

din CMA 1)
Precizia 

% 

din CMA2)
Limita de detecţie 

 %

 din CMA3)
Acrilamidă a
Aluminiu

10

10

10

Amoniu

10

10

10

Arsen

10

10

10

Benzen

25

25

25

Benz(a)piren 

25

25

25

Bor

10

10

10

Bromaţi

10

10

10

Cadmiu

10

10

10

Cloruri

10

10

10

Clorură de vinil a)
Conductivitate

10

10

10

Crom

10

10

10

Cianuri (totale)

10

10

10

Cianuri (libere)

10

10

10

Cupru 4)

10

10

10

1,2-dicloreten

25

25

10

Epiclorhidrină a)
Fluor

10

10

10

Hidrocarburi policiclice aromatice 5)

25

25

25

Mangan

10

10

10

Mercur

10

10

10

Nichel

10

10

10

Nitraţi

10

10

10

Nitriţi

10

10

10

Oxidabilitate 6)

25

25

25

Pesticide 7)

25

25

25

Plumb

10

10

10

Seleniu

10

10

10

Sodiu

10

10

10

Stibiu 

25

25

25

Sulfat

10

10

10

Tetracloretan 8)

25

25

10

Tricloretenă 8)

25

25

10

Trihalometani 5) –

25

25

10

Total

a) Condiţii: controlul concentraţiei conform specificaţiei de producţie.





NOTĂ:

1)Acurateţea este eroarea sistematică şi este exprimată ca diferenţa dintre valoarea medie a unui număr mare de determinări repetate şi valoarea adevărată. (conform definiţiei standardului ISO 5725)

2) Precizia este eroarea aleatoare şi este exprimată ca deviaţia standard a dispersiei rezultatelor faţă de o valoare medie.(conform definiţiei standardului ISO 5725)

3) Limita de detecţie este considerata a fi:

a) o valoare de 3 ori mai mare decât deviaţia standard asociată unui  număr de determinări, pentru o probă simplă de apă conţinând o concentraţie mică a parametrului; sau

b) o valoare de cinci ori mai mare decât deviaţia standard a unei probe martor pentru fiecare serie de probe.

4) Metoda va determina cianurile totale sub toate formele.

5) Caracteristicile de performanţă se aplică individual pentru substanţele specificate, la 25% din valoarea parametrilor din Anexa I.
6) Oxidarea va fi efectuată timp de 10 minute la 1000 C în mediu acid, folosind permanganat de potasiu.
7) Caracteristicile de performanţă se aplică individual pentru fiecare pesticid şi depind de pesticidul respectiv. În prezent, această limită de detecţie nu este realizabilă pentru toate pesticidele, dar trebuie să constituie un obiectiv de realizat.

8) Caracteristicile de performanţă se aplică individual pentru substanţele specificate, la 50% din valoarea parametrilor din Anexa nr. 1.
2.2. Pentru concentraţia ionilor de hidrogen metoda de analiză trebuie să poată măsura o concentraţia egală cu CMA, cu o acurateţe şi o precizie de 0,2 unităţi de pH.
3. Parametrii pentru care nu sunt specificate performanţele metodelor de analiză:
Carbon organic total

· Culoare 

· Gust

· Miros

· Turbiditate *)

* Pentru monitorizarea turbidităţii în apa de suprafaţă tratată metoda de analiză trebuie să măsoare cel puţin concentraţii egale cu valoarea parametrilor (CMA), cu o acurateţe şi o precizie de 25%. 


	Pct.10 devine pct.11 şi se reformulează după cum urmează:

“11. Anexele nr. 1 şi 3 vor avea următorul cuprins:  
Anexa nr. 1

Parametrii de calitate ai apei potabile 

1. Parametri de calitate ai apei potabile.
Parametrii de calitate sunt microbiologici, chimici şi indicatori. 

2. Valorile şi concentraţiile maxime admise pentru parametrii de calitate ai apei potabile sunt conform tabelelor 1A, 1B, 2 şi 3

Tabel 1 A. 

Parametri microbiologici
Parametru 

Valoare admisă

(număr /100ml)

Escherichia coli  (E.coli) 
0
Enterococi  

0
Tabel 1 B 

Parametri microbiologici pentru apa comercializată în sticle sau alte recipiente

Parametru 
Valoare admisă
Escherichia coli  (E.coli)

0 / 250 ml

Enterococi  

0/ 250 ml

Pseudomonas aeruginosa 

0/ 250 ml

Număr de colonii la 220 C

100/ ml

Număr de colonii la 370 C

20/ ml

Tabel 2. 

Parametri chimici

Parametru

Valoare 

CMA

Unitate de măsură

Acrilamidă1) 

0,10

(g/l

Arsen 

10

(g/l

Benzen 

1,0

(g/l

Benz(a)piren 

0,01

(g/l

Bor 

1,0 

mg/l

Bromaţi2) 

10

(g/l

Cadmiu 

5,0

(g/l

Clorură de vinil1) 

0,50

(g/l

Cianuri totale 

50

(g/l

Cianuri libere 

10

(g/l

Crom total 

50

(g/l

Cupru 3),4) 

0,1 

mg/l

Dicloretan 

3,0

(g/l

Epiclorhidrină1) 

0,10

(g/l

Fluor 

1,2

mg/l

Hidrocarburi policiclice aromatice5) 
0,10

(g/l

Mercur 

1,0

(g/l

Nichel3) 

20 

(g/l

Nitraţi6)
50 

mg/l

Nitriţi6) 

0.50

mg/l

Pesticide7),8) 
0,10

(g/l

Pesticide 7),9) Total

0,50

(g/l

Plumb3),10) 

10

(g/l

Seleniu 

10

(g/l

Stibiu 

5,0

(g/l

Tetracloretan şi Tricloretenă 

(suma concentraţiilor compuşilor specificaţi)
10

(g/l

Trihalometani11) Total

(suma concentraţiilor compuşilor specificaţi)

100

(g/l

NOTĂ:

1)Valoarea se referă la concentraţia în apă a monomerului rezidual, calculată conform specificaţiilor privind concentraţia maximă eliberată de către polimer în contact cu apa. Staţiile de tratare vor notifica autorităţii de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, utilizarea compusului în procesul de tratare a apei. 
2)Unde este posibil valoarea concentraţiei trebuie să fie cât mai joasă fără a compromite eficienţa dezinfecţiei. Pentru apa la care se referă art.6 alin. 1. lit.a), b) şi d)) respectarea în practică a valorii se va realiza in maximum 10 ani  de la intrarea în vigoare a prezentei legi, în primii 5 ani acceptându-se pentru bromaţi o valoare de 25 (g/l.
3) Valoare se aplică la o proba de apă prelevată de la robinetul consumatorului printr-o metodă de prelevare adecvată astfel încât să fie reprezentativă pentru cantitatea medie săptămânală ingerată de către consumator. Metoda de monitorizarea trebuie să se ţină seama şi de frecvenţa concentraţiilor  maxime care pot cauza efecte asupra sănătăţii. 
4) Pentru cupru se acceptă valoarea 2,0 mg/l, dacă reţeaua de distribuţie are componente din cupru cu respectare celor menţionate la punctul 3. 
5) Compuşii specificaţi sunt: benzo(b)fluorantren, benzo(k)fluorantren, benzo(ghi)perilen, indeno(1,2,3-cd) piren.
6) Se va aplica următoarea formulă:
                   

, 

      în care concentraţiile de nitraţi şi nitriţi sunt exprimate în mg/l.

7) Prin pesticide se înţelege: insecticide, erbicide, fungicide, nematocide, acaricide, algicide, rodendicide, slimicide organice, compuşi înrudiţi ( ca de ex. regulatori de creştere) şi metaboliţii relevanţi,  produşii de degradare şi de reacţie. Se vor monitoriza numai pesticidele presupuse prezente în sursa de apă.

8) Concentraţia se referă la fiecare compus individual. Pentru aldrin, dieldrin, heptaclor şi heptaclor epoxid, concentraţia maximă este 0,030 (g/l.
9) Prin Pesticide-Total se înţelege suma tuturor compuşilor individuali detectaţi şi cuantificaţi în urma procedurii de monitorizare.

10) Pentru apa la care se referă art.6 alin. 1.lit.a), b) şi d) respectarea în practică a valorii se va realiza în maximum 15 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, în primii 5 ani acceptându-se o valoare de 25 (g/l.

11) Concentraţia totală a THM trebuie să fie cât mai mică, fără a compromite dezinfecţia.

Compuşii individuali specificaţi sunt: cloroform, bromoform, dibromoclormetan, bromdiclormetan.  

Pentru apa la care se referă art.6 alin. 1.lit. a),b) şi d) respectarea în practică a valorii se va realiza in maximum 10 ani  de la  intrarea în vigoare a prezentei legi, în primii 5 ani acceptându-se o valoare de  150 (g/l pentru concentraţia totala a THM.

Tabel 3

Parametri indicatori
Parametru

Valoare

CMA

Unitate
 de măsură

Aluminiu 

200

(g/l

Amoniu 

0,50

mg/l

Bacterii coliforme1)
0

număr / 100 ml

Carbon organic total (COT) 2)
Nici o modificare anormală

Cloruri3 )
250

mg/l

Clostridium perfringens
(specia, inclusiv sporii) 4) 

0

număr / 100 ml

Clor rezidual liber 

0,50

mg/l

Conductivitate3)
2500

(S cm -1 la 200 C

Culoare

Acceptabilă consumatorilor şi nici o modificare anormală

Duritate totală, minim

5

grade germane

Fier 

200

(g/l
Gust

Acceptabil consumatorilor şi nici o modificare anormală

Mangan 

50

(g/l
Miros

Acceptabil consumatorilor şi nici o modificare anormală

Număr de colonii la 220 C

Nici o modificare anormală

Număr de colonii la 370 C

Nici o modificare anormală

Oxidabilitate5)
5,0

mg O2/l

pH 3),6) 

( 6,5;  ( 9,5

unităţi de pH

Sodiu 

200

mg/l

Sulfat3) 

250
mg/l

Sulfuri şi hidrogen sulfurat 

100

(g/l
Turbiditate7) 

( 5

UNT

Zinc 
5000

(g/l
Tritiu8),9)
100

Bq/l
Doza efectivă totală de referinţă 9),10) 
0,10

mSv/an

Activitatea alfa globală11)
0,1

Bq/l
Activitatea beta globală 11)                

1

Bq/l
NOTĂ :

1) Pentru apa îmbuteliată unitatea de măsură este număr/250 ml.

2) Acest parametru va fi măsurat numai pentru sistemele de aprovizionare care furnizează mai mult de 10.000 m3 pe zi.

3) Apa nu trebuie să fie agresivă.

4) Acest parametru trebuie monitorizat atunci când sursa de apă este de suprafaţă sau mixta, iar în situaţia în care este decelat trebuie investigata şi prezenţa altor micro-organisme patogene ca de ex. Criptosporidium.

5) Acest parametru se va analiza când nu se poate sau nu este prevăzută determinarea carbonului organic total.
6) Pentru apa plată îmbuteliată valoarea minimă poate fi redusă până la 4,5 unităţi de pH. Pentru apa îmbuteliată care conţine în mod natural sau este îmbogăţită cu bioxid de carbon, valoarea pH-ului poate fi mai mică.

7) Pentru apa rezultată din tratarea unei surse de suprafaţă nu se va depăşi 1,0 UNT (unităţi nefelometrice de turbiditate) înainte de dezinfecţie.

8) Frecvenţa, metodele şi localizările pentru monitorizare  vor fi stabilite conform anexei nr 2  pct. 1.3.

9) Doza efectivă totală de referinţă acceptată  pentru un adult corespunde unui  consum zilnic de  2 litri  apă potabilă  pe o durată de 1 an. Monitorizarea tritiului şi a radioactivităţii în apa potabilă se face în cazul în care nu există datele necesar pentru calcularea dozei efective totale. În situaţia în care este demonstrat, pe baza unor monitorizări efectuate anterior, că nivelele de tritiu la doza efectivă totală de referinţă  sunt cu  mult inferioare  valorii parametrice se poate renunţa la monitorizarea tritiului.
10) Exclusiv tritiu, potasiu-40, radon şi descendenţii radonului. Frecvenţa, metodele şi localizările pentru monitorizare  vor fi stabilite conform Anexei nr 2, pct. 1.3.
11) Caracterizarea calităţii apei din punctul de vedere al conţinutului radioactiv se face prin măsurarea activităţii alfa şi beta globală. În cazul în care, valoarea de referinţă este depăşită, este necesară determinarea activităţii specifice a radionuclizilor, conform Normelor de inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile.

Anexa nr.3

SPECIFICAŢII 

pentru analiza parametrilor

Laboratoarele în care se efectuează ananliza probelor de apă pentru monitorizare trebuie să aibă asigurat controlul calităţii analitice şi să fie supuse periodic unui control efectuat de un laborator aprobat de Ministerul Sănătăţii pentru acest domeniu.

1. Parametrii pentru care metodele de analiză sunt specificate:

Bacterii coliforme şi [Escherichia coli (E coli) ] (ISO 9308-1)

Enterococi (ISO 7899-2)

Pseudomonas aeruginosa (EN ISO 12780)

Numărul de colonii la 22ºC (EN ISO 6222)

Numărul de colonii la 37ºC (EN ISO 6222)

Clostridium perfringens (inclusiv sporii)

Filtrarea prin membrană, urmată de incubarea anaerobă a membranei pe agar m-PC (Nota 1) la 44±1ºC pentru 21±3 ore. Se numără coloniile de culoare galbenă care virează în roz sau roşu după expunerea la vaporii de hidroxid de amoniu timp de 20 – 30 de secunde.

NOTĂ : Compoziţia mediului de agar
 m-PC este:
Mediu de bază

Triptoză

30 g

Extract de drojdie

20 g

Sucroză

5 g

Hidroclorit de L-cisteină

1 g

MgSO4  ·  7 H2O

0,1 g

Roşu de bromcresol

40 mg

Agar

15 g

Apă

1000 ml

Se dizolvă ingredientele mediului bazal, se corectează pH-ul la 7,6 şi se autoclavează la 121 0 C timp de 15 minute. Se răceşte şi se adaugă:
D-cicloserină

400 mg

Polimixină-B sulfat

25 mg

Indosil-ß-D-glucozid

60 mg

0,5% soluţie sterilizată şi filtrată de difosfat de fenoftaleină

20 ml

4,5% FeCl3 · 6 H2O filtrată şi sterilizată

2 ml

2. Parametrii pentru care sunt specificate caracteristicile de performanţă

2.1. Metoda de analiză folosită trebuie să fie capabilă să măsoare cel puţin o concentraţie egală cu valoarea parametrului (CMA). Pentru următorii parametri caracteristicile de performanţă specificate sunt: precizia, acurateţea şi limita de detecţie:

Parametru

Acura-teţea 

% 

din CMA 1)
Precizia 

% 

din CMA2)
Limita de detecţie 

 %

 din CMA3)
Acrilamidă a)
Aluminiu

10

10

10

Amoniu

10

10

10

Arsen

10

10

10

Benzen

25

25

25

Benz(a)piren 

25

25

25

Bor

10

10

10

Bromaţi

10

10

10

Cadmiu

10

10

10

Cloruri

10

10

10

Clorură de vinil a)
Conductivitate

10

10

10

Crom

10

10

10

Cianuri (totale)

10

10

10

Cianuri (libere)

10

10

10

Cupru 4)

10

10

10

1,2-dicloreten

25

25

10

Epiclorhidrină a)
Fluor

10

10

10

Hidrocarburi policiclice aromatice 5)

25

25

25

Mangan

10

10

10

Mercur

10

10

10

Nichel

10

10

10

Nitraţi

10

10

10

Nitriţi

10

10

10

Oxidabilitate 6)

25

25

25

Pesticide 7)

25

25

25

Plumb

10

10

10

Seleniu

10

10

10

Sodiu

10

10

10

Stibiu 

25

25

25

Sulfat

10

10

10

Tetracloretan 8)

25

25

10

Tricloretenă 8)

25

25

10

Trihalometani 5) –

25

25

10

Total

a) Condiţii: controlul concentraţiei conform specificaţiei de producţie.





NOTĂ:

1)Acurateţea este eroarea sistematică şi este exprimată ca diferenţa dintre valoarea medie a unui număr mare de determinări repetate şi valoarea adevărată. (conform definiţiei standardului ISO 5725)

2) Precizia este eroarea aleatoare şi este exprimată ca deviaţia standard a dispersiei rezultatelor faţă de o valoare medie.(conform definiţiei standardului ISO 5725)

3) Limita de detecţie este considerată a fi:

a) o valoare de 3 ori mai mare decât deviaţia standard asociată unui  număr de determinări, pentru o probă simplă de apă conţinând o concentraţie mică a parametrului; sau

b) o valoare de 5 ori mai mare decât deviaţia standard a unei probe martor pentru fiecare serie de probe.

4) Metoda va determina cianurile totale sub toate formele.

5) Caracteristicile de performanţă se aplică individual pentru substanţele specificate, la 25% din valoarea parametrilor din Anexa nr. I.
6) Oxidarea va fi efectuată timp de 10 minute la -1000 C în mediu acid, folosind permanganat de potasiu.

7) Caracteristicile de performanţă se aplică individual pentru fiecare pesticid şi depind de pesticidul respectiv. În prezent, această limită de detecţie nu este realizabilă pentru toate pesticidele, dar trebuie să constituie un obiectiv de realizat.

8) Caracteristicile de performanţă se aplică individual pentru substanţele specificate, la 50% din valoarea parametrilor din Anexa nr. 1.
2.2. Pentru concentraţia ionilor de hidrogen metoda de analiză trebuie să poată măsura o concentraţie egală cu CMA, cu o acurateţe şi o precizie de 0,2 unităţi de pH.
3. Parametrii pentru care nu sunt specificate performanţele metodelor de analiză:

· Carbon organic total

· Culoare 

· Gust

· Miros

· Turbiditate *)

* Pentru monitorizarea turbidităţii în apa de suprafaţă tratată metoda de analiză trebuie să măsoare cel puţin concentraţii egale cu valoarea parametrilor (CMA), cu o acurateţe şi o precizie de 25%. 
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