Certificarea  energetică a clădirilor în statele membre 
ale Uniunii Europene


ABSTRACT

Reducerea consumului de energie şi eliminarea pierderilor de căldură se numără printre principalele obiective ale Uniunii Europene. Sprijinul UE pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice se va dovedi decisiv pentru iniţiativa economică europeană de reducere a consumului de energie, creştere a competitivităţii, a securităţii aprovizionării şi pentru îndeplinirea angajamentelor privind schimbările climatice, care au fost adoptate în cadrul Protocolului de la Kyoto, contribuind în acelaşi timp, la îmbunătăţirea confortului şi reducerea facturilor de energie pentru cetăţeni. 

Există un potenţial semnificativ de reducere a consumului, peste 40% din energia produsă la nivel european fiind consumată pentru încălzirea clădirilor. La nivel european au fost introduse o serie de măsuri de sprijin, principalul document fiind Directiva privind performanţa energetică a clădirilor 2002/91/CE (EPBD), care are drept scop promovarea şi îmbunătăţirea rentabilităţii performanţei energetice globale a clădirilor, în acelaşi timp, ţinând cont de condiţiile locale şi de cerinţele populaţiei. Directiva prevede o abordare integrată privind performanţa energetică a clădirilor şi acoperă necesităţile de spaţiu şi energie pentru încălzirea apei calde, pentru răcire şi iluminat. 

Directiva stabileşte principiile de bază şi cerinţele acestei problematici, lăsând statelor membre posibilitatea implementării mecanismelor concrete de punere în aplicare. 
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AUSTRIA

În Austria, responsabilitatea pentru punerea în aplicare a prevederilor Directivei este împărţită între autorităţile federale şi autorităţile locale ale landurilor, fiecare din cele 9 landuri adoptând propriile regulamente locale. 


Certificarea de clădiri noi a început în anul 2007, până la sfârşitul lunii iunie 2008 fiind eliberate aproximativ 12.000 de certificate. 


Cadrul legal
 


Guvernul federal este responsabil pentru punerea în aplicare a prevederilor Directivei EPBD, în cazul în care certificatul de energie este necesar pentru vânzarea sau închirierea de clădiri, sau a unor părţi ale  acestora (apartamente, birouri, etc). 

La 24 mai 2006, Parlamentul austriac a adoptat Legea privind certificarea energetică, care obligă vânzătorii şi proprietarii imobilelor să obţină certificate de energie pentru clădiri atunci când acestea sunt vândute sau închiriate. Legea face referire la regulamentele adoptate de landuri, în ceea ce priveşte metodologia, cerinţele şi procedurile aplicate pentru eliberarea unui certificat energetic.

În scopul de a armoniza toate aceste regulamente, precum şi alte prevederi aplicate în domeniul construcţiilor, Institutul austriac pentru inginerie structurală (OIB) a fost însărcinat cu dezvoltarea unui document care să conţină un sistem de calcul pentru certificarea energetică, precum şi definirea cerinţelor EPBD. 

Documentul, intitulat „Standarde şi reglementări tehnice”, stabileşte o serie de standarde şi de reglementări tehnice, care sunt utilizate ca bază comună de lucru. Pe baza acestor standarde, landurile au adoptat o legislaţie comună în domeniu. 

În plus, documentul „Liniile directoare privind performanţa energetică a clădirilor”, constituie o anexă tehnică a lucrării „Economia de energie şi reţinerea căldurii”, care a fost elaborată de institutul austriac. Aceste lucrări conţin dispoziţii generale, formule de calcul, proceduri simplificate şi măsurile care se recomandă a fi luate pentru clădirile existente.


Pentru acordarea unui certificat de eficienţă energetică se au în vedere următoarele standarde:

- cererea de energie de încălzire şi răcire - ÖNORM B 8110-6;


- consumul de energie pentru ventilaţie şi aer condiţionat - ÖNORM H 5057;


- consumul de energie pentru sistemele de încălzire - ÖNORM H 5056;


- consumul de energie pentru sisteme de răcire - ÖNORM H 5058;


- consumul de energie pentru iluminat - ÖNORM H 5059.
Situaţia actuală


De la 1 ianuarie 2009 este obligatorie eliberarea certificatului de eficienţă energetică, care este valabil timp de zece ani. Perioada poate fi extinsă pentru încă zece ani, după examinarea clădirii de către autoritatea emitentă sau de către un corp de experţi, atâta timp cât nu au existat modificări care să afecteze performanţa energetică şi legislaţia nu a fost modificată. Certificatul de performanţă este valabil numai pentru acele părţi ale unei clădiri cu grad egal de utilizare, pentru care au fost determinaţi parametrii de intrare consemnaţi în certificat.

Următoarele categorii de construcţii sunt scutite de la obţinerea de certificate energetice:


- clădiri şi monumente de arhitectură; clădiri utilizate ca locaşuri de cult şi pentru activităţi religioase, care sunt în mod special protejate ca monumente istorice, în cazul în care conformitatea cu cerinţele Directivei ar altera în mod inacceptabil modul de utilizare şi aspectul lor exterior;


- clădiri care nu se folosesc în scopuri rezidenţiale şi care nu sunt condiţionate de obţinerea unui certificat;


- clădiri care nu se folosesc în scopuri rezidenţiale şi care au un grad scăzut de utilizare a energiei de încălzire.


În clădirile publice sau utilizate parţial de public, cu o suprafaţă utilă totală de peste 1000 m², care nu sunt scutite de obţinerea certificatului energetic (clădiri de birouri, clădiri administrative, clădiri de învăţământ, spitale, case de îngrijire, pensiuni, hoteluri, restaurante, clădiri eveniment, pentru activităţi sportive, pentru activităţi comerciale şi clădirile de serviciu), certificatul de performanţă energetică cu o vechime mai mică de zece ani trebuie plasat într-un loc vizibil pentru public.


Certificatul energetic trebuie să cuprindă: 


- valoarea obţinută pe scara de eficienţă energetică; 

 
- detalierea rezultatelor; 

- o anexă cu prevederile legislative privind normele de vânzare-cumpărare a imobilelor, standardele utilizate pentru certificarea energetică a clădirii, soft-ul utilizat la calculul valorilor obţinute. 

În acest sens, software-ul a fost dezvoltat de către mai multe instituţii, toate bazându-se pe algoritmi asemănători de calcul, astfel încât valorile de referinţă obţinute pentru o clădire să fie aproximativ identici, indiferent de echipa tehnică care realizează măsurătorile.  

Anexa trebuie, de asemenea, să indice modul în care datele de intrare (geometrice şi cele legate de fizica construcţiilor) au condus la rezultatele obţinute. 

Nivelurile de randament pe scară de eficienţă energetică pentru reprezentarea grafică a cotelor anuale necesare pentru încălzire kw/m2/an, precum şi în raport cu climatul de referinţă sunt stabilite în funcţie de liniile directoare publicate de către Institutul de inginerie pentru construcţii rezidenţiale şi nerezidenţiale. 


În conformitate cu opţiunea de a introduce o serie de constante în calculul indicilor de performanţă energetică, s-a convenit să se introducă o astfel de etichetare pentru factorul HWB "cerere de încălzire termică" (kWh/m²/an) până la o notificare ulterioară. 

Valorile obţinute pentru necesarul de căldură sunt următoarele: 


- clasa A++: HWB ≤ 10 kWh/ m2/an;

- clasa A+:   HWB ≤ 15 kWh/ m2/an;

- clasa A:     HWB ≤ 25 kWh/ m2/an;

- clasa B:     HWB ≤ 50 kWh/ m2/an;

- clasa C:     HWB ≤ 100 kWh/ m2/an;

- clasa D:     HWB ≤ 150 kWh/ m2/an;

- clasa E:     HWB ≤ 200 kWh/ m2/an;

- clasa F:     HWB ≤ 250 kWh/ m2/an;

- clasa G:     HWB > 250 kWh/ m2/an.
Întrucât economisirea energiei şi utilizarea eficientă a acesteia, precum şi obţinerea energiei din surse regenerabile sunt principalele obiective ale Guvernului,  primele rezultate pot fi observate prin construirea unui număr tot mai mare de clădiri de clasa A ++ şi clasa A +. 
Obligaţia de notificare publică a intrat în vigoare la 4 ianuarie 2009, cu excepţia cazului în eliberarea certificatului de performanţă energetică a devenit deja obligatorii datorită altor cerinţe.
Procedura de calcul

Cantitatea de energie necesară pentru încălzirea şi răcirea imobilului este calculată în conformitate cu liniile directoare publicate de institutele austriece. 

Sistemul de calcul cuprinde descrierea clădirilor, fiind bazat pe mai mult de 200 de algoritmi matematici ce acoperă o multitudine de descrieri diferenţiate, care analizează cele mai multe detalii utilizate în construcţia clădirilor cu destinaţie specială. Utilizatorul acestui sistem are posibilitatea de a utiliza toate detaliile disponibile, dar nu este obligat să facă acest lucru, putând a folosi un algoritm de calcul redus în funcţie de dimensiunea clădirii şi de modul de folosire. 

Metoda primară de calcul se utilizează pentru locuinţe cu o suprafaţă utilă netă de maxim 50 m2 sau pe module care au o pondere de 10% din suprafaţa brută a unui imobil. Dacă acest procent este depăşit, clădirea trebuie să fie reîmpărţită în părţi individuale, care trebuie să fie atribuite unei din cele două categorii: clădiri „rezidenţiale” sau „nerezidenţiale”.
În ceea ce priveşte clădirile nerezidenţiale, trebuie să fie făcută o distincţie între următoarele categorii de construcţii (plus clădirile cu destinaţii speciale): 

- clădiri de birouri

- şcoli gimnaziale şi grădiniţe;

- şcoli secundare şi colegii;

- spitale;

- case de îngrijire;

- case de oaspeţi;

- hoteluri;

- baruri şi restaurante;

- spaţii de şedinţe, reuniuni, întâlniri;

- săli de sport;
- spaţii comerciale;

- alte structuri prevăzute cu aer condiţionat.

Pentru realizarea calculelor a fost dezvoltată şi o serie de modele climatice, prin coroborarea datelor climatice lunare, necesare, în special, pentru depozitarea de căldură în părţile relevante ale clădirii, precum şi o metodologie de calcul a efectelor utilizării energiilor regenerabile pentru clădirile noi şi cele deja existente, precum şi pentru mediul înconjurător. În Austria, energiile regenerabile au atins deja 25% din consumul global de energie şi acest procent este de aşteptat să crească. 
Sistemul de calcul este aplicat pentru toate tipurile de clădiri eligibile, valoarea maximă de energie necesară pe an depinzând de geometria clădirii (lungimea construcţiei - lc), climatul de referinţă şi standardele publicate de institutele austriece.

a) clădiri rezidenţiale 

- locuinţe noi

	până la 31.12.2009
	HWB = 26 * (1 + 2,0 / lc) [kWh/m2/an]


	dar nu mai mult de 78,0

[kWh/m2/an]


	după 01.01.2010

	HWB = 19 * (1 + 2,5 / lc) [kWh/m2/an]
	dar nu mai mult de 66,5

[kWh/m2/an]



- clădiri reabilitate
	până la 31.12.2009
	HWB = 34 * (1 + 2,0 / lc) [kWh/m2/an]


	dar nu mai mult de 102,0

[kWh/m2/an]

	după 01.01.2010


	HWB = 25 * (1 + 2,5 / lc) [kWh/m2an]
	dar nu mai mult de 87,5

[kWh/m2/an]




În cazul clădirilor de locuit, care sunt prevăzute cu sistem de ventilaţie şi recuperare de căldură, necesarul anual de încălzire a fost redus cu 8 kWh/m2/an.

b) clădiri nerezidenţiale (calculul se realizează pe unitatea de volum) 
- locuinţe noi

	până la 31.12.2009
	HWB = 9 * (1 + 2,0 / lc) [kWh/m3/an]


	dar nu mai mult de 27,0

[kWh/m3/an]

	după 01.01.2010


	HWB = 6,5 * (1 + 2,5 / lc) [kWh/m3/an]
	dar nu mai mult de 22,75

[kWh/m3/an]




- clădiri reabilitate
	până la 31.12.2009
	HWB = 11 * (1 + 2,0 / lc) [kWh/m3/an]


	dar nu mai mult de 33,0

[kWh/m3/an]

	după 01.01.2010


	HWB = 8,5 * (1 + 2,5 / lc) [kWh/m3an]
	dar nu mai mult de 30,0

[kWh/m3/an]




În cazul clădirilor cu sisteme de încălzire, ventilaţie, aer condiţionat şi
cu recuperare de căldură, valoarea maximă permisă de încălzire/an a fost redusă 
cu 8 kWh/m2/an sau cu 1 kWh/m2/an în cazul în care mai mult de jumătate din
suprafaţa utilă a clădirii este acoperită de sisteme de încălzire, ventilaţie, aer condiţionat şi cu recuperare de căldură. 

În cazul clădirilor nerezidenţiale, care sunt supuse procesului de supraîncălzire pe perioada verii, trebuie să se ţină seama de sarcinile reale interne, iar valoarea maximă a energiei necesară răcirii se calculează în funcţie de profilul şi volumul clădirii (coeficient de infiltrare, nx = 0,15), trebuind respectată valoarea de 1,0 kWh/m3/an.
În ceea ce priveşte cele două tipuri de clădiri (rezidenţiale şi nerezidenţiale), în plus faţă de cerinţa referitoare la cererea de energie necesară încălzirii, precum şi faţă de cea legată de coeficientul de transfer de căldură U, pot fi stabilite următoarele cerinţe:
- valoarea maximă permisă pentru izolarea termică a clădirii în cazul imobilelor noi;

- valoarea maximă permisă pentru izolarea termică a clădirii, atunci când imobilele rezidenţiale dispun de sisteme de ventilaţie şi de recuperare de căldură;

- valoarea maximă permisă pentru izolarea termică a clădirii, în cazul imobilelor refăcute.

Coeficienţi de transfer de căldură (U)
	- componente de structură

	0,35

	- pereţi exteriori
- mici zone în contact cu aer extern (de exemplu, luminatoare), care nu reprezintă mai mult de 2% din pereţii clădirii (standard  ÖNORM B 8110-2 privind absenţa condensului) 

	0,35
0,70

	- pereţi despărţitori dintre unităţi rezidenţiale sau comerciale 

	0,90

	- pereţi din zonele neîncălzite ale clădirii, care urmează să fie păstraţi liberi de îngheţ (cu excepţia golurilor din acoperiş) 

 
- pereţi cu care se confundă goluri de acoperiş neîncălzite sau cele care nu au fost extinse 
	0,60
0,35

	- pereţi lipiţi de alte structuri de-a lungul limitele parcelelor de teren sau şantierelor de construcţii
- pereţii şi podelele care sunt în contact cu solul 

- ferestre, uşi, alte componente transparente, din zone neîncălzite 

	0,50

0,40

2,50

	- ferestre aflate în contact cu aerul extern
- alte ferestre şi structuri transparente verticale aflate în contact cu aerul extern (relativ la testul de măsură standard) 

	1,40

1,70


	- luminatoare

	1,70

	- componente transparente aflate în contact cu aerul extern, 
orizontale sau poziţionate sub unghiuri
- tavane exterioare


	2,00
0,20

	- tavane interne, din zonele neîncălzite ale imobilului

	0,40

	- tavane interne, din zonele de contact cu alte unităţi rezidenţiale sau comerciale 

	0,90


Există o serie de cerinţe suplimentare privind:

- distribuţie de căldură;
- utilizarea de acumulatori de căldură;

- sisteme de recuperare a căldurii;

- evitarea punţilor termice;

- presiunea atmosferică şi viteza vântului;

- prevenirea supraîncălzirii pe perioada de vară;

- utilizarea de instalaţii de încălzire centrală;

- utilizarea de sisteme electrice de încălzire cu rezistenţe;

- utilizarea de sisteme alternative de energie, în general.
Calificarea experţilor

Pentru obţinerea datelor necesare întocmirii certificatului de eficienţă energetică sunt acreditaţi o serie de experţi, conform normelor legale. Principalele categorii de experţi sunt:

- ingineri de consultanţă acreditaţi;

- agenţi de expertizare în domeniul ingineriei construcţiilor, specialişti în lemn, sticlă etc;

- experţi acreditaţi în toate domeniile relevante de expertiză;

- autorităţi de inspecţie acreditate;

- personalul departamentelor tehnice ale instituţiilor publice.

Persoanele enumerate nu trebuie să efectueze cursuri de perfecţionare în domeniu, deoarece se presupune că dispun de cunoştinţele de specialitate necesare, obţinând acreditarea. 

Instruirea celorlalte persoane este realizată de guvernele landurilor, în colaborare cu Camerele de Comerţ, asociaţiile inginerilor şi agenţiile regionale din domeniul energiei. Cursurile se realizează pentru o perioadă de 17 zile şi cuprind prezentarea procedurilor de calcul. 
  În concluzie, certificatul de performanţă energetică trebuie să fie eliberat de o
persoană autorizată în conformitate cu normele şi reglementările adoptate în domeniul comerţului, o autoritate de control acreditată în domeniul ingineriei civile (de exemplu arhitecţi). 

Pentru fiecare componentă există o serie de experţi independenţi, specializaţi:

-  pentru controlul cazanelor termice şi a altor sisteme de încălzire; 
- pentru inspecţia surselor de aer condiţionat şi a sistemelor de ventilaţie; 
- pentru managementul clădirii, sistemul de calcul, informaţii, etc.

În Austria, inspecţia periodică a sistemelor de încălzire este deja efectuată de mai mulţi ani. Inspecţia energetică a cazanelor, a centralelor termice şi a instalaţiilor de încălzire ale clădirii are ca scop determinarea performanţelor energetice ale acestora, precum şi stabilirea măsurilor ce trebuie luate în vederea reducerii consumului de energie şi a limitării emisiilor de dioxid de carbon, a gazelor şi/sau compuşilor chimici pentru încadrarea în valorile prescrise privind protecţia mediului, în conformitate cu reglementările tehnice şi legislaţia specifică în vigoare. Frecvenţa de control depinde de sursa de energie şi puterea sistemului de încălzire (de la până la patru ori pe an pentru combustibilii solizi, la o dată pe an pentru combustibili gazoşi). De la 1 ianuarie 2006, inspecţia a devenit obligatorie, dacă instalaţia este în exploatare de cel puţin 15 ani.
Dispozitivele de răcire nu au fost inspectate în mod regulat, fiind necesară dezvoltarea unei metodologii de control şi calcul. Sisteme de răcire de la 12 Kw ieşire nominală (frigidere), precum şi toate sistemele de aer condiţionat, urmează a fi inspectate pentru acordarea certificatului energetic. Au fost stabilite 3 intervale de inspecţie: la un an, la 3 ani şi la 12 ani. De asemenea, nivelurile de inspecţie sunt de 3 tipuri, începând cu o estimare aproximativă a eficienţei sistemului şi un control vizual pentru prima inspecţie anuală, până la măsurarea eficienţei şi calcul energiei consumate, în situaţiile următoare. Controlul realizat după 12 ani este un audit care implică o inspecţie detaliată a unei sistem, care a indicat o scădere a performanţelor. Acest lucru poate implica efectuarea mai multor controale specializate, care sunt în afara competenţelor unui inspector.

BELGIA

În Belgia, punerea în aplicare a Directivei europene este de competenţa autorităţilor regionale. 

a) În regiunea flamandă, Decretul privind performanţa energetică a clădirilor (2004) a  fost modificat în decembrie 2006 de către Parlament. Noul decret transpune articolele 3, 4, 5, 6 şi 7 în dreptul regiunilor. Art. 8 şi 9 sunt transpuse în ordine specifice de către Guvernul flamand. 

Cadrul legal 
În regiunea flamandă, Agenţia pentru energie este responsabilă de aplicarea art. 3, 4, 5, 6 şi 7. Departamentul de mediu, natură şi energie împreună cu Agenţia pentru Energie sunt responsabile pentru implementarea art. 8 şi 9. 
Un Ordin al guvernului flamand din 11 martie 2005 stabileşte cerinţele actuale de performanţă energetică şi procedura de calcul, precum şi obţinerea unui certificat de energie pentru clădirile noi, cu suprafeţe utile mai mari de 1000 m².
În ianuarie 2008 a fost adoptat un Ordin privind obligativitatea obţinerii unor certificate energetice pentru clădirile rezidenţiale, atunci când acestea sunt vândute sau închiriate. De asemenea, din decembrie 2006 este în vigoare un Ordin privind întreţinerea şi inspecţia periodică a cazanelor pentru încălzire a clădirilor şi a apei calde menajere.

Procedura de calcul
 
Procedura de calcul a performanţei energetice a imobilelor rezidenţiale noi (clădiri, birouri şi şcoli) are la bază standardele CEN în vigoare în acel moment, respectiv anul 2005.
Aceasta este o procedură lunară de calcul pentru a calcula consumul de energie primară. Se ia în consideraţie cantitatea de energie necesară pentru încălzire, răcire, apă caldă menajeră (numai clădiri rezidenţiale), iluminat (numai clădiri nerezidenţiale), precum şi producerea de energie regenerabilă. Programul de calcul a fost dezvoltat pentru a permite calcularea şi verificarea conformităţii cu normele de eficienţă energetică şi cerinţele legate de climatul interior. Utilizarea acestui program de calcul este obligatorie. 
Noile cerinţe în vigoare după ianuarie 2006, prevăd o serie de norme cu privire la izolarea termică (nivel-U), izolaţia de ansamblu a clădirii (nivel-K), nivelul de performanţă energetică globală (nivel-E), climatul din interior (ventilaţie, supraîncălzire) pentru acele clădiri care utilizează energia pentru crearea unor condiţii specifice de interior. 
Există seturi de cerinţe specifice pentru fiecare tip de activitate desfăşurată, pentru tipul de clădire: 
- construcţii noi, clădiri mici reabilitate, clădiri extinse pe scheletul unor construcţii vechi, clădiri mari reabilitate; 
- birouri rezidenţiale, şcoli, structuri industriale, alte clădiri nerezidenţiale.


Clădirile rezidenţiale noi, birourile şi şcolile au cele mai drastice cerinţe în materie de consum de energie. Prevederile privind obţinerea certificatelor de performanţă energetică atrag adoptarea de proceduri noi, precum şi norme de monitorizare, pentru a asigura respectarea criteriilor de eficienţă. 


Raportorul, persoana care atribuie certificatul, poate fi arhitect sau inginer. Acesta trebuie să urmărească construcţia clădirii şi să întocmească un raport de eficienţă energetică a clădirii, pe care îl depune la sediul Agenţiei flamande pentru energie. Cei care nu au o specializare în arhitectură sau inginerie nu pot fi raportori, dar se pot înscrie în mod voluntar pentru formare în acest domeniu. 

Raportorul trebuie să fie numit înainte de a începerea construcţiei, iar data de începere a construcţiei trebuie să fie raportată Agenţiei pentru energie, pentru a permite controalele de specialitate. Agenţia verifică declaraţia de eficienţă energetică a clădirii, fiind înregistrată în baza de date a acesteia.
	Tipul activităţii
	Funcţii



	
	rezidenţial
	birouri şi şcoli


	alte funcţii
	industrie

	- clădiri noi

- extinderi >800 m3
- clădiri renovate >3000 m3

	Izolaţie

nivel K
	max. nivel K: K45; max. nivel U sau min. nivel R
	max. nivel K: K45; max. nivel U sau min. nivel R
	max. nivel K: K45; max. nivel U sau min. nivel R
	max. nivel K: K45; max. nivel U sau min. nivel R

	
	performanţă energetică

nivel E
	max. nivel E: E100;
	max. nivel E: E100;
	-
	-

	
	climat interior
	ventilaţie şi răcire
	ventilaţie
	ventilaţie
	ventilaţie

	- extinderi ≤800 m3


	izolaţie


	max. nivel U (coeficienţi de transfer de căldură) sau min. nivel R (rezistenţa termică a clădirii m²K/W)
-

ventilaţie

	
	performanţă energetică


	

	
	climat interior


	

	- renovări mici


	izolaţie


	max. nivel U (coeficienţi de transfer de căldură) sau min. nivel R (rezistenţa termică a clădirii m²K/W)

-

aer condiţionat

	
	performanţă energetică


	

	
	climat interior


	

	- schimbări în funcţionalitatea clădirilor >800 m3


	izolaţie


	max. nivel K: K65

-

ventilaţie

	
	performanţă energetică


	

	
	climat interior


	


Certificatul de performanţă energetică 


Obţinerea certificatului de performanţă energetică este obligatorie de la 1 ianuarie 2006, fiind necesar pentru toate clădirile noi. Raportorul calculează performanţa energetică a clădirii, inclusiv pe baza datelor menţionate în autorizaţia de construcţie, care este solicitată de proprietar. Certificatul este emis automat de sistemul de calcul al Agenţiei pentru energie, care conţine şi baza de date privind performanţele energetice ale clădirilor înregistrate. Acest certificat este emis fără taxe.


Certificatul de performanţă energetică pentru clădirile publice este emis în mod obligatoriu de la data de 1 ianuarie 2009. Obţinerea documentului este necesară pentru certificarea instituţiilor (spitale, şcoli, grădiniţe etc). Certificatul trebuie să fie afişat într-un loc vizibil în interiorul clădirii. 


Certificatul de performanţă energetică pentru clădiri rezidenţiale, care sunt scoase la vânzare sau închiriere, a fost introdus în toamna anului 2008. Toate certificatele sunt emise automat de sistemul de calcul, după introducerea datelor relevante privind construcţia, în baza de date centrală.

Performanţa energetică este exprimată în kWh/m². Certificatul conţine recomandări privind măsurile de îmbunătăţire a consumului de energie în clădire. Pe prima pagină se regăsesc următoarele elemente: 


•  imaginea clădirii;


• indicatorul de performanţă energetică calculat prin împărţirea valorii de energie primară consumată la suprafaţa imobilului;


• scara energetică cu obiective de referinţă pentru clădirile noi (în culori ce exprimă calitatea performanţei energetice);


• informaţii cu privire la construcţie şi experţi. 


Certificatul conţine valori privind structura imobilului, instalaţiile existente,  emisiile de CO2, precum şi o scurtă listă de măsuri privind reducerea consumului de energie, data până la care este valabil certificatului. 

Pentru clădirile nerezidenţiale, obligativitatea obţinerii certificatelor a fost introdusă în anul 2009. 


Inspecţia instalaţiilor de încălzire

Regulamentul cu privire la inspectarea instalaţiilor de încălzire a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2009. Cele care utilizează combustibil solid sau lichid sunt inspectate anual, în timp ce instalaţiile care utilizează gaze naturale, având o putere mai mare de 20kW vor necesita un control la fiecare 2 ani. Sistemele de încălzire centrală mai vechi de 15 ani trebuie să beneficieze de un control general prin care să se ateste posibilitatea de menţinere în funcţiune.

Inspecţiile vor fi efectuate de un tehnician calificat. Acesta trebuie să urmeze un curs de formare şi trebuie să susţină un examen de atestare. 

Inspecţia sistemelor de aer condiţionat


Inspecţia obligatorie a sistemelor de aer condiţionat este prevăzută şi în art. 5.16.3.3. din Legea privind igiena mediului. 


Regulamentul cu privire la inspecţia sistemului de climatizare este elaborat şi cuprinde 2 tipuri de inspecţii: 


- evaluarea eficienţei sistemului, care este realizată de către un tehnician instruit, la fiecare doi ani; 


- evaluarea dimensionării instalaţiei în raport cu cererea de răcire a clădirii.

b). La 21 decembrie 2007, Guvernul regiunii capitalei Bruxelles, a adoptat un Ordin de transpunere a Directivei europene în legislaţia regională. În actul normativ sunt menţionate o serie de aspecte privind cerinţele minime energetice care trebuie respectate pentru clădirile noi; cerinţele minime energetice care trebuie respectate pentru clădirile în curs de reabilitare majoră; cerinţele minime pentru clădirile aflate în curs de renovare minoră; metoda de calcul pentru performanţa energetică pentru clădirile noi rezidenţiale; metoda de calcul pentru performanţa energetică pentru clădirile noi nerezidenţiale. Prin cerinţe minime se înţelege necesităţile de ventilaţie ale clădirii. 


În iunie 2008, Guvernul regiunii capitalei Bruxelles a adoptat un Ordin privind punerea în practică a prevederilor Directivei, care se referă la: conţinutul formularelor administrative (propuneri, studii de fezabilitate, de notificare, rapoarte); modelul de solicitare a certificatului, tipurile de certificate de eficienţă energetică pentru clădiri, modalitatea de atestare a specialiştilor în domeniu.


Procedura de calcul

Procedura de calcul a performanţei energetice a imobilelor rezidenţiale este similară cu cea aplicată de administraţia flamandă şi foarte apropiată de cea aplicată de administraţia valonă
.


Sistemul integrat de calcul cuprinde grafică 3D de construcţie, o bază de date de materiale de construcţie, forme administrative de cooperare cu celelalte autorităţi regionale şi naţionale etc. 

Noile cerinţe obligatorii depind de tipul construcţiei (locuinţe, clădiri de birouri, şcoli, etc) şi acoperă: 


- nivelul maxim al consumului de energie primară în raport cu un nivel de referinţă - nivel E;

- nivelul de izolare termică - nivel K;

- coeficientul de transfer de căldură - nivel U;

- valori de supraîncălzire şi necesităţi de răcire a clădirii;

- valori de punte termică.

- tipul de arzător pentru instalaţiile de încălzire;

- modalităţi de izolare a ţevilor;

- capacitatea de zonare a circuitelor cald / rece / aer (de exemplu: închiderea unor circuite în cazul în care există părţi ale clădirii neocupate);

- regulamentul pentru încălzirea centrală a clădirii;

- circuite de contorizare, măsurare a consumului de apă caldă. 


- clădiri noi
	
	Locuinţe
	Clădiri de birouri


	Şcoli
	Alte clădiri
	Alte categorii

	nivel E
	E ≤ 70
	E ≤ 75
	E ≤ 75

	
	

	nivel K
	K ≤ 40
	K ≤ 45
	K ≤ 45

	
	

	nivel U (W/m²K) (acoperişuri)

	≤ 0,3
	≤ 0,3
	≤ 0,3
	≤ 0,3
	≤ 0,3

	nivel U (W/m²K) (pereţi)
	≤ 0,4
	≤ 0,4
	≤ 0,4
	≤ 0,4
	≤ 0,4

	nivel U (W/m²K) (sticlă)

	≤ 1,6
	≤ 1,6
	≤ 1,6
	≤ 1,6
	≤ 1,6

	nivel U (W/m²K) (ferestre)

	≤ 2,5
	≤ 2,5
	≤ 2,5
	≤ 2,5
	≤ 2,5

	ventilaţie


	în funcţie de ordinele de execuţie

	pod termic


	în funcţie de ordinele de execuţie

	supraîncălzire


	în funcţie de ordinele de execuţie



- clădiri renovate

	
	Locuinţe
	Clădiri de birouri


	Şcoli
	Alte clădiri
	Alte categorii

	nivel E
	E ≤ 70
	E ≤ 75
	E ≤ 75


	
	

	nivel K
	K ≤ 40
	K ≤ 45
	K ≤ 45


	
	

	nivel U (W/m²K) (acoperişuri)


	≤ 0,3
	≤ 0,3
	≤ 0,3
	≤ 0,3
	≤ 0,3

	nivel U (W/m²K) (pereţi)
	≤ 0,4
	≤ 0,4
	≤ 0,4
	≤ 0,4
	≤ 0,4

	nivel U (W/m²K) (sticlă)


	≤ 1,6
	≤ 1,6
	≤ 1,6
	≤ 1,6
	≤ 1,6

	nivel U (W/m²K) (ferestre)


	≤ 2,5
	≤ 2,5
	≤ 2,5
	≤ 2,5
	≤ 2,5

	ventilaţie


	în funcţie de ordinele de execuţie

	pod termic


	în funcţie de ordinele de execuţie

	supraîncălzire


	în funcţie de ordinele de execuţie



Certificatul de eficienţă energetică pentru clădiri noi va fi emis de către administraţia locală, făcând dovada respectării normativelor în vigoare, prezentată în raportul realizat de specialistul în domeniu. 

Certificatul pentru clădirile existente (vândute/închiriate) va fi eliberat de către personal certificat. Nu sunt necesare cunoştinţe de specialitate, dar este obligatorie urmarea unui curs de formare în domeniu. 

c). În aprilie 2008, Parlamentul regiunii valone a aprobat decretul de implementare a Directivei EPBD. Decretul integrează „Regulamentul privind amenajarea teritoriului regional şi municipal”. 

Decretul stabileşte cerinţele minime care trebuie să fie îndeplinite 
pentru clădirile noi, precum şi pentru lucrări majore de renovare a clădirilor existente. 
Lucrările majore sunt lucrările realizate la clădiri care au o suprafaţă de 1000 m2 de suprafaţă utilă totală, în situaţia în care costurile totale de renovare depăşesc cu 25% valoarea iniţială a clădirii, fără a fi inclusă şi valoarea terenului pe care este amplasată clădirea, precum şi lucrările care cuprind renovarea a mai mult de 25% din dimensiunea clădirii.  


Procedura de lucru este împărţită în 3 etape:


- odată cu cererea pentru obţinerea autorizaţiei de construcţie se depune şi o „declaraţie de onoare”, care trebuie semnată de aplicant şi de responsabilul pentru acordarea certificatului energetic;

- la 15 zile de la începerea lucrărilor la clădire, declaraţia este completată cu cerinţele impuse de procedura de atestare, fiind semnată de responsabil şi aplicant;

- în maxim 6 luni de la finalizarea lucrărilor, se depune declaraţia finală a clădirii, care cuprinde calculul de performanţă energetică a clădirii. 

Certificatul este valabil pentru o perioadă de 10 ani.


- clădiri noi


Prima fază de aplicare a noilor norme a avut drept scop consolidarea cerinţelor actuale privind valorile nivelului de izolare termică  (nivel K), a coeficientului de transfer de căldură (nivel U) şi a nivelului de ventilaţie pentru clădiri de birouri şi şcoli.


A doua etapă are drept scop de a adăuga noi cerinţe în funcţie de tipul de clădire. Acestea pot fi cerinţe legate de nivelul de supraîncălzire a clădirii pe timpul verii, consumul maxim de energie primară pe m2 şi/sau valorii maxime EW. 


Pentru noile clădiri rezidenţiale, o a treia etapă este planificată a începe din septembrie 2011: consumul maxim de energie primară trebuie redus de la 170 kWh/m2 la 130 kWh/m2. Tipul şi nivelul de cerinţe pentru clădirile noi sunt stabilite în funcţie de tipul de clădire (rezidenţiale / şcoli şi birouri / spaţii industriale / alte clădiri) şi poate acoperi:

-  cererea de energie primară maximă pe m2;

- valoarea maximă Ew, care exprimă consumul de energie primară a
proiectului în comparaţie cu cererea de energie primară reală;

- valorile nivelului de izolare termică  (nivel Kmax), care depinde de valoarea medie a coeficientului de transfer de căldură (nivel Umediu);


- valoarea maximă a coeficientului de transfer de căldură (nivel Umax);

- cerinţele referitoare la ventilaţie şi valoarea maximă pentru supraîncălzirea pe perioada verii.

Dovada conformităţii trebuie să se facă după finalizarea construcţiei.
Pentru clădirile noi sau reconstruite, controlul de conformitate este efectuat de către
responsabilul EPBD, desemnat de către solicitant (arhitect sau un inginer care a finalizat un curs de formare specific). Calculele finale sunt trimise structurilor competente ale administraţiei locale. 

Controlul respectării regulamentului este realizat de un reprezentant al administraţiei locale, care este autorizat să sancţioneze prin amendă atât pe solicitant, cât şi pe responsabilul  EPBD sau constructor (în funcţie de pe cine este responsabil pentru greşelile făcute), în cazul în care condiţiile legale nu sunt îndeplinite.


- prima fază

	Structuri


	Valori

	A. Valorile Umax (W/m2K)
Locuinţe noi şi renovate (reabilitate), blocuri de locuinţe, spitale, birouri şi şcoli

pereţi de structură (cu excepţia pereţilor despărţitori)


- pereţi de sticlă, cu excepţia uşilor, uşilor de garaj, pereţi cortină şi cărămizi de sticlă 

ziduri opace
-   plafoane şi acoperişuri
-   pereţi fără nici un contact cu solul
-   pereţi în contact cu solul 
- ziduri verticale şi înclinate, pereţi în contact cu pardoseala
-  ziduri verticale şi înclinate pereţi în contact cu alte structuri exterioare

-  ziduri de etaj în contact cu mediul exterior sau cu pardoseala inferioară

-  placă podea fără sursă de căldură sau în pericol de îngheţ

-   placă podea aflată deasupra solului 
-   uşi şi uşi de garaj
-   pereţi cortină
-   pereţi din cărămidă de sticlă

-  pereţi între două volume protejate situate în aceeaşi zonă adiacentă

ziduri opace în interiorul unui volum protejat dintr-o zonă adiacentă, cu excepţia uşilor şi uşilor de garaj
     ▪  între unităţi locative distincte 
     ▪ între unităţi de locuit şi spaţiile comune (scară, intrare, hol, pasaj de trecere) 
     ▪  între unităţi locative şi spaţii nerezidenţiale 
     ▪  între spaţii industriale şi neindustriale

pereţi  dintre magazine, spaţii cu profil alimentar, săli sportive, de afaceri, spaţii industriale

 - pereţi de delimitare, ziduri translucide, cu excepţia uşilor, uşilor de garaj, pereţi cortină şi cărămizi de sticlă
ziduri opace
 -  plafoane şi acoperişuri
 -  pereţi fără nici un contact cu solul
 -  pereţi în contact cu soluri
 -  ziduri verticale şi înclinate în contact cu pardoseala
 - ziduri verticale şi înclinate pereţi în contact cu alte structuri exterioare

-  ziduri de etaj în contact cu mediul exterior sau cu pardoseala inferioară

-  placă podea fără sursă de căldură sau în pericol de îngheţ

-   podelele de deasupra solului 
-   uşi şi uşi de garaj 
-   pereţi cortină
-   pereţi din cărămidă de sticlă
B. Nivel K - nivel global de izolare (în funcţie de media coeficientului de transfer de căldură U şi de compactare)

-   case noi
-   spaţii de birouri şi şcoli noi
- noi locuinţe colective, spitale, magazine, clădiri de sport, afaceri, alimentaţie

-   clădiri industriale noi

-  clădiri reabilitate fără surse de căldură, cărora li s-a schimbat destinaţia în locuinţe
- clădiri reabilitate cu surse de căldură, cărora li s-a schimbat destinaţia în locuinţe (cu excepţia celor industriale)

-  clădiri reabilitate fără surse de căldură, cărora li s-a  schimbat destinaţia în birouri şi şcoli
- clădiri reabilitate cu surse de căldură, cărora li s-a  schimbat destinaţia în birouri şi şcoli (cu excepţia celor industriale)

- clădiri industriale reabilitate cu/fără surse de căldură cărora li s-a schimbat destinaţia în locuinţe
- clădiri industriale reabilitate cu/fără surse de căldură cărora li s-a schimbat destinaţia în birouri şi şcoli


C. Sistem de ventilaţie

- locuinţe noi şi clădiri cărora li se schimbă destinaţia

- spaţii de birouri şi şcoli noi, locuinţe colective, spitale, magazine, clădiri de sport, afaceri, alimentaţie

- alte structuri 

	Uw,max = 2.5 şi Ug,max = 1.6

0,3

0,5

0,9

0,6

0,9

0,6

0,9

0,9

Uw, max = 2.9
UCW,max = 2.9 şi Ug,max = 1.6
3,5

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Uw,max = 2.5 şi Ug,max = 1.6

0,3

0,5

0,9

0,6

0,9

0,6

0,9
0,9
Uw, max = 2.9

UCW,max = 2.9 şi Ug,max = 1.6

3,5

K45

K45

K45

K55

K65

K65

K65

-

K65

K65

- cerinţele sunt prevăzute în anexa V, a Ordinului de execuţie
din 17 aprilie 2008 (pe baza
normelor NBN D50-001)

- cerinţele sunt prevăzute în anexa VI, a Ordinului de execuţie
din 17 aprilie 2008 (pe baza
normelor NBN EN 13779)

 - sistem parţial (numai pentru intrarea aerului, în cazul în care sunt înlocuite ferestrele)





- faza a doua

	Natura locuinţei
	Locuinţe rezidenţiale pentru o singură familie, apartamente, case

	Birouri şi şcoli
	Locuinţe colective,
spitale, restaurante, spaţii de sport, de afaceri
	Clădiri industriale

	1. clădiri noi şi reabilitate (în cazul în care unitatea de locuinţe are un volum util mai mare de 800 m³, circa 75% din structură şi din instalaţii au fost parţial înlocuite

	performanţa energetică
izolaţie termică

climatul interior

energie termică solară


	Ew 100

and E < 170kWh/m²

	Ew 100
	se determină prin metode de calcul specifice pentru fiecare  caz
	se determină prin metode de calcul specifice pentru fiecare caz


	
	
	K 45

valoarea Umax sau Rmin

	K 45

valoarea Umax sau Rmin

	K 45

valoarea Umax sau Rmin

	K 55

valoarea Umax sau Rmin


	
	
	sistem de ventilaţie şi limitarea riscului de supra încălzire

	sistem de ventilaţie
	sistem de ventilaţie
	sistem de ventilaţie

	
	
	panouri solare sau alt sistem echivalent

	2 Locuinţe cu o suprafaţă utilă >1000m² - supusă unor renovări majore
	performanţa energetică

izolaţie termică

climatul interior
	-


	-

	
	
	valori Umax sau Rmin (pentru componente noi sau reconstruite)


	-

	
	
	sistem parţial de ventilaţie (numai pentru intrarea aerului, în cazul în care sunt înlocuite ferestrele)
	-

	3 Renovări simple fără schimbări de elemente
	performanţa energetică

izolaţie termică

climatul interior
	-
	-



	
	
	valori Umax sau Rmin 


	-

	
	
	sistem parţial de ventilaţie (numai pentru intrarea aerului, în cazul în care sunt înlocuite ferestrele)
	-

	4 Schimbări de elemente fără renovare
	performanţa energetică

izolaţie termică

climatul interior
	-


	-

	
	
	K65 - valori Umax sau Rmin (pentru componente noi sau reconstruite)


	-


	
	
	ventilaţie
	-


BULGARIA

Cadrul legal

Punerea în aplicare a Directivei 2002/91/EC (EPBD) este în sarcina Ministerului Energiei şi  Economiei şi a Agenţiei pentru eficienţa energetică (articolele 7, 8, 9 şi 10), respectiv Ministerului Dezvoltării Regionale şi Lucrărilor Publice (articolele 3, 4, 5 şi 6). 


Cerinţele legale ale Directivei sunt transpuse în legislaţia naţională prin Legea eficienţei energetice, adoptată în februarie 2004. Prin acest act normativ sunt reglementate politica statului în legătură cu eficienţa energetică şi realizarea de servicii pentru îmbunătăţirea acestei componente economice. 


Legea prevede obţinerea unui paşaport energetic, ca parte a paşaportului tehnic al clădirii. 


Pachetul de reglementări secundare cuprinde următoarele ordonanţe: 


- performanţa energetică a clădirilor (2005);


- auditul energetic (2005);


- certificarea eficienţei energetice a clădirilor (2005);


- conservarea energiei şi retenţia termică a clădirilor (2005);


- proiectarea sistemelor şi instalaţii tehnice (2005);


- regulamentul pentru paşapoartele tehnice a clădirilor (2006).


Procedura de calcul


Procedura de calcul (art.3) a fost adoptate prin Ordonanţa privind conservarea energiei şi retenţia termică a clădirilor şi cuprinde următoarele faze:


- stabilirea necesităţilor tehnice pentru conservarea energiei şi retenţia căldurii în clădiri; 


- metodologia pentru definirea consumul anual de energie, luând în considerare pierderile de căldură prin structura construcţiei şi ferestre, câştigurile de căldură din surse interne şi radiaţia solară, datele climatice, alte cerinţele specifice pentru clădiri; 


- reglementări specifice şi proceduri pentru clădirile noi şi cele existente;


- reguli tehnice şi norme pentru proiectarea izolaţiei termică, luând în calcul valorile coeficienţilor de transmisie termică;


- norme privind penetrarea vaporilor de apă, constricţia apei, transportul de aer şi protecţia solară în perioada de vară;


- criterii tehnice pentru determinarea principalilor indicatori de consum de energie:

▪ clădiri rezidenţiale - consumul anual de energie pentru încălzire pentru 1 m2;


▪ clădiri nerezidenţiale - coeficienţii de transmisie specifici;


▪ pierderile termice prin elemente de structură ale clădirii;


▪ clădiri nerezidenţiale - consumul anual de energie pentru încălzire pentru unitatea de volum (1 m3).


Valorile maxime standard de energie pentru încălzire/an, consumată/unitatea de volum, pentru clădiri nerezidenţiale la temperaturi joase sunt următoarele:

	fo, (m-1) 

(factorul fo = A / V)

	Qh,max/Ve  (kWh/m3)

	1
	2

	≤ 0,2
	33,9

	0,3
	36,5

	0,4
	39,0

	0,5
	41,6

	0,6
	44,2

	0,7
	46,7

	0,6
	49,3

	0,9
	51,8

	1,0
	54,4

	≥ 1,05
	55,7


A - reprezintă un factor de formă


Tabelul se aplică pentru clădirile care sunt încălzite pentru o perioadă mai mare de trei luni pe an la temperaturi de 12-19°С, utilizabile pentru activităţi sportive sau culturi agricole sezoniere şi pentru clădiri încălzite pentru o perioadă mai mare de trei luni pe an la temperaturi de proiectare de 15°С
.

Cerinţe pentru clădirile noi



De la 1 martie 2005, Ministrul Dezvoltării Regionale şi Lucrărilor Publice a adoptat cerinţele minime energetice care se aplică pentru toate clădirile noi. Tipul şi nivelul de cerinţe sunt guvernate de funcţia şi tipul de construcţie - clădiri rezidenţiale şi construcţii nerezidenţiale, spaţii de învăţământ, spitale, birouri, hoteluri, şcoli şi poate acoperi: 

- valorile maxime pentru coeficientul de transfer de căldură U;  

- nivelul de izolaţie termică; 

- valoarea consumului maxim de energie primară/m² de suprafaţă a podelei.
	Tipul de pereţi şi elemente de construcţie


	U, W/(m2K)



	
	pentru clădiri încălzite la 19°С


	pentru clădiri încălzite la temperaturi joase

	- pereţi exteriori şi înconjuraţi de zone neîncălzite
	0,50
	0,83

	-  pereţi metalici sau din alte materiale
	1,60
	10,00

	-  pereţi exteriori de graniţă
	0,70
	1,20

	- pereţi metalici sau din alte materiale în zonele de mansardă încălzită
	1,35
	2,00

	-  pardoseli, cu ieşire exterioară
	0,45
	0,83

	-  placă de acoperiş rece
	0,35
	

	-  placă de podea rece
	0,50
	

	- perete, atic sau podea în contact cu aerul exterior, în zonă încălzită
	0,50
	0,57

	-  placă de acoperiş caldă
	0,35
	0,83



Valorile maxime anuale de energie termică consumată pentru încălzirea
unei suprafaţe utile de locuit de 1m2 (Qh,max/A), în funcţie de factorul de formă al clădirii şi factorul climatologic care este egal cu diferenţa de temperatura dintre media climatică a unei zile şi temperaturile înregistrate în cele mai calde/reci zile ale aceleiaşi perioade (degree days - DD), la o temperatură a aerului interioară mai mare de 19ºC.
	fo, (m-1) 

(factorul fo = A / V)

	Qh / Au, max (kWh/m2)



	
	DD, K.d

	
	2100
	2500
	2900
	3300

	1
	2
	3
	4
	5

	≤ 0,2
	50,0
	51,8
	54,0
	56,5

	0,3
	55,4
	57,3
	59,4
	61,9

	0,4
	60,8
	62,7
	64,8
	67,3

	0,5
	66,2
	68,1
	70,2
	72,7

	0,6
	71,6
	73,5
	75,6
	78,1

	0,7
	77,1
	78,9
	81,1
	83,6

	0,6
	82,5
	84,3
	86,5
	89,0

	0,9
	87,9
	89,7
	91,9
	94,4

	1,0
	93,3
	95,1
	97,3
	99,8

	≥ 1,05
	96,0
	97,84
	100
	102,5



Fiecare proiect pentru o construcţie nouă, reconstrucţie, renovare, reparaţie capitală sau de schimbare a instalaţiilor are la bază o autorizaţie de construcţie şi este evaluat pentru conformitate cu cerinţele de randament energetic, potrivit legii.

Evaluarea proiectelor are la bază următoarele cerinţe:


-   specificaţiile tehnice pentru proiectarea, construcţia şi recepţia clădirilor;

- normele tehnice privind costurile de energie, conform documentelor guvernului;


În timpul procesului de proiectare şi/sau executare de construcţii civile sau industriale, activitatea de control în ceea ce priveşte eficienţa energetică este în responsabilitatea consultantului din cadrul consiliilor de experţi municipali.


Valorile coeficientului de conductivitate termică pentru clădirile refăcute/renovate nu trebuie să depăşească valorile prezentate în tabelul de mai jos, atunci când: 

- dimensiunea construcţiei care a fost reconstruită/renovată/reparată depăşeşte cu 25% dimensiunea clădirii originale;

-   volumul de încălzire a crescut cu mai mult de 30 m3.

	
	U, W/(m2K)



	tipul de pereţi şi elemente de constrcţie
	clădiri încălzite la 19°С


	clădiri încălzite la 
temperaturi joase



	- pereţi exteriori:

   а) izolaţi termic spre interiorul clădirii sau în mijloc
   b) izolaţi termic spre exteriorul clădirii
	0, 45

0,35
	0,75

0,75

	- ferestre exterioare, uşi de balcon, ferestre de acoperiş, pachete de sticlă, faţade suspendate
	2,0

1,8

1,9
	2,8

-

3,0

	- ferestre exterioare, uşi balcon, ferestre de acoperiş, faţade  suspendate, cu 
cerinţe deosebite
	2,2

2,3
	2,8

3,0

	- acoperişuri înclinate şi plate, ventilate; acoperişuri plate, fără un strat de izolaţie
	0,30

0,25
	0,40

0,40

	- pardoseli şi pereţi, aflate în contact cu zone neîncălzite, interioare sau exterioare:

   а) izolate termic spre interiorul clădirii sau în mijloc 
   b) izolate termic spre exteriorul clădirii
	0,40

0,50
	-

-



Paşapoartele tehnice şi certificarea energetică a clădirilor 


Clasele de energie sunt notate de la A la G, fiind stabilite prin compararea valorii energetice integrate de performanţă cu scara energetică de consum. 

Scala de consum energetic este alcătuită pe baza a două valori caracteristice integrate de performanţă energetică: ЕРmax,r şi ЕРmax,s, care sunt determinate de energia primară consumată sau echivalentul emisiei de CO2 salvată:

1. ЕРmax,r - totalul cheltuielilor specifice de energie pentru încălzire, răcire, ventilaţie, apă caldă şi iluminat, calculate prin metodele prezentate în Regulamentul nr. 7/2004 pentru conservarea căldurii şi economisirea de energie. 
	Limite


	Clasa energetică

	EP ≤ 0,5 ЕРmax,r

	A

	0,5 ЕРmax,r < ЕР ≤ ЕРmax,r

	B

	ЕРmax,r < EP ≤ 0,5(ЕРmax,r + ЕРmax,s)


	C

	0,5 (ЕРmax,r + ЕРmax,s)< EP ≤ ЕРmax,s

	D

	ЕРmax,s < EP ≤ 1,25 ЕРmax,s

	E

	ЕРmax,s < EP ≤ 1,5 ЕРmax,s

	F

	1,5 ЕРmax,s < EP


	G



Valorile tehnice termice ale structurii clădirii şi elementelor sale, precum şi eficienţa elementelor de încălzire, răcire, ventilaţie, obţinerea apei calde pentru scopuri casnice sunt determinate de prevederile legislative în vigoare la momentul procesului de evaluare. 


2. ЕРmax,s - costurile specifice totale de energie pentru încălzire, răcire, ventilaţie, apă caldă, iluminat, calculate folosind metodele prevăzute în 
Regulament.

Paşaportul energetic al unei construcţii noi este stabilit de către experţii în construcţii, înainte de demararea lucrărilor şi conţine parametrii de performanţă energetică, corespunzători legislaţiei în vigoare. Paşaportul energetic al clădirii este emis după desfăşurarea unui audit energetic detaliat, care este efectuat de către persoane fizice sau juridice, înregistrate în registrul de profil. 

Paşaportul energetic conţine următoarele informaţii:


- valoarea integrată, caracteristică, de performanţă energetică a clădirii şi valoarea standard legală, inclusiv costurile specifice anuale de energie în kWh/m2, exprimată ca energie primară sau consumată;

- costul anual total de energie în MWh, exprimată în energie primară sau consumată;

- valoarea emisiilor CО2;


- clasificarea construcţiei în clasa de consum energetic de la А la G;

- aria de încălzire;

- volumul total încălzit;

- geometria şi caracteristicile de încălzire ale clădirii, elementele de evaluare şi starea acestuia;

- resursele de energie;

- valoarea costurilor de energie anuală pentru instalaţiile tehnice de încălzire,  ventilaţie şi pentru apă caldă de uz casnic;

- măsuri pentru îmbunătăţirea performanţelor energetice şi fezabilitatea acestora.


Cerinţele privind certificarea clădirilor au fost adoptate de către Ministerul Energiei şi Economiei şi Ministerul  Dezvoltării Regionale şi Lucrărilor Publice. 


Pentru clădirile publice de stat sau municipale, în suprafaţă utilă de 
peste 1000 m2, certificarea este obligatorie. Certificatul de energie este emis pentru o clădire întreagă, nu pentru fiecare apartament separat.

Certificatul este valabil timp de 10 ani, în funcţie de categoria de încadrare şi
de măsurile de implementare a energiei din surse de energie regenerabile utilizate pentru reducerea cantităţii de energie folosită pentru necesităţile clădirii.

În cazul în care condiţiile pentru care a fost emis s-au modificat, certificatul este invalidat înainte de expirarea termenului de valabilitate.

Inspecţia instalaţiilor de încălzire 


Organizarea inspecţiei instalaţiilor de încălzire în Bulgaria este efectuată de către Direcţia generală din cadrul Inspectoratului de stat pentru supraveghere tehnică, care este parte a Agenţiei de stat pentru metrologie şi supraveghere tehnică. Acesta se desfăşoară în două etape principale în funcţie de parametrii definiţi de instalaţii: instalaţii de înaltă presiune şi instalaţii de joasă presiune.

Registrul public al persoanelor fizice/juridice atestate (SEE) cuprinde persoanele fizice/juridice care realizează activitatea de audit  şi de certificare a clădirilor. 

Cerinţele şi procedurile de înregistrare a persoanelor care desfăşoară activităţi de audit a eficienţei energetice şi de certificare a clădirilor sunt următoarele:


- personal calificat în una din următoarele profesii: arhitectură şi construcţii civile; termotehnică; inginer instalaţii electrice;  

- susţinerea unui examen privind lucrările de audit şi/sau de certificare de clădiri;

- vechime de 3-6 ani în domeniu; 


- diplomă de licenţă sau masterat, în funcţie de calificare.


Modul de evaluare a candidaţilor este standardizat pe întreg teritoriul ţării, fiind pregătit de şcolile tehnice acreditate, coordonat cu directorul executiv al SEE şi aprobat de Ministerul Economiei şi Energiei. La sfârşitul cursului de formare, evaluatorii susţin un examen final care cuprinde un test individual şi o prezentare a proiectului individual. 
CIPRU

Cadrul legal

Ministerul Comerţului, Industriei şi Turismului are responsabilitatea de a asigura transpunerea Directivei EPBD. Ministerul colaborează strâns cu alte organisme guvernamentale implicate, precum şi cu firme de consultanţă privată, instituţii ştiinţifice, asociaţii de inginerie, dezvoltatori. Toate aceste organizaţii sunt reprezentate în cadrul Grupului de lucru, care a fost stabilit pentru a supraveghea punerea în aplicare metodologia de calcul a performanţei energetice a clădirilor. 


În acest sens, au fost aprobate:


- Legea pentru reglementarea performanţei energetice a clădirilor nr. 142/2006; 

- Legea privind reglementarea drumurilor şi clădirilor nr. 101/2006;

- Reglementarea privind performanţa energetică a clădirilor nr. 429/2006.

Pentru punerea în aplicare a prevederilor Directivei EPBD, au fost adoptate   următoarele documente, care formează legislaţia secundară în domeniu: 

-  Certificarea energetică a clădirilor (2008); 

-  Ordinul ministerial privind inspecţia şi întreţinerea instalaţiilor de încălzire şi a sistemelor de aer condiţionat (2008).
Procedura de calcul


Ca un prim pas, cerinţele minime stabilite pentru performanţa energetică
a clădirilor au fost limitate la izolarea termică a imobilului; cerinţele minime pentru performanţa energetică a clădirilor noi cu o suprafaţă utilă de peste 1000 m2 sunt următoarele:
	Descriere
	Coeficientul de transfer de căldură U 

(W/m2K)



	- elemente orizontale ale structurii de rezistenţă

	≤ 0.75

	-  pereţi şi alte elemente structurale 

	≤ 0.85

	-  ferestre

	≤ 3.8

	-  podele în contact cu spaţii neîncălzite

	≤ 2



Ulterior, legislaţia a fost revizuită, în actul normativ fiind incluse şi clădirile care au fost supuse unor lucrări importante de reabilitare. Lucrările importante de renovare sunt considerate cele pentru care costul total al renovării structurii şi/sau instalaţiilor energetice, cum ar fi cele de încălzire, alimentare cu apă caldă, aer condiţionat, ventilaţie şi iluminat este mai mare de 25% din valoarea clădirii, excluzând valoarea terenului pe care este situată clădirea, precum şi cele în cazul în care mai mult de 25% din structura clădirii este supusă renovării. 

Certificatul de performanţă energetică este emis de către experţi, aflaţi sub autoritatea Serviciului pentru energie, în scopul construcţiei, vânzării sau închirierii de imobile
.

Experţii pot fi calificaţi în una din următoarele profesii: arhitectură şi construcţii civile; inginer mecanic sau de instalaţii electrice, fiind înregistraţi de Camera tehnică din Cipru, au 3 ani de experienţă în domenii conexe activităţii de construcţii civile sau 6 ani de experienţă în domenii conexe activităţii de construcţii industriale şi au urmat cursurile privind metodologia, software-ul şi legislaţia în domeniu.   


Raportul pentru obţinerea certificatului trebuie să conţină sugestiile privind îmbunătăţirea performanţei energetice a clădirii. Calitatea şi valabilitatea certificatului eliberat vor fi verificate de către Serviciul pentru energie. Costul certificatului depinde de tipul de clădire şi nu este menţionat în lege. 
CEHIA


Cadrul legal


În anul 2006, Parlamentul ceh a adoptat modificarea Legii privind managementului energetic, prin care a fost transpusă în legislaţia naţională Directiva 2002/91/CE. Controalele au început în noiembrie 2007, iar emiterea certificatelor energetice pentru clădiri noi a început după 1 ianuarie 2009. 

Legea privind managementul energetic prevede că experţii trebuie să fie
calificaţi atât pentru auditor energetic, cât şi pentru inginer autorizat sau arhitect.


Metodologia folosită este unitară la nivelul ţării pentru toate tipurile de clădiri, procedura fiind conformă cu standardele CEN. Performanţa energetică este exprimată prin consumul anual de energie, care include energia folosită la încălzire, răcire, pregătirea hranei, ventilaţia mecanică, iluminat şi energia auxiliară necesară operaţiunilor de construire şi întreţinere a imobilului.

La calcul sunt utilizate şi date climatice, care sunt specificate pentru cele 4 regiuni climatice stabilite pentru teritoriul Cehiei. Profilurile operaţionale includ categoria de ocupare a imobilelor (şcoli, spitale, locuinţe rezidenţiale, etc), iluminatul (de mediu şi interior), cerinţele de energie auxiliară, sistemele energetice utilizate în construcţii, cum ar fi încălzire, răcire, apă caldă curentă.


Coeficientul de performanţă energetică este calculat în funcţie de consumul de energie raportat la suprafaţa podelelor clădirii (kWh/m2/an) şi conduce la clasificarea imobilelor în funcţie de nivelurile de clase de energie.


Principiul de bază al evaluării energetice este reprezentat de comparaţia clădirii evaluate, cu o clădire teoretică, fictivă. Clădirea fictivă are aceeaşi geometrie, aceleaşi scopuri şi regim de utilizare ca ale clădirii evaluate. Caracteristicile termice ale componentelor imobilului (structură de rezistenţă, sursă de energie, sistem de distribuţie, etc) sunt setate la o valoare de referinţă definită de standardele naţionale şi reglementările în vigoare. Energia necesară clădirii evaluate trebuie să fie mai mică sau egală cu energia livrată clădirii teoretice. 
Procedura de calcul


Energia primară necesară şi emisiile de CO2 nu sunt luate în calcul pentru certificarea energetică a clădirii. Clasa C este nivelul minim acceptat pentru imobile noi şi clădiri renovate. Valorile prezentate sunt în kWh/m2/an.
	Tipul clădirii
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G


	locuinţă unifamilială
	< 51


	51-97
	98-142
	143-191
	192-240
	241-286
	> 286

	apartament bloc

	< 43
	43-82
	83-120
	121-162
	163-205
	206-245
	> 245

	hoteluri şi restaurante

	< 102
	102-200
	201-294
	295-389
	390-488
	488-590
	> 590

	birouri

	< 62
	62-123
	124-179
	180-236
	237-293
	294-345
	> 345

	spitale

	< 109
	109-210
	211-310
	311-415
	416-520
	521-625
	> 625

	şcoli

	< 47
	47-89
	90-130
	131-174
	175-220
	221-265
	> 265

	săli de sport

	< 53
	53-102
	103-145
	146-194
	195-245
	246-297
	> 297

	spaţii comerciale

	< 67
	67-121
	122-183
	184-241
	242-300
	301-362
	> 362



Legea privind managementul energetic stabileşte cerinţele de certificare a clădirilor. Aceasta a devenit obligatorie de la 1 ianuarie 2009 pentru clădirile noi, cu suprafeţe mai mari de 50 m2, precum şi pentru cele vechi, reabilitate, care au o suprafaţă mai mare de 1.000 m2. Certificatul de performanţă energetică eliberat pentru un imobil de locuit format din mai multe apartamente este obligatorie pentru fiecare unitate locativă. 


Pentru clădirile publice (cu o suprafaţă mai mare de 1000 m2), construcţiile noi sau cele reabilitate, este obligatorie afişarea în interiorul clădirii a certificatului. Pentru celelalte imobile, obligativitatea obţinerii certificatului energetic este prevăzută doar în situaţia vinderii sau închirierii clădirilor noi sau reabilitate.

Certificatul de performanţă energetică cuprinde, printre altele:


- documentaţie tehnică (tipul de clădire, materiale folosite, etc); 


- consumul de energie, metodologia de calcul, precum şi propunerea de măsuri de economisire a energiei;


- clasa energetică a clădirii.

Costurile obţinerii certificatului şi realizării auditului energetic sunt stabilite la un preţ de piaţă şi variază de la 1.500 EUR, în cazul unui imobil de locuit format din mai multe apartamente, la 6.000 de euro, pentru clădirile publice complexe. Valoarea acestor servicii nu a fost încă definitivată, cu toate că se aplică de la data de 1 ianuarie 2009. Controlul certificării este realizată de Inspecţia de stat pentru energie, care are competenţe în sancţionarea proprietarilor de clădiri ce nu respectă legislaţia în vigoare.


Procesul de stabilire a clasei energetice este împărţită în două etape:


- calculul necesarului de energie este realizat potrivit tipului de folosinţă a imobilului, pe întreaga suprafaţă sau pe părţi de imobil: calculul pierderilor de căldură, câştigurile de căldură, necesare pentru fiecare spaţiu în scopul de a menţine condiţiile specificate pentru utilizarea clădirii; 


- calculul consumului de energie pe întreaga suprafaţă sau pe părţi de imobil: sisteme energetice (încălzire, sisteme de aer condiţionat şi ventilaţie, instalaţii de apă caldă menajeră, sisteme de iluminat etc) necesare pentru a oferi condiţiile de încălzire sau de răcire necesare, de control sau de reglare a umidităţii şi altele.

Inspecţia instalaţiilor de încălzire şi aer condiţionat


Inspecţiile periodice pentru instalaţiile de încălzire sunt obligatorii de la 1 ianuarie 2007, iar cele pentru sistemele de aer condiţionat şi ventilaţie de la 1 ianuarie 2009. 


Tehnicienii care se ocupă de aceste inspecţii sunt experţi independenţi, autorizaţi de către Ministerul Industriei şi Comerţului. În conformitate cu paragraful § 6a, art. 7 din Legea nr. 406/2000, cererea de atestare poate fi depusă numai în  de către o persoană care are profesia de arhitect, inginer sau tehnician, fiind autorizaţi de Camera Cehiei pentru atestarea inginerilor şi tehnicienilor. Pentru auditorii energetici este necesară o diplomă universitară într-unul din aceste domenii (arhitectură, inginerie) şi 3 ani de experienţă tehnică, sau o şcoală tehnică şi 5 ani  experienţă. Cursurile de formare sunt obligatorii.
DANEMARCA


Cadrul legal

Aplicarea Directivei privind performanţa energetică de construcţii este în responsabilitatea Agenţiei pentru energie (art. 3, 5, 7, 8, 9 şi 10) şi a Agenţiei naţionale pentru întreprinderi şi construcţii (art. 3, 4, 5 şi 6). 

Procedura de calcul
 

Procedura de calcul cuprinde valori privind punţile termice, energia solară şi câştigul de energie, ventilaţia naturală, recuperarea de căldură, sistemele de aer condiţionat, iluminat şi încălzire, eficienţa pompelor de căldură, precum şi alte aspecte. 

Cerinţe pentru clădirile noi 

Noile cerinţe de energie pentru clădirile au fost introduse din anul 2005. Ţinta de performanţă energetică este principalul obiectiv pentru toate tipurile de clădiri încălzite la o temperatură de cel puţin 15°C. Potrivit legii, pentru imobilele de locuit, nivelul energetic este stabilit la valoarea de 70 + 2200 / A (kWh/m²/an), iar pentru imobilele cu altă destinaţie, nivelul energetic este stabilit la valoarea de 95 + 2200 / A (kWh/m²/an), unde A este consumul brut de energie pentru încălzirea suprafeţelor de podele exprimată în m2. 


O cotă suplimentară de energie este acordată unor clădiri cu necesităţi ridicate de ventilaţie, unde este impusă o calitate deosebită a aerului din interior, iluminat de mare capacitate, un număr mare de ore de funcţionare, cerere mare de apă caldă. 

Pentru toate tipurile de clădiri noi, cerinţele de energie includ două clase în ceea ce priveşte consumul energetic. Clădirile din clasa a II-a implică o cerere de energie cu 75% mai mică, în comparaţie cu o clădire normală, cele din clasa I implică o cerere de energie cu 50% mai mică, în comparaţie cu o clădire normală. Clădirile cu consum energetic scăzut pot fi exceptate de la conectarea la reţelele publice de gaze naturale sau de încălzire. 


Cadrul legal este completat cu reglementări specifice pentru valoarea coeficientului de transfer de căldură - U, eficienţă minimă necesară pentru sistemul de încălzire, izolarea conductelor, recuperarea căldurii, puterea şi eficienţa instalaţiilor de aer. 

Cerinţe pentru clădirile existente


Cerinţele pentru clădirilor existente, aflate în curs de reabilitare, sunt următoarele:

	Elemente de construcţie
	Coeficientul de transfer de căldură - U

(W / m² K)


	pereţi


	< 0.20

	acoperişuri


	< 0,15

	ferestre


	<1,5



Pentru imobilele cu mai multe unităţi locative şi clădirile cu alte destinaţii se aplică aşa-numită „regulă de 25%”. Se consideră imobil reabilitat, acel imobil pentru care costurile de renovare depăşesc cu 25% valoarea clădirii (mai puţin valoarea terenului) sau acele imobile unde este necesară înlocuirea/repararea a peste 25% din structura clădirii.


Cerinţele privind certificarea (etichetarea) energetică a clădirilor au fost adoptate de către Parlamentul danez prin Legea nr. 585/2005 privind etichetarea energetică a clădirilor.  Este obligatorie etichetarea clădirilor nou construite sau supuse unei lucrări importante de reabilitare, precum şi în cazul în care aceste imobile sunt vândute sau închiriate.

În situaţia clădirilor noi, acestea trebuie să aibă cel puţin clasa energetică B pentru a îndeplini cerinţele minime impuse de reglementările în domeniu. Consultantul energetic, care se ocupă de certificarea clădirii, trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte:

- calitatea, funcţionalitatea şi performanţele tehnice ale instalaţiilor;

- nivelul de eficienţa energetică a clădirii, conform planurilor şi necesităţilor.


În cazul vânzării sau închirierii, certificatul de eficienţă energetică nu trebuie să aibă o vechime mai mare de 5 ani. Acest lucru este valabil pentru imobile de locuit, cu mai multe unităţi locative sau pentru locuinţele individuale. În cazul blocurilor, certificatul este emis pentru întregul imobil, dar este necesar şi un sub-certificat pentru un apartament din acest imobil, dacă utilizează o altă sursă de încălzire decât cea a imobilului mare.

Există 7 clase pe scara de etichetare, de la A la G, unde A este cea mai înaltă. Construcţiile noi trebuie să obţină cel puţin categoria B pentru a se permite exploatarea lor. Regulile specifice de etichetare se regăsesc în Manualul pentru consultanţă în domeniul energiei, acesta cuprinzând norme şi date care permit aplicarea unor standarde uniforme pentru toate construcţiile. 

Pentru a îndeplini funcţia de consultantul energetic, acesta trebuie să aibă o vechime de 2 ani în specializarea arhitectură, inginerie, designer de construcţii sau alte profesii similare şi trebuie să aibă cel puţin 6 ani vechime în domeniul energetic şi de consultanţă. Consultantul răspunde pentru calculele realizate şi pentru informaţia prezentată, abaterea de la prevederile legale putând conduce la revocarea atestatului consultantului. 


Toate certificatele sunt colectate într-o bază de date centrală, aflată în gestiunea  Agenţiei pentru energie. 

Inspecţia instalaţiilor de încălzire şi aer condiţionat


Cerinţele privind inspectarea sistemelor de încălzire sunt prevăzute în Decretul nr. 438 / 2008 privind inspectarea sistemelor de încălzire în construcţii, emis de Agenţia pentru energie.Inspecţiile sunt efectuate de către un expert tehnic, atestat de Agenţia pentru energie. 

Inspecţia instalaţiilor de aer condiţionat şi a sistemelor de ventilaţie a fost pusă în aplicare de la 1 ianuarie 2008. Cerinţele privind sistemele de aer condiţionat şi de ventilaţie sunt prevăzute în Decretul 1104 / 2007. Aceste instalaţii trebuie verificate la cel puţin 5 ani de către firme specializate. 

ESTONIA


Cadrul legal

Cerinţele europene privind reducerea consumului de energie şi eliminarea pierderilor de căldură, precum şi certificarea energetică sunt transpuse în Legea privind construcţiile şi eficienţa energetică, adoptată în ianuarie 2008, certificarea energetică începând de la data de 1 ianuarie 2009.


Procedura de calcul 


Cerinţele de performanţă energetică sunt exprimate în funcţie de valorile de sarcină energetică şi pentru climatul interior. Fiecare tip de combustibil livrat pentru a acoperi cererea de energie are un factor de ponderare individual (de exemplu, energia termică are factorul 0.9, gaze naturale 1, iar energia electrică 1,5) care ia în considerare impactul asupra mediului al sursei. 


Cerinţele minime de performanţă energetică sunt adaptate pentru 6 tipuri diferite de construcţii:


- case mici - pentru clădiri noi cerinţa de energie nu trebuie să depăşească 180 kWh/ m2•an, iar pentru clădirile renovate 250 kWh/m2•an;

- apartamente - pentru clădiri noi cerinţa de energie nu trebuie să depăşească 150 kWh/ m2•an, iar pentru clădirile renovate 200 kWh/m2•an;


- clădiri de birouri - pentru clădiri noi cerinţa de energie nu trebuie să depăşească 220 kWh/ m2•an, iar pentru clădirile renovate 290 kWh/m2•an;


- clădiri publice - pentru clădiri noi cerinţa de energie nu trebuie să depăşească 300 kWh/ m2•an, iar pentru clădirile renovate 390 kWh/m2•an;


- spitale - pentru clădiri noi cerinţa de energie nu trebuie să depăşească 400 kWh/ m2•an, iar pentru clădirile renovate 520 kWh/m2•an;


- bazine de înot - pentru clădiri noi cerinţa de energie nu trebuie să depăşească 800 kWh/ m2•an, iar pentru clădirile renovate 1000 kWh/m2•an.


Pe lângă coeficientul de performanţă energetică, temperaturile de vară din interiorul clădirii trebuie să fie verificate zilnic. În cazul în care acest criteriu nu poate fi îndeplinit la proiectarea şi construirea clădirii, trebuie să fie luat în calcul un sistem de răcire a clădirii şi cererea de energie necesară pentru funcţionarea acestuia.


Reglementările stipulează datele de intrare standardizate, care trebuie să fie utilizate în calculele de eficienţă. Rezultatele trebuie să ţină cont de energia totală necesară pentru a menţine un climat constant într-o clădire (încălzire, răcire, ventilaţie şi iluminat, prepararea apei calde menajere şi folosirea echipamentelor electrice).


Cerinţele pentru clădirile reabilitate, cu o suprafaţa mai mare de 1000 m2

Potrivit legii, reabilitarea majoră este aceea în care costurile de renovare sunt mai mari decât o treime din costurile de construcţie ale unei clădiri similare. 

Reglementările privind certificarea clădirilor au fost adoptate de către Ministerul afacerilor economice şi comunicaţiilor.


Certificarea clădirilor închiriate sau vândute, în funcţie de performanţa energetică, se realizează de la 1 ianuarie 2009. Nu este necesară realizarea unui audit energetic înainte de eliberarea certificatului energetic, dar în clasificarea imobilului se ţine cont de consumul de energie electrică utilizată pentru funcţionarea clădirii.


În conformitate cu prevederile legale, numai persoanele juridice înregistrate pot elibera certificate de energie sau pot îndeplini activităţile de audit energetic al clădirilor. Aceste persoane juridice trebuie să îndeplinească o serie de cerinţe suplimentare: 

- trebuie să fie înscrise în registrul de activităţi economice; 

- trebuie să ţină o evidenţă a auditurilor energetice emise şi/sau certificatelor energetice.

Specialistul care emite certificatul de energie trebuie să urmeze, indiferent de calificarea profesională, un curs de specializare pentru auditori sau certificatori energetici.


Autoritatea de supraveghere tehnică controlează documentele realizate cu ocazia eliberării certificatelor energetice şi coordonează activitatea de inspecţie periodică a sistemelor de încălzire.

FINLANDA


Cadrul legal 


În aprilie 2007, Parlamentul finlandez a aprobat o nouă legislaţie  de reglementare a eficienţei energetice a clădirilor. Aceasta transpune art. 3-10 din Directiva europeană în legislaţia naţională:


- Legea privind certificarea energetică a clădirilor (487/2007);

- Legea privind inspecţia de la sistemele de climatizare (489/2007).


Pe lângă aceste acte, Ministerul Mediului a adoptat o serie de ordine privind:


- izolarea termică într-o clădire;


- performanţa energetică a clădirilor - regulamente şi linii directoare; 

- calculul consumului de energie şi cererea de energie pentru încălzirea clădirilor;


- climatul interior şi ventilaţia clădirilor.


În conformitate cu prevederile legale, certificatul trebuie să fie prezentat
atunci când se depune documentaţia pentru obţinerea autorizaţiei de construcţie, pentru toate clădirile noi, începând de la 1 ianuarie 2008. 

Certificatele nu sunt necesare pentru casele de vacanţă sau pentru clădiri mai mici de 50m2, spaţii industriale, protejate clădiri şi biserici. Certificatele sunt opţionale pentru casele single sau blocuri de locuit formate din cel mult 6 apartamente, chiar şi atunci când sunt pentru vânzare sau închiriere. 


Certificatele de energie sunt valabile pe o perioadă de 10 ani pentru cele mai multe clădiri şi 4 ani pentru blocurile de apartamente noi şi clădirile comerciale. Certificatele pentru noile clădiri vor fi întocmite de arhitecţii acestora.


Certificatul energetic pentru clădiri existente, poate fi eliberat în trei moduri diferite: 


▪ sunt incluse în certificatul de proprietate; 

▪ sunt emise aşa-numitele "certificate separate de energie";


▪ sunt emise după realizarea unui audit energetic.
Tipul de certificat de energie nu depinde de tipul de clădire. Proprietarul clădirii poate alege ce tip de certificat de energie doreşte, cu toate că primul tip de certificat este emis numai pentru societăţile imobiliare.
În Finlanda, cele mai multe blocuri de apartamente sunt deţinute de societăţile imobiliare. Persoanele care locuiesc în aceste blocuri sunt acţionari ai societăţii. Toate deciziile de a îmbunătăţi eficienţa energetică a clădirii sunt luate de reuniunea acţionarilor. Aceste imobile sunt racordate la reţeaua de termoficare şi au sisteme de contorizare pentru energia consumată. 

Atunci când un apartament este vândut, este necesar un certificat de eficienţă energetică. Aceasta poate fi obţinut pentru întregul imobil, fiind inclus în certificatul de proprietate al clădirii. Managerul societăţii eliberează un certificat parte, din certificatul general al clădirii. Conţinutul acestuia este limitat la câteva date: consumul necesar de energie, consumul util, planurile de renovare etc. Cifrele globale de consum energetic, detaliile de calcul şi alte sunt menţionate în certificatul general.

Finlanda a pus în aplicare un program voluntar de audit energetic pentru clădiri rezidenţiale începând din anul 2003, iar pentru alte tipuri de construcţii încă din 1992. Acesta a cuprins o inspecţie foarte detaliată a clădirii, diverse măsurători, calcule, recomandări pentru îmbunătăţiri şi formularea unui raport final. Statul a subvenţionat circa 40% din valoarea auditului. Programul a dat rezultate foarte bune în ceea ce priveşte economia de energie.
Evaluarea energetică se bazează pe energia consumată. În acelaşi mod, clădirile existente vor fi evaluate în funcţie de consumul efectiv de energie. 
În cazul clădirilor rezidenţiale mici, energia calculată include consumul pe spaţiu util, pentru încălzirea apei calde menajere, consumul de energie electrică cu aparatura electrocasnică şi consumul de energie pentru instalaţiile de climatizare. 
În cazul clădirilor rezidenţiale mari, energia electrică utilizată în gospodărie nu este inclusă în consumul de energie al clădirii, fiind luat în calcul doar energia termică, energia utilizată pentru sistemul de ventilaţie şi iluminare.
Clasificarea clădirilor se face pe o scară variind de la clasa de eficienţă A (eficienţă ridicată) la clasa de eficienţă G (eficienţă slabă). 
Construcţii noi construite în conformitate cu cerinţele în construcţii trebuie să se încadreze cel puţin în clasa D.

În aceste prevederi trebuie încadrate 10 tipuri diferite de construcţii:

- clădiri rezidenţiale mici (cu mai puţin de 6 apartamente); 
- clădiri de locuit mari;

- spaţii de birouri;

- spaţii comerciale;

- clădiri cu destinaţie educaţională;

- centre de zi pentru îngrijirea copiilor;

- spitale şi centre de îngrijire a sănătăţii;

- clădirile administraţiei publice centrale;

- piscine acoperite;

- alte clădiri. 

Autoritatea pentru supravegherea construcţiilor locale trebuie să păstreze o arhivă a certificatelor eliberate pentru clădiri noi. Experţi calificaţi, care lucrează la întocmirea certificatelor trebuie să păstreze arhiva documentelor emise timp de 15 de ani.

 Ministerul Mediului poate accesa aceste arhive pentru a efectua controalele periodice. 

Cerinţele pentru clădirile noi 

Finlanda a stabilit cerinţele minime pentru izolarea termică a clădirilor şi utilizarea sistemelor de ventilaţie, prevăzute în prezent şi în Codul naţional de construcţii, din anul 1976. 
Ultimele modificări ale valorilor au fost realizate în anul 2003, când nivelul de eficienţă a fost mărit cu 25-30%, precum şi în 2007, când normele au fost modificate ca urmare a punerii în aplicare a Directivei europene. 
Noile reglementări sunt obligatorii pentru construirea de locuinţe după 
data de 1 ianuarie 2008. Necesarul de energie este aceleaşi pentru toate noile clădiri şi include: 
- pierderile de căldură maxime pe întreaga clădire (structura clădirii, sistemul de ventilaţie şi infiltraţii);

- valorile de referinţă şi maxime ale coeficientului de transfer de căldură Umed şi Umax;

- valoarea de referinţă pentru eficienţa de recuperare a căldurii de la 
instalaţiile de evacuare a aerului (randament anual de 30%);

- valoare de referinţă pentru etanşeitatea clădirii la curenţii de aer (n50 = 41/h);

 - calculul cererii de energie pentru fiecare m² de suprafaţă a podelei (calculul trebuie să fie făcut, dar nu există nici o cerinţă pentru nivelul cererii de energie); 
- controlul temperaturii pe perioada verii. 
Solicitantul autorizaţiei de construcţie trebuie să se asigure că imobilul construit  va îndeplini cerinţele menţionate. Ministerul are publicat pe site-ul său o foaie de calcul care poate fi completată cu datele proprii pentru efectuarea calculului. Această foaie de calcul reprezintă o parte a autorizaţiei de construcţie.

În iunie 2008, noile propuneri pentru eficienţa energetică a construcţiilor au fost supuse dezbaterii opiniei publice. Noile cerinţe au fost publicate în Codul naţional de construcţii şi au intrat în vigoare la începutul anului 2010.

Mai mult, ministrul locuinţelor a anunţat că, din anul 2012, Finlanda va introduce un regulament pe baza consumului total de energie, acolo unde
sursa de energie va fi luată în considerare (factor de resurse primare).
	Valorile maxime pentru pierderea de căldură - U

	1976
	1978
	1985
	2003
	2007
	2010

	pereţi
	0,4
	0,29
	0,28
	0,25
	0,24
	0,14


	tavan
	0,35
	0,23
	0,22
	0,16
	0,15
	0,09


	podea

	0,40
	0,40
	0,36
	0,25
	0,24
	0,14

	ferestre

	2,1  
	2,1
	2,1
	1,4
	1,4
	1


	uşi
	0,7
	0,7
	0,7
	1,4
	1,4
	0,7


	etanşeitatea clădirii la curenţii de aer

	6
	6
	6
	4
	4
	2

	eficienţa de recuperare a căldurii

	0
	0
	0
	30%
	30%
	50%


Cerinţele pentru imobilele reabilitate  

Reabilitarea clădirilor se realizează potrivit prevederilor Codului naţional pentru construcţii şi Legii privind utilizarea terenurilor şi construcţiile. Renovarea, reabilitarea, conservarea sau consolidarea clădirilor sunt permise în măsura în care aceste lucrări sunt necesare, iar tipul de clădire suportă desfăşurarea unor astfel de activităţi. Toate lucrările de reabilitare se desfăşoară sub supravegherea autorităţilor locale, care decid dacă este utilă o astfel de lucrare, în funcţie de uzura, vechimea, tipul de clădire, etc.   
Experţi calificaţi 
Experţi calificaţi pentru acordarea de certificate energetice trebuie să fie arhitecţi, ingineri sau tehnicieni cu experienţă în construcţii, instalaţii termice sau electrice. Acreditarea se face pe o perioadă de 7 ani, după susţinerea unui examen de profil. Tematica examenului cuprinde legislaţia în domeniul construcţiilor şi certificării energetice. Participarea la cursuri de formare profesională nu este obligatorie. 
Experţii calificaţi pot lucra individual sau se pot organiza în societăţi publice sau private. Ministerul Mediului a desemnat două organisme (FISE Oy şi Kiinteistöalan  Koulutuskeskus) pentru acreditarea experţilor calificaţi. Alte categorii profesionale care pot desfăşura activităţi de certificare sunt designerii, managerii, preşedinţii companiilor de locuinţe şi auditorii de energie. Aceştia nu au nevoie de acreditare.

Procedura de control al calităţii şi conformităţii certificatelor nu este reglementată de legislaţie, dar permite Ministerului Mediului să adune informaţii relevante privind emiterea certificatelor şi preţurile solicitate de experţii calificaţi pentru aceste lucrări. Experţii calificaţi trebuie să păstreze o arhivă a certificatelor emise, timp de 15 ani. Autorităţile locale cu atribuţii în domeniul construcţiilor trebuie să deţină, la rândul lor, o arhivă a certificatelor eliberate pentru clădirile noi, pentru care au emis o autorizaţie de construcţie. 

Inspecţia sistemelor de încălzire şi de aer condiţionat 

Finlanda a ales a altă modalitate de acţiune - consilierea şi inspecţiile voluntare, în locul  celor obligatorii. Acest lucru s-a realizat datorită faptului că, de la începutul anului 2003, au fost acordate subvenţii importante de la guvern pentru schimbarea sistemelor de încălzire vechi în clădirile rezidenţiale, în locul acestora fiind montate sisteme care utilizează surse de energie regenerabilă. 
Obiectivul principal al controlului voluntar este acela de a promova energia regenerabilă şi utilizarea de instalaţii eficiente. 
În conformitate cu Legea privind inspecţia sistemelor de climatizare, inspecţiile 
vor fi obligatorii pentru echipamente de răcire cu o eficienţă de răcire nominală 
de cel puţin 12 kilowaţi şi vor fi facultative doar în cazul în care sistemele de răcire sunt bazate pe utilizarea de compresoare. Echipamente trebuie să fie inspectate în mod corespunzător cel puţin o dată la zece ani. Noul act a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2008, iar procedurile de inspecţie a sistemelor de aer condiţionat au început în toamna anului 2008
.
FRANŢA

Cadrul legal 

Punerea în aplicare a Directivei europene este responsabilitatea Ministerului pentru Energie, Ecologie, Dezvoltare Durabilă şi Aşezări Rurale. 
Politica energetică a Franţei a fost adoptată în anul 2005, aceasta cuprinzând o serie de măsuri care se regăsesc şi în Directiva europeană privind reducerea consumului de energie şi eliminarea pierderilor de căldură
Procedura de calcul
 
Modalităţile de calcul preexistente au fost introduse în Regulamentul privind construcţiile noi, în anul 2000. Noile proceduri de calcul a eficienţei energetice au fost adoptate de Guvern la 24 iulie 2006.

Cerinţe pentru clădirile noi 
Cerinţele minimale sunt diferite în raport cu tipul şi funcţia construcţiei (locuinţe, clădiri de birouri şcoli) şi acoperă următoarele componente:  

- valorile maxime pentru pierderea de căldură - U - pentru ferestre, uşi, acoperişuri şi podele;

- nivelul mediu de izolare termică; 
- consumul maxim de energie primară pe m² de suprafaţa podelei;
- temperatura maximă de interiorul clădirii, în timpul verii.

Consum maxim, exprimat în energie primară pentru încălzire şi răcire, precum şi pentru producţia de apă caldă menajeră, în clădiri noi rezidenţiale
	Tipul de încălzire
	Zona climatică*
	Consum maxim



	combustibil fosil


	H1


	130 kWh energie primară /m2/an

	
	H2


	110 kWh energie primară /m2/an

	
	H3


	80 kWh energie primară /m2/an

	energie electrică (inclusiv pompe de căldură)


	H1


	250 kWh energie primară /m2/an

	
	H2


	190 kWh energie primară /m2/an

	
	H3


	130 kWh energie primară /m2/an



* zonele climatice sunt stabilite în lege de la nordul la sudul ţării, de exemplu, H3 reprezintă zona mediteraneană.


- 1 kWh de energie primară = 2.58 kWh final, pentru energie electrică;

- 1 kWh de energie primară = 1 kWh final, pentru alte surse de energie.


Procedura de calcul cuprinde studii şi analize privind: 


- influenţa climatică;

- poziţia şi orientarea clădirilor, inclusiv climatul exterior;

- sistemele solare pasive şi protecţia solară;

- condiţiile climatice din interior, inclusiv designul climatului interior;

- sistemele solare active şi de încălzire, precum şi alte sisteme de energie electrică pe bază pe surse de energie regenerabilă;

- iluminatul natural.

Certificatul de performanţă energetică, care va fi eliberat după finalizarea
analizelor, va constitui o dovadă de conformitate.

Cerinţe pentru clădirile reabilitate

Cerinţele energetice pentru clădirile vechi, reabilitate, au fost introduse în legislaţia franceză prin Codul de construcţii, modificările intrând în vigoare la 1 noiembrie 2007.

Sunt vizate în special:

- instalaţii de încălzire convenţionale, cu combustibil lichid sau solid;

- sisteme electrice de încălzire;

- sisteme de climatizare;

- instalaţii pentru producerea de apă caldă menajeră;

- ferestre şi pereţi de sticlă;

- echipamente de producţie a energiei, care folosesc surse de energie regenerabilă;

- materiale pentru izolarea pereţilor;

- sisteme de ventilare;

- sisteme de iluminat.

În general, cerinţele minime sunt aproximativ aceleaşi ca şi cele pentru clădirile noi:
	Componente
	Zona climatică
	Cerinţe minime


	materiale pentru izolarea pereţilor


	H1, H2


	R* = 2.3 m²K/W

coeficientul de rezistenţă termică

	
	H3


	R* = 2 m²K/W

coeficientul de rezistenţă termică

	sticlă


	H1, H2, H3
	U* = 2 W/m²K

coeficientul de transmisie termică
(de exemplu, sticlă dublă cu emisie mică şi izolaţie)


	încălzire


	H1, H2, H3
	- întoarcere minimă de la 89% la 90,9%, pentru o putere nominală cuprinsă între 20-400 kW

- întoarcere minimă peste 90,9%, pentru o putere nominală mai mare de 400 kW

(de exemplu, centrale termice cu condensare)




Consum maxim de energie primară pentru încălzire,
răcire şi producerea de apă caldă menajeră în clădirile rezidenţiale existente
	Tipul de încălzire
	Zona climatică
	Consum maxim



	combustibili fosili, biomasă, reţele de căldură

	H1


	130 kWh energie primară/ m2/an



	
	H2


	110 kWh energie primară/ m2/an 



	
	H3


	80 kWh energie primară/ m2/an 





Certificarea clădirilor se face printr-un document numit „Diagnostic de performanţă energetică”, care urmăreşte consumul de energie al locuinţei sau construcţiei şi impactul acestui consum asupra nivelului de gaze cu efect de seră.


Consumul de energie poate fi calculat în baza mediei facturilor de energie din ultimii 3 ani. De asemenea, certificatul include recomandări tehnice pentru îmbunătăţirea  performanţei energetice şi reducerea costurilor, astfel că proprietarul locuinţei are posibilitatea de a pune în aplicare cele mai eficiente metode pentru economisirea energiei. Nu există o reglementare legală pentru stabilirea acestor recomandări. 


De la 1 noiembrie 2007, numai experţii calificaţi pot emite un
certificat energetic. Experţii trebuie să treacă un test de certificare, care conţine întrebări cu privire la eficienţa termică a clădirii, legislaţia şi metodele de calcul a coeficienţilor. 

Certificatul necesar pentru vânzarea imobilelor


Există 2 scale diferite de energie pentru clădirile rezidenţiale şi nerezidenţiale, pentru două scale climatice. Scala pentru clădiri rezidenţiale are 7 niveluri - de la A la G. Scala pentru clădiri nerezidenţiale are 9 niveluri, datorită consumului mai mare de energie, dar se are în vedere armonizarea acestor niveluri pentru uniformizarea tipurilor de certificate.


Certificatul necesar pentru închirierea imobilelor


Certificarea este obligatorie doar în cazul locuinţelor sau clădirilor rezidenţiale închiriate pe teritoriul Franţei, cu excepţia teritoriilor de peste mări. 

GERMANIA

Cadrul legal

În Germania, cele mai multe aspecte ale Directivei privind performanţa energetică a clădirilor 2002/91/CE (EPBD) au fost puse în aplicare prin Ordonanţa privind economisirea energiei (Energieeinsparungsgesetz), adoptată în anul 2002. Potrivit legii, obţinerea certificatelor de performanţă a fost obligatorie pentru clădirile noi şi pentru cele reabilitate. Sistemele de încălzire  sunt inspectate obligatoriu din anul 1978, acestea trebuind să fie înlocuite, dacă este necesar.  Celelalte prevederi ale Directivei EPBD au fost implementate prin Ordonanţa privind economisirea energiei şi Ordonanţa privind economisirea energiei prin izolarea termică a clădirilor şi prin reducerea consumului de energie utilizată de aparatele electrocasnice (Energieeinsparverordnung - EnEV), ambele adoptate în anul 2007.


Punerea în aplicare a Directivei EPBD este responsabilitatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Dezvoltării Urbane, precum şi a Ministerului Economiei şi Tehnologiei. Ministerul Mediului este responsabil pentru inspecţia sistemelor de încălzire.


Potrivit prevederilor legale, pentru clădirile rezidenţiale, metoda de calcul utilizează normele standardelor DIN V 4108-6 şi DIN V 4701-10. Acestea definesc evaluarea energetică pentru diferite metode de încălzire, ventilaţie şi obţinere de apă caldă menajeră, având în vedere condiţiile climatice din Germania. Necesarul de energie este corelat cu nivelul de energie primară necesară pentru funcţionarea clădirii. Cerinţele se referă la cererea de energie primară pe m2 şi an, în funcţie de raportul suprafaţă-volum, care a fost folosit ca un indicator pentru compactitatea unui imobil în Germania din anul 1978. 

În cazul în care într-o clădire rezidenţială se montează o instalaţie de aer condiţionat, în ciuda cerinţelor stricte care sunt respectate privind izolaţia termică pentru perioada de vară, se acordă un „bonus” energetic. Există 4 clase de bonusuri energetice care să acopere cerinţa suplimentară de aer condiţionat, calculat pe m2. 

În general, utilizarea sistemelor de răcire este mai frecventă la clădirile nerezidenţiale decât cele cu destinaţia de locuinţe. Pentru a lua în calcul aspectele legate de răcirea şi iluminatul acestor clădiri se utilizează standardul german DIN V 18599. Ordonanţele nu conţin marje de consum de energie primară. Se utilizează un model ştiinţific de referinţă în care se introduc valori de geometrie, orientare şi termeni de utilizare ai clădirii reale. Această clădire de referinţă va fi utilizată ca bază pentru calculul cererii de energie primară.


Certificatele de energie trebuie să fie emise pe baza cererii de energie pentru clădirile noi şi pentru clădirile în care s-au realizat reabilitări majore; toate celelalte clădiri au posibilitatea de a alege între obţinerea certificatelor de energie pe baza consumului mediu din ultimii 3 ani sau cele emise pe baza necesarului de energie.


Cerinţe pentru clădirile rezidenţiale noi


Acestea depind de raportul suprafaţă-volum (A/V) şi, în cazul utilizării de centrale termice pentru alimentarea cu apă caldă, de suprafaţa podelei (AN). 
	Raportul suprafaţă-volum (A/V)
	Energia primară necesară pe m2 de podea



	
	Clădiri rezidenţiale cu excepţia celor din col. 3


	Clădiri rezidenţiale cu centrale termice pentru alimentarea cu apă caldă

	≤0,2

	66,00 + ΔQTW
	83,80

	0,3

	73,53 + ΔQTW
	91,33

	0,4

	81,06 + ΔQTW
	98,86

	0,5

	88,58 + ΔQTW
	106,39

	0,6

	96,11 + ΔQTW
	113,91

	0,7

	103,64 + ΔQTW
	121,44

	0,8

	111,17 + ΔQTW
	128,97

	0,9

	118,70 + ΔQTW
	136,50

	1,0

	126,23 + ΔQTW
	144,03

	≥1,05

	130,00 + ΔQTW
	147,79
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Certificatele energetice au fost introduse etapizat pentru vânzarea şi închirierea imobilelor, precum şi pentru clădirile publice. Pentru cele mai vechi clădiri (construite înainte de anul 1965), certificatul energetic este obligatoriu din iulie 2008, certificatele pentru toate clădirile rezidenţiale au devenit obligatorii din ianuarie 2009, iar pentru clădirile nerezidenţiale din iulie 2009.

Certificatele pot fi eliberate astfel:


- pentru toate clădirile de către arhitecţi şi ingineri cu specializarea construcţii sau alte discipline conexe, precum şi de către alţi ingineri şi tehnicieni, care au o experienţă în domeniu de cel puţin 2 ani;

- pentru clădirile rezidenţiale, certificatele pot fi acordate de constructorii imobilului, dacă au absolvit un curs de pregătire în domeniul certificării;

- de orice persoană autorizată să efectueze calcule energetice pentru clădirile noi, în conformitate cu standardele din domeniul construcţiilor.


Nu există nici un sistem oficial de autorizare şi de certificare pentru experţi, dar legea prevede sancţiuni pentru persoanele neautorizate care emit astfel de certificate. În plus, proprietarii de clădiri sunt sancţionaţi cu amendă, în cazul în care nu fac dovada obţinerii unui certificat de energie către potenţialul cumpărător sau chiriaş al imobilului. Autorităţile landurilor au responsabilitatea procesului de certificare şi de aplicare a sancţiunilor necesare.


Nu există nici un registru oficial de experţi şi nici un registru naţional al
certificatelor emise. Pe bază de voluntariat, Agenţia pentru energie deţine o serie de registre neoficiale ale experţilor şi certificatelor eliberate de aceştia.
Exemple de valori de referinţă pentru energia necesară funcţionării clădirilor nerezidenţiale:
	Tipul clădirii


	Valoare de referinţă

apă caldă menajeră
	Valoare de referinţă

consum de electricitate



	
	kWh/m²/an



	clădiri de birouri – încălzite

	135
	55

	clădiri de birouri - cu aer condiţionat

	190 
	155

	hoteluri (clasă medie)

	120
	95

	restaurante

	320
	135

	cinematografe

	150
	75

	magazine mici - profil nealimentar

	210
	70

	magazine mici - profil alimentar

	160
	90

	raioane de magazin - cu aer condiţionat

	85
	150

	spitale mari - cu mai mult de 1000 de paturi

	230
	100



Cerinţe pentru clădirile vechi 



Sistemul de cerinţe pentru clădirile vechi, care a fost aplicat din anul 1984, nu a fost modificat în anul 2002. Cerinţele trebuie analizate ori de câte ori elementele de încălzire sau răcire sunt schimbate astfel încât să permită îmbunătăţirea performanţelor energetice ale clădirii. În acest caz, proprietarul imobilului trebuie să se asigure că elementele de sistem care au fost modificate să nu depăşească 140% din cerinţele energetice pentru o clădire nouă. 

În Germania nu se aplică prevederile Directivei europene, pentru un nivel de suprafaţă de 1000 m2. 

Extensia pentru încălzirea/răcirea suplimentară pentru o suprafaţă mai mare de 50 m2 trebuie să se încadreze în cerinţele impuse pentru clădirile noi. În mod similar, aceste prevederi se aplică în cazul instalaţiilor noi sau pentru modernizarea aparatelor şi componentelor principale ale acestora (instalaţii de încălzire, aer condiţionat, centrale de orice tip, pompe de căldură etc). 

Cerinţele privind unităţile de aer condiţionat au fost introdus de ordonanţa din 2007 şi se aplică la puterea specifică a ventilatorului, instrumentelor de control a umidităţii şi, în anumite cazuri, pentru controlul fluxului de volum de aer. În cazul în care fluxul de volum de aer se utilizează  pentru un volum mai mare de 9 m3/m2 de podea, debitul de aer trebuie să fie controlat în mod automat.
	Elemente componente


	Valorile maxime pentru pierderea de căldură U
[kWh/m²·K]

Ordonanţa din 2007                     Ordonanţa din 2009


	- pereţi externi
- pereţi externi cu izolaţie termică


	0,45

[0,35]
	0,24

	- ferestre

- ferestre cu geam special


	1,70

[2,00]
	1,30

[2,00]

	- sticlă

- sticlă specială


	1,50

[1,60]
	1,10

[1,60]

	- pereţi cortină

- pereţi cortină cu structură specială


	1,90

[2,30]

	1,40 / 1,90

[2,30]

	- plafoane, acoperişuri înclinate


	0,30
	0,24

	- acoperişuri plate


	0,25


	0,20

	- plafoane şi pereţi aflate între spaţii încălzite şi neîncălzite

• valori măsurate pe partea caldă a peretelui/plafonului
• valori măsurate pe partea rece a peretelui/plafonului

	0,40

0,50
	0,30

0,30 / 0,50


GRECIA


Cadrul legal
Punerea în aplicare a Directivei EPBD este în responsabilitatea Ministerului Dezvoltării şi a Ministerului Mediului. Legea de transpunere a Directivei a fost adoptată de Parlamentul Greciei, în mai 2008
.
Cerinţe pentru clădirile noi

Nivelul de cerinţe sunt guvernate de funcţia şi tipul de clădire (locuinţe, clădiri de birouri, şcoli, spitale, etc.) şi acoperă următoarele măsuri:

- valorile maxime pentru pierderea de căldură U;

- nivelul de izolare energetică;

- consumul de energie primară pe unitatea de suprafaţă a podelei;

- sistemele de încălzire şi aer condiţionat. 

Cerinţe pentru clădirilor existente 

Procedura stabilită pentru clădirile noi se aplică şi pentru cele aflate deja în exploatare, fiind aplicată de la 1 ianuarie 2009.

Cerificarea clădirilor se face într-o plajă de 7 etichete, de la A la G. Nivelul superior, A, cuprinde mai multe trepte, (de exemplu, A +, A sau A -), pentru a stimula competiţia privind implementarea de proiecte energetice tot mai eficiente. Certificarea, însoţită de autorizaţia de construcţie, este obligatorie pentru clădirile noi de la 1 ianuarie 2009. 
Este în curs de desfăşurare, încă, o dezbatere pentru a se stabili dacă 
certificatul este obligatoriu pentru clădirile care urmează să fie închiriate sau vândute. Principalul argument împotriva acestei cerinţe este numărul mare de inspectori necesari în anul 2010 pentru punerea în aplicare a legii.

Camera tehnică a Greciei a stabilit o listă de tarife pentru evaluatorii şi inspectorii acreditaţi să desfăşoare activităţi de certificare energetică. Aceste tarife sunt, în general, cuprinse între 100 şi 150 euro pentru clădiri de dimensiuni medii, instalaţii de încălzire şi aparate de aer condiţionat, majorându-se în funcţie de m2 de suprafaţă sau de o fracţie de 100 de kW pentru instalaţiile specifice. 

Pentru clădiri noi, tarifele sunt exprimate ca un procent (10-20%) din studiile arhitecturale, de inginerie mecanică şi electrică, necesare pentru construirea imobilului.

IRLANDA
Cadrul legal

Transpunerea juridică a Directivei EPBD este responsabilitatea Ministerului Mediului, Patrimoniului şi Administraţiei Locale (cu excepţia art. 8 şi 9) şi Ministerului Comunicaţiilor, Energiei şi Resurselor Naturale (ar. 8 şi 9). 
Anterior, calcularea performanţei energetice a clădirilor a fost prevăzută de Regulamentul privind construcţiile, din anul 2005 şi 2006. Noile norme, care au fost adoptate după publicarea Directivei europene, au reprezentat o înăsprire a nivelului de emisii de CO2 şi a cerinţelor de performanţă pentru noile locuinţe.

În urma unui proces de consultare publică, Plan de acţiune pentru punerea în aplicare a Directivei EPBD în Irlanda, a fost publicat în iulie 2006. Acesta a stabilit calendarul sarcinilor  propuse, responsabilităţile şi termenele necesare, pentru a realiza punerea deplină în aplicare într-un mod fezabil şi cu costuri reduse a prevederilor comunitare
. Au fost îndeplinite următoarele etape:
▪ aplicarea cerinţelor minime de performanţă energetică.
- locuinţe noi - iulie 2006;

- noi clădiri nerezidenţiale - iulie 2008;

▪ stabilirea claselor de eficienţă energetică (BER).
- locuinţe noi - ianuarie 2007;

- noi clădiri nerezidenţiale - iulie 2008;

- clădiri vechi oferite spre vânzare sau închiriere - ianuarie 2009;

- stabilirea claselor de eficienţă energetică pentru clădirile publice de peste 1000m2 - ianuarie 2009; 

▪ studiu de fezabilitate privind introducerea sistemelor alternative de energie - ianuarie 2007.
▪ eficienţa energetică a sistemelor de încălzire - ianuarie 2008.
▪ inspecţia sistemelor de climatizare - ianuarie 2008.
Metodologia de calcul

Metodologia naţională de calcul pentru noile clădiri rezidenţiale are la bază Procedura de calcul energetic a locuinţelor (DEAP), conform standardului ISO 13790. Astfel, se elaborează un calcul anual pentru energie primară necesară imobilului şi a emisiilor de CO2, care rezultă din încălzirea şi ventilaţia imobilului, încălzirea apei, utilizarea pompelor asociate şi de ventilatoare, precum şi din iluminatul clădirii, calculată pe baza unui model standardizat teoretic de ocupare. Metodologia de calcul pentru clădiri nerezidenţiale este o versiune adaptată a sistemului de calcul britanic. 
Cerinţe pentru clădirile noi


Cea mai recentă metodologie de calcul a eficienţei energetice pentru clădirile noi a fost publicată în ianuarie 2008. 
Acesta oferă îndrumări cu privire la următoarele elemente:

- limitarea pierderilor de căldură prin structura construcţiei;

- limitarea consumului de energie şi a emisiilor de CO2 în raport cu cele ale unei clădiri de referinţă;

- controlul instalaţiilor de încălzire şi a sistemelor de alimentare cu apă caldă;

- izolarea dispozitivelor de stocare a apei calde, ţevilor şi conductelor;

- asigurarea obligatorie privind producerea a 10 kWh/m2/an de energie termică sau 4 kWh/m2/an de energie electrică de la o sursă regenerabilă, de exemplu, energie solară (termică sau fotovoltaică), eoliană, biomasă, geotermală;
 - stabilirea unei valori de eficienţă minimă de 86% pentru instalaţiile de încălzire pe bază de petrol şi gaze naturale.
Valoarea maximă pentru pierderea de energie U la locuinţe
	Elemente de construcţie
	U (W/m2K)


	acoperişuri
	

	acoperiş înclinat
	

	- izolaţia tavanului
	0.16

	- izolaţia pe pantă 
	0.20

	acoperiş plat
	0.22

	pereţi 
	0.27

	podele 
	0.25

	alte plafoane expuse 
	0.25

	uşi exterioare, ferestre şi  lucarne
	2,00


Cerinţele minime pentru clădiri noi nerezidenţiale sunt stabilite în funcţie de următoarele obiective:

- limitarea pierderilor de căldură prin structura construcţiei;

- limitarea supraîncălzirii pe perioada verii;

- controlul instalaţiilor de încălzire şi a sistemelor de alimentare cu apă caldă;
- izolarea dispozitivelor de stocare a apei calde, ţevilor şi conductelor;

- eficientizarea sistemului de iluminare artificială;

- dimensionarea instalaţiilor de aer condiţionat şi ventilaţie mecanică.
Pierderea de căldură medie pentru imobile cu altă destinaţie decât
 cea de locuinţe
	Elemente de construcţie
	Umed (W/m2K)



	acoperiş
	

	acoperiş înclinat
	

	 - izolaţia tavanelor
	0,16

	 - izolaţia pe pante
	0,20

	acoperiş plat
	0,22

	pereţi
	0,27

	podea
	0,25

	alte pardoseli expuse
	0,25

	uşi exterioare, ferestre şi lucarne
	2,20

	uşi mari pentru acces vehicule
	1,5


Certificarea clădirilor 

Există 7 clase de performanţă energetică, de la A (eficienţă maximă) la G (fără eficienţă). Performanţă energetică este exprimată ca: 

(a) consumul de energie primară pe unitatea de suprafaţă/etaj/an (kWh/m2/an);
(b)  emisia de dioxid de carbon CO2, (kgCO2/m2/an).
Experţi calificaţi 

Evaluările din acest domeniu sunt realizate de persoane specializate, care îndeplinesc următoarele cerinţe:

-  se află pe nivelul 6 de competenţe în domeniul construcţiilor sau echivalent;

- se află pe nivelul 6 de competenţe în specializarea evaluărilor energetice, fiind recunoscute  de un organism naţional de acreditare;

 - semnează Codul de conduită adoptat în domeniu.
Calitatea certificatelor BER va fi controlată periodic de evaluatori, care sunt selectaţi din rândul auditorilor energetici.

ITALIA

Cadrul legal

Punerea în aplicare a Directivei EPBD este responsabilitatea Ministerului Dezvoltării Economice, în colaborare cu Ministerul Mediului şi Ministerul Infrastructurii. 
În conformitate cu prevederile Constituţiei italiene, politica energetică este parţial delegată regiunilor şi provinciilor autonome, lăsând elaborarea cadrului general Guvernului, în timp ce regiunile au dreptul de a-l adapta cerinţelor individuale proprii. Unele regiuni şi-au dezvoltat propriile lor proceduri privind certificarea clădirilor. 
În august 2005, Consiliul de Miniştri a aprobat Decretul nr. 192/2005, creând cadrul general pentru transpunerea prevederilor Directivei EPBD în legislaţia naţională, cu excepţia art. 9 - inspecţia instalaţiilor de aer condiţionat, pentru care a fost solicitată o amânare de  trei ani. 
Următoarea etapă a fost reprezentată de transpunerea recentă a Directivei 32/2006/CE privind eficienţa energetică şi utilizarea de servicii energetice, Decretul nr. 115/2008
, de către Preşedintele Republicii. Anexa III prevede metodele de calcul şi recrutarea evaluatorilor pentru emiterea certificatelor energetice.
Procedura de calcul

Procedura de calcul a fost adoptată prin Decretul nr. 311/2006, urmând cerinţele standardului naţional UNI TS 11300.

Cerinţe pentru clădirile noi

Tipul şi nivelul de cerinţe energetice pentru încălzire, precum şi performanţa energetică diferă în funcţie de construcţii: 
- rezidenţiale (cu excepţia clădirilor publice), care au exprimată performanţa energetică în kWh/m2;
- nerezidenţiale, pentru care performanţa energetică se exprimă în kWh/m3.
Toate valorile sunt exprimate în funcţie de condiţiile climatice regionale, identificate prin factorul climatologic care este egal cu diferenţa de temperatura dintre media climatică a unei zile şi temperaturile înregistrate în cele mai calde/reci zile ale aceleiaşi perioade (degree days - DD).
Valorile pentru performanţă energetică pentru clădirile rezidenţiale
exprimate în kWh/m2 începând cu data de 1 ianuarie 2010
	Factorul de formă

S/V
	Zone climatice



	
	A
	B
	C
	D
	E
	F

	
	până la 600DD
	de la 601DD
	la 900 DD
	de la 901DD
	la 1400 DD
	de la 1401DD
	la 2100 DD
	la 2101 DD
	la 3000 DD
	peste 3000 DD

	<0,2
	8,5
	8,5
	2,8
	12,8
	21,3
	21,3
	34
	34
	46,8
	46,8

	>0,9
	36
	36
	48
	48
	68
	68
	88
	88
	116
	116


Valorile pentru performanţă energetică pentru clădirile nerezidenţiale
exprimate în kWh/m3, începând cu data de 1 ianuarie 2010
	Factorul de formă

S/V
	Zone climatice



	
	A
	B
	C
	D
	E
	F

	
	până la 600DD
	de la 601DD
	la 900 DD
	de la 901DD
	la 1400 DD
	de la 1401DD
	la 2100 DD
	la 2101 DD
	la 3000 DD
	peste 3000 DD

	<0,2
	2
	2
	3,6
	3,6
	6
	6
	9,6
	9,6
	12,7
	12,7

	>0,9
	8,2
	8,2
	12,8
	12,8
	17,3
	17,3
	22,5
	22,5
	31
	31


- factorul de formă este raportul dintre suprafaţă şi volum.
Cerinţe pentru clădirile existente

Pentru clădirile supuse unui proces de reabilitare majoră, guvernul italian a adoptat aceleaşi cerinţe minime de performanţă energetică ca şi pentru clădirile noi:
- reabilitarea totală a elementelor structurale ale construcţiei pentru clădiri având o suprafaţă utilă a podelei încălzită mai mare de 1000 m2;
- demolarea şi reconstruirea clădirilor existente, care au o suprafaţă utilă a podelei încălzită mai mare de 1000 m2.

- cerinţele se aplică pentru porţiuni noi de clădiri reabilitate, al căror volum depăşeşte  20% din volumul iniţial al clădirii;
- aplicarea limitată a parametrilor de performanţă, atunci când prescripţiile de reabilitare a unei clădiri existente cuprind: 

a) reabilitarea totală sau parţială a structurii clădirii; 

b) instalarea de sisteme de încălzire noi sau schimbarea sistemului de încălzire;
c) înlocuirea generatoarelor de căldură.
Valori limită pentru pierderea termică, începând cu data de 1 ianuarie 2010
	Elemente de structură


	Zone climatice
	U (W/m2K)

	pereţi
	A
	0,62

	
	B
	0,48

	
	C
	0.40

	
	D
	0,36

	
	E
	0,34

	
	F
	0,33

	acoperiş
	A
	0,38

	
	B
	0,38

	
	C
	0.38

	
	D
	0,32

	
	E
	0,30

	
	F
	0,29

	subsol
	A
	0,65

	
	B
	0,49

	
	C
	0,42

	
	D
	0,36

	
	E
	0,33

	
	F
	0,32

	ferestre
	A
	4,6

	
	B
	3,0

	
	C
	2,6

	
	D
	2,4

	
	E
	2,2

	
	F
	2,0


Certificarea clădirilor 
Certificarea energetică a devenit treptat obligatorie pentru toate clădirile, din iulie 2009 şi pentru toate apartamentele. 
Pentru realizarea acestei acţiuni sunt acordate o serie de stimulente, cum ar fi:

- reducerea taxelor datorate statului cu 55% şi folosirea acestor sume pentru îmbunătăţirea performanţelor energetice ale clădirii; 

  - acordarea de la buget a sumei de 8 milioane de euro anual pentru realizarea auditurilor energetice, pentru clădirile publice;
- punerea în practică a unor noi programe, de exemplu folosirea centralelor fotovoltaice, care să conducă la reducerea cu 10% a consumurilor energetice iniţiale.

Experţi calificaţi

Decretul ministerial din 30.05.2008 autorizează următoarele categorii de persoane:

- profesionişti, înregistraţi în asociaţii oficiale, care au cunoştinţe adecvate de proiectare, în domeniul energetic sau experienţă în audit;

- orice persoană care are cunoştinţe tehnico-ştiinţifice şi participă la cursuri de formare profesionale, finalizate cu examen;

- diplomele de calificare trebuie să fie recunoscute de către autorităţile regiunilor şi provinciilor;

- cursurile trebuie să fie organizate sau autorizate de autorităţile regiunilor şi provinciilor.
Inspecţia instalaţiilor de încălzire

Inspecţia cazanelor a fost introdusă în Italia, prin Legea nr. 10/1991.
Prin următoarele acte legislative adoptate la nivel naţional, regiunile au primit în responsabilitate realizarea acestor controale, permiţându-se implementarea unor termene mai lungi, de 4 ani, pentru verificarea acestor sisteme.

LETONIA

Cadrul legal

Parlamentul leton a adoptat Legea privind eficienţa energetică a clădirilor, în martie 2008. Legea stipulează că responsabilitatea pentru supravegherea şi coordonarea acestui proces revine Ministerului Economiei, dar Agenţia de stat pentru energie şi locuinţe este responsabilă pentru implementarea politicilor de eficienţă energetică.

Sunt reglementate următoarele aspecte:

- cerinţele minime de eficienţă energetică pentru clădirile noi şi cele reabilitate;

- metoda de calcul pentru stabilirea eficienţei energetice;
- procedurile de certificare (care acoperă tipul de clădire, certificatul de energie, conţinutul acestuia, eliberarea şi procedurile de înregistrare);

- supravegherea procesului de certificare de către Ministerul Economiei
prin utilizarea informaţiilor procesate de către Agenţia de stat pentru energie şi locuinţe;

- procedura de inspecţie pentru instalaţiile de încălzire şi climatizare.
Procedura de calcul
 

Stabilirea eficienţei energetice se face în baza standardelor CEN. Metodologia se referă la consumul energetic pentru încălzire, apă caldă menajeră, ventilaţie, iluminare, etc.
	Coeficientul de transmitere a căldurii

	Tipul clădirii
Structură
	Imobile rezidenţiale,

pensiuni, spitale şi grădiniţe

	Clădiri publice

(cu excepţia celor din coloana 3)

	Clădiri industriale

	URN,

W/(m2 x K)
	acoperişuri şi alte învelitori externe
	0,2 k


	0,25 k
	0,35 k

	
	podele şi tavane


	0,25 k
	0,35 k
	0,5 k

	
	pereţi cu masa mai mică de 100kg/m2
	0,25 k
	0,35 k
	0,45 k

	
	pereţi cu masa mai mare de 100kg/m2
	0,3 k
	0,4 k
	0,5 k

	
	uşi, ferestre şi pereţi de sticlă
	1,8 k
	2,2 k
	2,4 k

	ψRN,

W/(m x K)
	poduri termice


	0,2 k
unde k este un factor de temp.
	0,25 k
	0,35 k


În conformitate cu prevederile art. 8 al Legii privind eficienţa energetică a clădirilor, acest coeficient se calculează pentru clădirile noi, construcţiile reabilitate,  care au o suprafaţă utilă, totală, mai mare de 1000 m2, în cazul în care costurile lucrării depăşesc 25% din valoarea totală a construcţiei.

Pentru clădiri cu numeroase etaje, valoarea coeficientului de eficienţă energetică trebuie să fie calculat pentru fiecare parte a clădirii separat. Pentru case de locuit, spitale, case de sănătate şi grădiniţe, consumul specific de căldură ha pe fiecare m2, pentru clădirile cu 1-2 etaje va fi 1,10 (W/m2xK), pentru clădirile cu 3-4 etaje, va fi de 0,9 (W/m2xK), iar pentru clădirile cu mai mult de 5 etaje, de 0,7 (W/m2xK).
Experţi calificaţi

Auditorii energetici trebuie să aibă studii universitare, de preferinţă în domeniul ingineriei. Pentru cei cu studii de alt profil se impun cunoştinţe teoretice despre construirea structurilor imobilelor, tehnicile de căldură, sistemele tehnice electrice şi climatologie. Aceştia trebuie să urmeze cursuri de pregătire în domeniu, care se finalizează cu susţinerea unui examen.
LITUANIA

 Cadrul juridic 

Responsabilitatea punerii în aplicare a Directivei EPBD este împărţită între Ministerul Mediului (art. 3,4,5,6,7 şi, parţial, art.10) şi Ministerul Economiei (art. de 8,9 şi, parţial, art. 10). Principalele dispoziţii privind performanţa energetică a clădirilor şi certificarea acestora  sunt descrise în Legile construcţiilor şi energiei.
Procedura de calcul este definită în Regulamentul tehnic STR 2.01.09/2005.  
Procedura de calcul

Programul de calcul este aceeaşi pentru clădirile noi şi pentru cele existente.
Necesarul de energie nu este inclus în metoda de calcul. Eficienţa energetică pentru fiecare clădire este estimată numai în conformitate cu clasă în care este încadrată, prin comparaţie cu valorile menţionate în actul normativ de referinţă.
Evaluarea performanţei energetice a clădirii se realizează luând în considerare valoarea indicatorului C, calculat după cum urmează:
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Clasele energetice sunt următoarele:

- clasa A, C < 0.5;

- clasa B, 0,5 ≤ C < 1;

- clasa C, 1 ≤ C < 1,5;

- clasa D, 1,5 ≤ C < 2;

- clasa E, 2 ≤ C < 2,5;

- clasa F, 2,5 ≤ C < 3;

- clasa G, C ≥ 3.
Cerinţele normative pentru protecţia termică a clădirilor rezidenţiale 

	Elemente de construcţie


	U  -  W/(m2K)

	acoperişuri


	UN =0,16• κ

	plafoane în contact cu exteriorul


	

	elemente de construcţie în contact cu solul


	UN =0,25• κ

	plafoane peste subsoluri neîncălzite


	

	ziduri exterioare

	UN =0,20• κ

	ferestre şi alte elemente transparente 

	UN =1,6• κ      (1)

	uşi şi porţi

	UN =1,6• κ

	poduri termice liniare

	ψN =0,16• κ     (2)


(1) În cazul în care suprafaţa totală a ferestrelor şi a altor elemente transparente construcţie depăşeşte 25% din suprafaţa totală a pereţilor, valoarea U nu trebuie să depăşească 1,3 W / (m2⋅K); 

(2) κ = 20 / (θi - θe), - reprezintă un factorul de corecţie, θi este temperatura interioară (ºC), iar θe este temperatura exterioară (ºC).
Cerinţe pentru clădirile existente

Cerinţele sunt diferite între clădirile vechi şi cele noi. Cea mai mare parte
a clădirilor rezidenţiale sunt blocuri, 60% fiind construite între 1960 şi 1990. Aceste clădiri sunt într-o stare de deteriorare avansată, iar izolaţia termică a pereţilor nu este conformă cu cerinţele Directivei europene. 
Experţi calificaţi 

Lituania a început cursurile de formare a experţilor în noiembrie 2006, până la
începutul anului 2009 existând un număr de 191 de experţi.

De formarea acestora se ocupă Institutul pentru clădiri şi arhitectură din cadrul Universităţii din Kaunas şi Centrul pentru controlul calităţii din cadrul Universităţii din Vilnius.

Taxa pentru înregistrarea certificatelor energetice este de 3,5 euro (fără TVA), pentru fiecare certificat.
LUXEMBURG

Cadrul legal

Punerea în aplicare a Directivei EPBD este în responsabilitatea Ministerului Economiei şi Comerţului Exterior. Această directivă este aplicată din anul 1993, când a fost adoptată Legea privind utilizarea raţională a energiei.
Reglementările existente stabilesc cerinţele pentru clădirile noi şi reabilitarea clădirilor existente. Valoarea medie a pierderilor de căldură este calculată luând în considerare mai multe aspecte, cum ar fi raportul volum/suprafaţă, temperatura din interiorul pentru clădirilor cu o suprafaţă utilă mai mare de 200 m2. Pentru clădiri mici, valoarea medie a pierderilor de căldură este determinată pentru fiecare parte a clădirii (acoperiş, pereţi exteriori, ferestre, etc.).
Valoarea maximă pentru pierderea de căldură U (W/m²K)
	componente de clădire
	în contact cu exteriorul
	în contact cu spaţii slab încălzite
	în contact cu exteriorul şi spaţii neîncălzite



	- pereţi şi podele

	0,32
	0,50
	0,40

	- tavane şi acoperişuri

	0,25
	0,35
	0,30

	- geamuri şi uşi de balcoane

	1,5
	2,0
	2,0

	- uşi cu cadru

	2,0
	2,5
	2,5


Cerinţele pentru clădirile noi au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2008 şi aduc o îmbunătăţire de aproximativ 30%-50% a valorilor energetice, în comparaţie cu
aplicaţiile anterioare. 

Certificatul de performanţă energetică pentru clădiri rezidenţiale se acordă pe 9 categorii de eficienţă, de la categoria A de eficienţă (ridicat) la categoria I de eficienţă (scăzut). 

Clădirile rezidenţiale noi cu o suprafaţă totală utilă mai mare de 1000 m2 trebuie să fie evaluate pentru a se asigura că fezabilitatea economică a sistemelor alternative, cele de mediu şi tehnice cum ar fi:
- descentralizarea sistemelor de alimentare cu energie bazată pe energie regenerabilă, de cele clasice;

- procesele de conversie energetice de cogenerare;

- blocurile de încălzire sau de răcire, dacă sunt disponibile;

- pompele de căldură, în anumite condiţii,

sunt luate în considerare înainte de începerea construcţiei.

Eficienţa energetică pe clase (kWh/m2/an)
	Categoria clădirii

	A
	B

	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I

	- locuinţe multi-familiale

	≤ 45
	≤ 75
	≤ 85
	≤ 100
	≤ 155
	≤ 225
	≤ 280
	≤ 355
	> 355

	- locuinţe single

	≤ 45
	≤ 95
	≤ 125
	≤ 145
	≤ 210
	≤ 295
	≤ 395
	≤ 530
	> 530


Cerinţe pentru clădirile existente

 Modificările sau extinderile construcţiilor existente sunt reglementate astfel:

- în cazul în care este necesară obţinerea autorizaţiei de construcţie, certificatul de eficienţă energetică certificat trebuie să fie ataşat la cerere; 
- valorile pentru pierderea de energie trebuie să fie respectate pentru fiecare  prelungire sau modificare a clădirii; 
- certificatul energetic se reface pentru întreaga clădire la terminarea lucrărilor.

Experţii calificaţi
Experţii sunt arhitecţi şi ingineri, fiind membrii ai Ordinului arhitecţilor şi inginerilor de consultanţă, potrivit Legii privind organizarea acestor profesii, adoptată în anul 1989.

MALTA

Cadrul legal

În anul 2006, ministrul responsabil pentru resurse şi infrastructură, a emis Ordinul nr. 238 - Cerinţe minime pentru performanţa energetică a clădirilor. 
Cerinţele minime prescrise se referă limite la:
- valorile termice din structura construcţiei, limitarea suprafeţelor cu geamuri, atât în legătură cu pierderea de căldură, precum şi cu câştigul de energie solară;

- controlul, izolarea termică şi sistemele de răcire;

- controlul sistemelor de iluminat artificial;

- conservarea şi reutilizarea apei de ploaie.
Certificarea clădirilor se realizează conform unei scale care cuprinde 7 nivele, de la A la G, unde A este cea mai eficientă. 
Experţii sunt arhitecţi şi ingineri cu specialitatea construcţii, precum şi inginerii mecanici şi cu specializare electrică.
MAREA BRITANIE

Cadrul legal 


Implementarea Directivei EPBD în Marea Britanie este în responsabilitatea Departamentului pentru comunităţi şi guvernare locală, cu sprijinul Departamentului pentru mediu, alimentaţie şi afaceri rurale
. 

Cerinţe pentru clădirile noi

Pentru obţinerea certificatului energetic, imobilul trebuie să îndeplinească 5 criterii-cheie: 

I. Se calculează rata de emisie exprimată în kg CO2/m2 de suprafaţă de podea, pe an, care trebuie să fie mai mică decât valoarea ţintă RET. Această valoare este stabilită cu o marjă mai mică, cuprinsă între 20-28% din emisiile provenind de la o clădire standard (virtuală), de aceeaşi mărime şi formă cu a clădirii reale.
II. Performanţa structurii clădirii, valorile pentru pierderea de energie şi  permeabilitate, precum şi pentru serviciile fixe (de încălzire şi producere de apă caldă, izolarea conductelor, ventilaţie mecanică, răcire mecanice, iluminat).
III. Măsuri de control pentru limitarea câştigurilor de energie solară, în situaţia absenţei instalaţiilor de aer condiţionat.
IV. Performanţa tehnică a clădirii construite trebuie să fie în concordanţă cu intenţia expusă în proiectul de construcţie. Aceasta se traduce prin continuitatea izolaţiei, a permeabilităţii aerului, performanţa serviciilor.
V. Existenţa unor măsuri adecvate pentru întreţinerea clădirii.
Valori limită pentru coeficientul U (W/m2K) - locuinţe
	Elemente de construcţie


	Umed
	Umax

	pereţi


	0,35
	0,70

	podea


	0,25
	0,70

	acoperiş


	0,25
	0,35

	ferestre, uşi


	2,20
	3,30


Valori limită pentru coeficientul U (W/m2K) – clădiri nerezidenţiale
	Elemente de construcţie


	Umed
	Umax

	pereţi


	0,35
	0,70

	podea


	0,25
	0,70

	acoperiş


	0,25
	0,35

	ferestre, uşi, luminatoare, cortine


	2,20
	3,30

	uşi pietonale


	2,20
	3,0

	uşi pentru accesul maşinilor


	1,5
	4,0

	uşi principale de acces


	6,0
	6,0

	ventilatoare (inclusiv pentru încăperile unde este permis fumatul


	6,0
	6,0


Cerinţe pentru imobilele existente

Păstrarea elementelor de încălzire, după reabilitare - locuinţe

	Elemente de construcţie


	U - valoare de prag
	U - valoare impusă

	- pereţi


	0,70 W/m2K
	0,55 W/m2K

	- alte elemente similare


	0,70 W/m2K
	0,35 W/m2K

	- podea


	0,70 W/m2K
	0,25 W/m2K

	- tavane înclinate izolate termic


	0,35 W/m2K
	0,16 W/m2K

	- tavane înclinate izolate între căpriori


	0,35 W/m2K
	0,20 W/m2K

	- tavane plane izolate termic


	0,35 W/m2K
	0,25 W/m2K


Păstrarea elementelor de încălzire, după reabilitare - imobile nerezidenţiale

	Elemente de construcţie


	U - valoare de prag
	U - valoare impusă

	- pereţi


	0,70 W/m2K
	0,35 W/m2K

	- alte elemente similare


	0,70 W/m2K
	0,35 W/m2K

	- tavane înclinate izolate termic

	0,35 W/m2K
	0,16 W/m2K

	- tavane înclinate izolate între căpriori

	0,35 W/m2K
	0,20 W/m2K

	- tavane plane izolate termic 


	0,35 W/m2K
	0,25 W/m2K

	- podea


	0,35 W/m2K
	0,25 W/m2K


Cerinţele privind certificarea clădirilor au fost puse în aplicare, în mod progresiv, în  perioada august 2007 - octombrie 2008, primele imobile fiind cele care erau în construcţie sau au fost scoase la vânzare/închiriere.

 Toate certificatele sunt valabile pe o perioadă de zece ani, cu unele excepţii.

Acesta oferă o evaluare a eficienţei energetice globale a clădirii, pe o scară de la A la G, unde A este foarte eficient. Certificatul conţine recomandări de îmbunătăţire a rating-ului de energie. 

Costul mediu al certificatului este de 500 £.
OLANDA

Cadrul legal

Implementarea Directivei europene privind performanţa energetică a clădirilor intră în responsabilitatea Ministerului Locuinţelor, Amenajării Teritoriului şi Mediului. Decretul privind performanţa energetică a clădirilor şi Regulamentul de aplicare a decretului, au fost adoptate în anul 2006. 

Certificarea permanentă a clădirilor publice este obligatorie de la 1 ianuarie 2009. 
Metoda de calcul pentru clădirile noi are la bază standardul olandez privind performanţa energetică (EPN) şi metodologia „Energy Performance Advice” (EPA)
.  
Principalele aspecte obţinute cu ajutorul metodologiei EPA
	Mărimi

	Imobile rezidenţiale
	Imobile nerezidenţiale

	Valoarea pierderilor de energie U (podea, tavan, pereţi exteriori)

	Rc =2,5 W/ m2K
	Rc =2,5 W/m2K

	Valoarea pierderilor de energie U (ferestre, uşi)

	4,2 W/m2K
	4,2 W/m2K

	Etanşeitate 

	0,2 dm3/s
	-

	Lumina naturală


	m2 de fereastră

>10% din aria utilă
	m2 de fereastră

> 2,5 - 7 % din aria utilă 

	Ventilaţie aer

	0,9 dm3/s / m2 suprafaţă utilă

	în funcţie de tipul clădirii


Cerinţe minime pentru clădirile noi 



În reglementările actuale, dovada îndeplinirii cerinţelor legale trebuie făcută înainte de darea în exploatare a clădirii. Verificarea acestei prevederi este în responsabilitatea autorităţilor locale în raza cărora sunt situate imobilele. În prezent, valoarea coeficientului de performanţă energetică este de 0,8 (număr adimensional) pentru clădirile rezidenţiale, pentru cele nerezidenţiale valoarea diferă pentru fiecare categorie de imobile. 

Cerinţe pentru clădirilor existente



În ceea ce priveşte clădirile existente, art. 6 din decret prevede că valoarea coeficientului de performanţă energetică este aceeaşi, 0,8, şi pentru clădirile care au suferit reabilitări majore.
Certificatul energetic este format din 2 pagini. Pe prima pagină este menţionată clasa de energie, care variază de la A (eficient) la G (neeficient). Pe pagina a 2-a a certificatului sunt menţionate versiunile de calcul ale coeficientului şi sunt propuse măsuri de economisire a energiei.
Inspecţia instalaţiilor de încălzire şi de aer condiţionat
Cazanele mici sunt verificate anual sau la fiecare doi ani, în funcţie de tipul de cazan. Pentru cazanele mari (>100 kW), verificarea se realizează în conformitate cu legislaţie în domeniul mediului. Acest lucru înseamnă o verificare periodică obligatorie, în conformitate cu un sistem specificat.
Art. 9 din Directiva europeană, privind inspecţia sistemelor de aer condiţionat, este pe deplin pus în aplicare, dar normele legale sunt dispersate în diferite părţi din legislaţia naţională.
POLONIA

Cadrul legal 
Punerea în aplicare a Directivei EPBD este realizată de către Ministerul pentru 
Infrastructură, sub supravegherea Ministerul Economiei. 

Potrivit Legii construcţiilor, modificată în anul 2007, de la 1 ianuarie 2009 certificatul de performanţă energetică este  necesar în următoarele situaţii: 
- licenţierea clădirilor noi; 
- modernizarea sau reabilitarea clădirilor existente, dacă acest lucru are ca rezultat modificarea performanţelor energetice;

- clădirile scoase la vânzare sau închiriate. 
În mod similar, de la 1 ianuarie 2009, obligaţia de a deţine un certificat de 
performanţă energetică este necesară şi pentru apartamentele care sunt puse în vânzare.

În plus, începând de la 1 ianuarie 2009, sunt obligatorii:

- inspecţia periodică a eficienţei energetice a cazanelor şi instalaţiilor de aer condiţionat;

- inspecţia instalaţiilor de încălzire echipate cu cazane de capacitate nominală mai mare de 20 kW sau mai vechi de 15 de ani.
Legislaţia secundară cuprinde:

- Ordonanţa privind formarea şi examinarea experţilor care emit certificatele de performanţă energetică pentru clădiri, apartamente şi părţi de clădire care constituie zone funcţionale tehnice separate, din 21 ianuarie 2008; 
- Ordonanţa privind metodologia de calcul a performanţei energetice pentru clădiri, apartamente individuale şi părţi de clădire care constituie zone funcţionale tehnice separate, din 13 noiembrie 2008.
Procedura de calcul

Metodologia de calcul are la bază următoarea ipoteză:

- valoarea energiei necesare clădirii suferă o serie de corecţii în funcţie de tipul de combustibil utilizat, încercându-se promovarea energiei din surse regenerabile.

	Sursa de energie
	Tipul de energie
	Coeficient  de corecţie wj



	combustibil
	petrol

	1,1

	
	gaze naturale

	1,1

	
	cărbune negru

	1,1

	
	biomasă

	0,2

	
	energie solară (termală)

	0

	căldură prin cogenerare
	cărbune, gaze naturale

	0,8

	
	energie regenerabilă (biomasă, biogaz)

	0,15

	sisteme locale
	căldură obţinută de la centralele pe bază de cărbune 

	1,3

	
	căldură obţinută de la centralele pe bază de petrol/gaze naturale

	1,2

	
	căldură obţinută pe bază de biomasă

	0,2

	electricitate
	producţie mixtă

	3,0

	
	celule fotovoltaice

	0,70


Evaluarea cantităţii de energie necesară se bazează pe calcule pentru o clădire standardizată. În ceea ce priveşte consumul de energie, calculele depind de tipul de folosinţă al clădirii şi de climă, care nu sunt elemente de bază pentru evaluarea unui imobil
.
Cerinţe pentru imobilele noi şi reabilitate
Conform metodei prescriptive, cerinţele de energie pentru toate clădirile noi şi pentru cele modernizate, cu o suprafaţă utilă de peste 1000 m2 sunt următoarele:

- valoarea maximă admisă pentru pierderea de energie U este de 0,3 W/m2K pentru pereţii exteriori şi de  1,7-1,9 W/m2K pentru ferestre; 

- coeficientul maxim de radiaţie solară pentru ferestre sau partiţii transparente, gc <0,5 (energia totală transmisă, corectată cu un factor de umbrire);
- suprafaţă maximă de ferestre şi cu partiţii transparente, U > 1,5 W/m2K, nu poate depăşi  A0max = 0,15 Az + 0,03 Aw.
unde: Az - suma ariilor proiecţiilor orizontale pentru toate nivelurile clădirii, la nivelul solului, care sunt mai aproape de 5 m de pereţii exteriori;

AW - suma ariilor proiecţiilor orizontale pentru toate nivelurile clădirii, la nivelul solului, redusă cu Az.
Conform metodei performanţei, valorile admisibile de energie din surse regenerabile (energie primară), exprimate în kWh/m2·an, nu trebuie depăşite. Aceste valori depind de tipul de construcţie şi forma coeficientul de construcţii:
- în clădirile de locuit, consumul de energie pentru încălzire, ventilaţie şi apă caldă, se calculează pentru un an întreg:

a) pentru A/Ve ≤ 0,2; EPH+W = 73 + ΔEP; (kWh/m2·an);

b) pentru 0,2 ≤ A/Ve ≤ 1,05; EPH+W = 55 + 90 · (A/Ve) + ΔEP; (kWh/m2.an);

c) dla A/Ve ≥ 1,05; EPH+W = 149,5 + ΔEP; (kWh/m2.an).
unde ΔEP = ΔEPW, reprezintă surplusul de energie neregenerabilă pentru
furnizarea de apă caldă în timpul anului;
ΔEPW = 7800/(300 + 0,1 · Af); (kWh/(m2.an),
A - suma suprafeţelor partiţiilor exterioare care separă porţiunea de clădire
încălzită de exterior sau de porţiunile neîncălzite;

Ve - volumul clădirii din care se scade volumul balcoanelor, lodgiilor şi galeriilor;

Af - suprafaţă utilă încălzită a clădirii (apartament).
- în clădirile rezidenţiale, consumul de energie pentru încălzire, ventilaţie, răcire şi furnizarea de apă caldă (EPHC+W) se calculează pentru un an întreg:

EPHC+W = EPH+W + (5 + 15 · Aw,e / Af) (1 - 0,2 · A / VE) · AF,c / Af;  (kWh / m2.An)

unde Ah,e - suma suprafeţelor zidurilor exterioare;

Af,c - suprafaţa utilă răcită a clădirii (apartament);

Af - suprafaţă utilă încălzită a clădirii (apartament).
Ordonanţa privind metodologia de calcul a performanţei energetice pentru
clădiri, apartamente individual sau porţiuni de clădiri care constituie zone funcţionale
tehnice separate, defineşte 4 tipuri de certificate:

- certificatul de performanţă energetică pentru clădiri rezidenţiale;

- certificatul de performanţă energetică pentru clădiri întregi;

- certificatul de performanţă energetică pentru apartamente;
- certificatul de performanţă energetică porţiuni de clădiri care constituie zone funcţionale tehnice separate.
Experţi calificaţi 

Experţii sunt persoanele care se încadrează în una din următoarele trei categorii: 

- arhitecţi şi ingineri eligibili, responsabili pentru realizarea de proiecte arhitectonice precum şi construcţia de clădiri sau a instalaţiilor. Sunt acreditaţi în urma unui examen organizat de Camera inginerilor; 
- persoanele cu studii universitare şi postuniversitare, care au absolvit cursuri de masterat,  după ce au încheiat un curs de formare pentru specializare şi au susţinut examenul organizat de ministerul de profil;

- persoane care au absolvit cel puţin un an de studii postuniversitare în
arhitectură, construcţii, ingineria mediului, energie sau legate de domeniul auditului energetic. 
PORTUGALIA

Cadrul legal

Cadrul legislativ cuprinde, printre altele, următoarele acte:

- Decretul 78/2006, care defineşte regulile de operaţionale ale sistemului de energie pentru locuinţe şi certificarea calităţii aerului din interiorul acestora;

- Decretul 79/2006, care revizuieşte regulamentele pentru inspecţia periodică a cazanelor, instalaţiilor de încălzire şi de aer condiţionat;

- Decretul 80/2006, care stabileşte o nouă abordare privind cerinţele termice pe care trebuie să le îndeplinească o construcţie

Implementarea Directivei europene este în responsabilitatea Ministerul Economiei, împreună cu Ministerul Mediului. 
Certificarea energetică a clădirilor a intrat în vigoare la 1 iulie 2007. Clasificarea clădirilor se realizează pe o scară de eficienţă variind de la A+ (eficienţa energetică ridicată) la G (eficienţă slabă). Această clasificare este similară cu scară utilizată pentru unele aparate de uz casnic şi echipamente (deşi clasele respective, A şi B, au o serie de subdiviziuni - clasele A+, A, B, B-, pentru a îmbunătăţi distincţia).

Valorile de referinţă în conformitate cu reglementările din domeniul construcţiilor (W/m2.K)
	Structura clădirii
	Zone climatice



	
	I1

	I2
	I3
	Insule

	exterior
	pereţi
	0,7
	0,6
	0,5
	1,4

	
	acoperiş
	0,5
	0,45
	0,4
	0,8

	spaţii neîncălzite
	pereţi
	1,4
	1,2
	1,0
	2,0

	
	acoperiş
	1,0
	0,9
	0,8
	1,25

	ferestre
	4,3
	3,3
	3,3
	4,3


Cerinţe pentru clădiri noi şi reabilitate

Noile cerinţe au devenit obligatorii pentru construcţii, după 3 iulie 2006. Acestea depind de tipul construcţiei şi modul de utilizare, acoperind următoarele aspecte: 

- necesarul de energie maximă pentru încălzire şi răcire / m² de suprafaţă utilă (doar pentru imobilele rezidenţiale şi clădirile mici nerezidenţiale;
- valoarea maximă pentru pierderea de căldură Umax;
- cerinţe minime de umbrire pentru toate tipurile de ferestre;
- cerinţe minime pentru podurile termice;
- consum maxim de energie pentru producerea de apă caldă menajeră, inclusiv instalarea obligatorie de colectoare solare pentru obţinerea de apă caldă (pentru toate imobilele rezidenţiale, precum şi pentru clădirile mari nerezidenţiale, care utilizează cantităţi  importante de apă caldă, de exemplu, hoteluri, spitale);
- energia primară maximă consumată pe m² de podea (pentru toate clădirile);
- cerinţe de eficienţă şi calitate pentru sistemele de încălzire şi răcire.
Perioada de certificare a clădirilor publice
 

În Portugalia, prin clădire publică se înţelege orice clădire nerezidenţială, proprietate privată sau publică. În interiorul acestor construcţii, cu suprafaţa mai mare de 1000 m2, certificatul energetic trebuie afişat în loc vizibil, la intrarea principală.
Certificatele energetice se reînnoiesc la fiecare 6 ani, iar certificatele de calitate a aerului se reînnoiesc la fiecare doi sau trei ani, în funcţie de tipologia clădirii. 

Taxa pentru eliberarea certificatului este de 45 euro pentru clădirile rezidenţiale şi de 250 euro pentru clădirile nerezidenţiale.

Experţi calificaţi

Experţi calificaţi sunt persoanele autorizate să elibereze certificate şi să efectueze inspecţii. Acestea trebuie să aibă profesia de arhitect sau inginer, cu o experienţă de cel puţin 5 ani în domeniu. În plus, experţii calificaţi trebuie să urmeze o serie de cursuri şi să susţină o examinare, la nivel naţional, care evaluează cunoştinţele lor despre cerinţele tehnice din reglementările din domeniul construcţiilor, precum şi detalii cu privire la sistemul de certificare în sine.
Controlul de calitate al certificatelor va fi realizat periodic, cel puţin o dată la 5 ani. Prin sondaj, circa 10% din certificate vor fi supuse procedurii de audit, pentru a se stabili dacă metodologiile şi instrumentele de lucru au fost aplicate corect. 

Inspecţia instalaţiilor de încălzire şi a sistemelor de aer condiţionat 
Inspecţiile cazanelor şi aparatelor de aer condiţionat au devenit obligatorii de la 1 ianuarie 2009. În cazul clădirilor nerezidenţiale, inspecţia va fi realizată la 2-3 ani, în funcţie de tipul sistemelor. 

Calitatea aerului din interiorul clădirii va fi monitorizată periodic, la fiecare 2 - 3 ani, în funcţie de tipul construcţiei.

SLOVACIA
Cadrul legal

Slovacia a implementat Directiva 2002/91/ES în legislaţia naţională astfel: la 1 ianuarie 2006 pentru clădiri şi la 1 ianuarie 2007 pentru inspectarea cazanelor şi a sistemelor de aer condiţionat. În acest sens, Guvernul a adoptat patru decrete, iar Parlamentul a adoptat Legea privind performanţa energetică a clădirilor nr. 555 / 2005.

Procedura de calcul 
Sistemul de certificare energetică a clădirilor a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2008. Certificatele sunt întocmite folosind rezultatele calculului standardizat pentru energia totală furnizată, reprezentând o sumă energii necesare pentru încălzire, răcire şi ventilaţie, apă caldă, şi iluminat. Valoarea energiei consumate nu se calculează ca un prag ce se doreşte a nu fi depăşit, ci pentru a se atinge calitatea standard necesară în interiorul clădirii. 

Certificatul energetic este valabil pe o perioadă de 10 ani.
Cerinţele sunt reglementate de funcţie şi de tipul de construcţie: locuinţe, clădiri de birouri, şcoli, spitale, hoteluri şi restaurante, centre sportive, centre comerciale şi de servicii, etc. Toate aceste clădiri trebuie să îndeplinească cerinţele de protecţie termică reglementate de următoarele criterii: 

- valoarea de pierdere de energie U;
- criterii de igienă (temperatură minimă interioară de suprafaţă, poduri termice);

- rata minimă de schimb de aer (min. 0,5 l/h);

- criterii energetice (căldura maximă necesară încălzirii, în funcţie de forma clădirii şi suprafaţa utilă).
Valori minime cerute pentru pierderea de energie - U

	Tipul de structură

	UN
W/(m2.K)

	
	valori maxime pentru clădiri reabilitate


	valori recomandate pentru clădiri noi

	pereţi exteriori şi acoperişuri cu înclinaţie > 45º
	0,46
	0,32

	acoperişuri cu înclinaţie ≤ 45º
	0,30
	0,20

	tavane aflate deasupra zonelor neîncălzite
	0,30
	0,20

	tavane aflate sub zone neîncălzite
	0,35
	0,25

	ferestre
	2,0
	1,7

	uşi
	4,3
	3,0


Clasele de certificare energetică
	Tipul de clădire


	Clase de energie

energia totală livrată - kWh/m².an



	
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G

	locuinţe familiale
	< 48
	48-95
	96-138
	139-191
	192-239
	240-286
	> 286

	apartamente
	< 38
	38-76
	77-114
	115-152
	153-190
	191-228
	> 228

	birouri 
	< 57
	57-109
	110-156
	157-204
	205-255
	256-305
	> 305

	şcoli
	< 43
	43-78
	79-114
	115-152
	153-189
	190-228
	> 228

	spitale
	< 99
	99-188
	189-276
	277-364
	365-454
	455-546
	> 546

	hoteluri şi restaurante
	< 93
	93-177
	178-260
	261-343
	344-429
	430-514
	> 514

	săli de sport
	< 48
	48-91
	92-128
	129-172
	173-214
	215-258
	> 258

	centre comerciale
	< 61
	61-108
	109-161
	162-212
	213-263
	264-314
	> 314


Inspecţia periodică a cazanelor
	Putere nominală de ieşire (Kw)

	Combustibil
	Intervalul de inspecţie (ani)


	
	
	locuinţe
	alte clădiri

	20 – 30


	combustibil solid, lichid sau gazos, cu excepţia gazului metan
	10
	7

	
	gaz natural
	15
	12

	
	biomasă, biogaz
	15
	15

	30 -100


	combustibil solid, lichid sau gazos, cu excepţia gazului metan
	4
	4

	
	gaz natural
	6
	6

	
	biomasă, biogaz
	10
	10

	> 100


	combustibil solid, lichid sau gazos, cu excepţia gazului metan
	2
	2

	
	gaz natural
	3
	3

	
	biomasă, biogaz
	6
	6


Inspecţia periodică a sistemelor de aer condiţionat
	Putere nominală de ieşire (Kw)

	Intervalul de inspecţie (ani)



	12 - 50
	8

	50 - 250
	6

	250 - 1000
	4

	> 1000
	2


SLOVENIA
Cadrul legal

În Slovenia, Directiva europeană a fost transpusă în legislaţia naţională prin adoptarea în anul 2006 a Legii construcţiilor, Legii privind protecţia mediului şi prin amendarea Legii energiei. Punerea în aplicare a prevederilor Directivei este în responsabilitatea Ministerul Mediului şi Amenajării Teritoriului.
Procedura de calcul
Calculul performanţei energetice a unei clădiri are la bază prevederile standardului SIST EN 12831:2004 pentru necesarul specific de energie (W/m3) şi a standardului VDI 2078:1996 (ASHRAE) pentru necesarul puterii de răcire (W/m3). Se are în vedere introducerea în programul de calcul a unor date climatice, ca urmare a varietăţii climatice considerabile a regiunii.
Cerinţele energetice minime sunt definite în Regulamentul privind utilizarea eficientă a energiei în clădiri (septembrie 2008):

- pierderile maxime de căldură prin structură sau prin ventilaţie;

- valoarea maximă permisă pentru sistemele de răcire;

- cerinţele pentru instalarea obligatorie a surselor de energie regenerabile RES (minim 25% din cererea totală de energie trebuie să fie acoperite de instalarea de sisteme de energie regenerabilă). 
Cerinţa RES urmează să fie îndeplinită fie prin instalarea de colectoare solare pentru apă caldă - unităţi cu suprafaţă minimă de 6m2 pe locuinţă, instalarea de panouri PV (min. 5 W/m2/celulă fotovoltaică). 
Cerinţele suplimentare se referă la valorile maxime de pierdere de energie U, care sunt permise pentru structura clădirii şi ferestre (pentru pereţi 0,28 W/m2K, pereţi dintre apartamente 0,90 W/m2K, acoperiş plat 0,20 W/m2K, ferestre 1,3 W/m2K, uşi 1,8 W/m2K),  precum şi pentru etanşeitatea clădirii. 

O listă considerabilă de cerinţe se referă la eficienţa energetică caracteristică instalaţiilor. Recuperarea căldurii pierdută prin ventilaţie trebuie să fie unul dintre elementele centrale avute în vedere. Rata minimă impusă pentru recuperarea căldurii, este de 65%. Încălzitoarele electrice pentru apă caldă menajeră nu sunt acceptabile fără motive economice rezonabile. Construcţiile noi trebuie să folosească sisteme de încălzire la temperaturi joase (max. 55ºC), cum sunt centralele pe gaz metan în condensare.

Actul normativ conţine şi o serie de cerinţe minime pentru iluminat, definind puterea maximă permisă pentru corpurile de iluminat, pentru fiecare categorie de construcţii. Este obligatorie utilizarea lămpilor economice, doar 20% din sursele de iluminat putând fi acoperite prin becuri electrice incandescente.
Cerinţe minime pentru imobilele reabilitate

Cerinţe minime sunt valabile atât pentru toate clădirile noi, precum şi pentru
cele care sunt supuse reabilitărilor majore (în cazul în care valoarea lucrărilor de renovare depăşeşte 25% din valoarea clădirii, fără terenuri). Cerinţele sunt valabile indiferent de dimensiunea imobilului, nu se utilizează regula imobilelor mai mari de 1000 m2.
În cazul reabilitării care depăşeşte 40% din volumul structurii clădirii,
izolarea termică este obligatorie, fiind necesară respectarea valorilor impuse pentru pierderea de energie - Umax. 
Certificatul energetic (EPC) poate fi eliberat, fie pentru o parte a clădirii (blocuri de locuinţe sau unităţi nerezidenţiale), fie pentru întreaga clădire. Conform legii, EPC are un statut de document public. Prin urmare, aceasta poate fi emise doar de societăţi autorizate şi întocmite de către experţi autorizaţi, care au o vechime de minim 5 ani în domeniu. Regulamentul privind certificarea performanţei energetice a clădirilor, defineşte metodologia de certificare a imobilelor în caz de vânzare, închiriere şi de plasament public. 

Clasele energetice şi nivelul de energie primară necesară sunt următoarele:
	A
B
C
D
E
F
G

	0 to 15 kWh/m²
15 to 35 kWh/m²
35 to 60 kWh/m²
60 to 105 kWh/m²
105 to 150 kWh/m²
150 to 210 kWh/m²
peste 210 kWh/m²




Clasele A şi B sunt împărţite în două sub-categorii fiecare. Energia finală şi indicatorii  de emisie de CO2 sunt calculaţi în funcţie de valoarea energiei primară, fiind prezentate pe prima pagină a certificatului, folosind o scară de culoare. Indicatorii de bază, în certificatele de evaluare operaţionale sunt exprimate în kWh/m2an, pentru consumul de energie termică şi electrică şi în kg/m2an, pentru emisia de CO2.

SPANIA
Cadrul legal

Legislaţia spaniolă a avut în vedere economisirea energiei în clădiri, încă din anul 1979, iar reglementarea instalaţiilor de încălzire, din anul 1998.

Ambele legi au fost revizuite şi modificate, incluzând criterii mai stricte pentru consumul de energie, odată cu implementarea Directivei europene. De asemenea, au fost puse în aplicare noile politici naţionale în domeniul energiei, cum ar fi Planul naţional pentru eficienţă energetică, Strategia energetică şi Planul privind obţinerea energiei regenerabile.

Procedura de calcul

Codul privind construcţiile prevede cerinţele minime de energie pentru clădirile noi, care se aplică de la 17 septembrie 2006. Tipul şi nivelul de cerinţe de performanţă depind de zona climatică în care se află clădirea (în total, există 12 de climă zone în Spania) şi acoperă:

- valoarea pierderilor de energie maximă U, pentru diferite elemente de construcţie;

- factorii solari pentru ferestre, lucarne, etc; 

- eficienţa de performanţă pentru instalaţii termice, în funcţie de zonele de soare;

- criteriile minime de performanţă pentru instalaţiile de iluminat;
- contribuţia minimă a luminii naturale;
- contribuţia minimă a energiei solare la încălzirea apei calde menajere;

- contribuţia minimă în cazul utilizării elementelor fotovoltaice.
Reglementările privind certificarea energetică a clădirilor noi au fost adoptate de către Guvern la nivel naţional prin Decretul Regal nr. 47/2007.
Fiecare regiune are propria reglementare, existând 19 sisteme diferite, adaptate la 12 zone climatice.
SUEDIA

Cadrul legal


La 21 iunie 2006, a fost adoptată Legea cu privire la declaraţia energetică a clădirilor, care a transpus prevederile Directivei EPBD în legislaţia naţională. De asemenea, au fost adoptate reglementări privind sistemul energetic al clădirilor şi certificarea calităţii aerului din interiorul clădirii.  
Legislaţia prevedea că, la 1 ianuarie 2009, toate clădirile speciale (clădiri publice), cu o suprafaţă utilă mai mare de 1000 m2, precum şi toate clădirile care sunt închiriate, atât cele rezidenţiale, cât şi cele nerezidenţiale, trebuiau să aibă un certificat de energie, nu mai vechi de 10 ani şi, de asemenea, toate clădirile vândute după această dată, trebuie să aibă un certificat de energie, nu mai vechi de 10 ani. Toate clădirile noi, care se construiesc după data de 1 ianuarie 2009, trebuie să obţină un certificat de energie, după doi ani de utilizare.
Procedura de calcul
Procedurile de calcul, atât pentru clădirile rezidenţiale, cât şi pentru cele nerezidenţiale, sunt definite în Codul privind clădirile (art.3).
Verificarea finală a necesarului final de energie se face prin evaluarea necesarului de energie pentru încălzire, răcire, pentru producerea apei calde menajere şi funcţionarea articolelor electronice, în conformitate cu prevederile Codului privind clădirile.

Nu există nici un program special sau obligatoriu, care trebuie să fie aplicat în faza de construcţie, dar  valoarea de referinţă pentru pierderea de energie U se calculează cu următoarea formulă:
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Necesarul de energie diferă între clădirile rezidenţiale şi cele nerezidenţiale. Valoarea U, pentru clădiri rezidenţiale, este de 0,5 W/m2K, iar pentru cele nerezidenţiale de 0,7 W/m2K. 
	
	Poziţia locuinţei - sud [kWh/m2]


	Poziţia locuinţei - nord [kWh/m2]

	Clădiri rezidenţiale

	110
	130

	- una sau două familii cu tablouri electrice separate

	75
	95

	Clădiri nerezidenţiale

	100
	120

	- este permisă utilizarea suplimentară de energie, datorită debitului suplimentar de ventilaţie

	70*(q-0,35)
	90*(q-0,35)


Experţi calificaţi

Există două modalităţi de calificare a experţilor energetici:

-  urmarea unui curs în Suedia, care este organizat de o societate acreditată;

- acreditarea ca expert independent a unei persoane calificată în acest domeniu, într-unul din statele membre ale Uniunii Europene.
Certificarea experţilor este valabilă pentru o perioadă de 5 ani şi poate fi prelungită, cu excepţia situaţiilor în care s-a făcut vinovat de încălcarea legii.

Controlul calităţii certificatelor se realizează anual de către un grup de experţi calificaţi, care îndeplinesc criteriile legale.

UNGARIA


Cadrul legal

Ungaria a finalizat toate acţiunile pregătitoare pentru punerea în aplicare rapidă a Directivei EPBD la începutul anului 2006. Decretul ministerial TNM nr. 7/ 2006, adoptat în mai 2006, a cuprins prevederi care au acoperit, iniţial, numai art. 3, 4, 5 şi 6 din Directiva europeană. Procedura de transpunere a art. 7-10 a fost suspendată circa 3 ani, în special datorită crizei financiare, când au avut loc importante modificări în administraţia locală şi centrală, inclusiv desfiinţarea Oficiului de stat pentru locuinţe, pe de o parte, precum şi de preocupările legate de stabilirea unui tarif pentru certificarea imobilelor, pe de altă parte.
În urma unor dezbateri îndelungate, Ministerul pentru Guvernare Locală şi Dezvoltare Regională a stabilit un tarif pentru aceste servicii, care este proporţional cu consumul de energie al imobilelor, fiind în valoare de circa 50 de euro, pentru locuinţe şi apartamente single. 

De la începutul anului 2009, procedura de certificare este obligatorie pentru locuinţele noi, din 2011, intrând în vigoare obligativitatea obţinerii unui certificat energetic pentru celelalte imobile.   

Sistemul de clasificare cuprinde 10 categorii de imobile, de la A+ la I, fiecare categorie având o rubrică de explicaţii, pe lângă coeficienţii propriu-zişi, conform tabelului de mai jos. 

Valorile de referinţă sunt exprimate prin raportul (în %) dintre cerinţa de energie primară şi consumul propriu-zis

	Clasa

	Raport (%)
	Comentarii

	A+
	< 55
	energie scăzută

	A
	56-75
	foarte eficient

	B
	75-95
	mai bine decât se cere

	C
	95-100
	conform cu cerinţa

	D
	101-120
	cerinţa respectată aproximativ

	E
	121-150
	peste medie

	F
	151-190
	medie

	G
	191-251
	medie aproximativă

	H
	251-340
	slab

	I
	> 341
	rău


O trăsătură specifică este reprezentată de scara non-liniară. Consumul anual de energie primară pentru clădirile vechi pot fi 3 - 6 ori mai mare decât a unei clădiri noi. Se observă banda de lăţime energetică a categoriei este mai restrânsă, în cazul clădirilor eficiente din punct de vedere energetic şi creşte continuu, o dată cu consumul anual de energie (de exemplu, lăţimea benzii energetică din categoria B este de 20 de kWh/m2an, în cazul categoriilor G şi H este de 60-80 kWh/m2an. 
Procedura de calcul

Procedura de calcul este definită în detaliu în anexa Decretului ministerial TNM 7/2006. Pentru clădiri de birouri şi şcoli se iau în calcul numărul de locuitori/utilizatori pe etaj, numărul de ore de muncă pe săptămână, cantitatea necesară de aer, nivelul de iluminare şi  consumul de apă caldă. Pentru alte clădiri criteriile de mai sus pot constitui date de intrare pentru fiecare unitate separată de clădire (de exemplu, camere de oaspeţi, bucătărie, sală de mese, sală de gimnastică, sală de conferinţe, bazine de înot, piscine, etc).
	Elemente de clădire
	Pierderea de căldură U (W/m2K)


	- perete exterior
	0,45

	- acoperişuri plate
	0,25

	- podea mansardă
	0,3

	- atic încălzit
	0,25

	- podea peste arcade (acoperiş)
	0,25

	- podea peste subsol
	0,5

	- ferestre rame nemetalice
	1,6

	- ferestre rame metalice
	2,0

	- uşi de intrare
	3,0

	- uşi
	1,80

	- perete despărţitor între o zonă rece şi una încălzită
	0,5

	- perete despărţitor între două zone încălzite
	1,5

	- ferestre fixe
	1,5


Încărcarea specifică de încălzire include toate componentele legate de stabilirea echilibrului energetic: 

- pierderile de transmisie de căldură (W/m3K), inclusiv pierderile prin punte termică;

- câştig de energie solară.

Valoarea specifică de încărcare specifică este de 0,20 - 0,58. Valoarea reală depinde de raportul dintre suprafaţă şi volum a clădirii. Această cerinţă trebuie să fie îndeplinită, indiferent de modul de utilizare a clădirii. 

Referitor la energia solară, există mai multe opţiuni: 

a)  aceasta poate fi ignorată (în acest caz, este obligatorie izolarea termică a clădirii);

b) câştigurile de energie pot fi luate în considerare, având în vedere o valoare fixă pentru faţadele umbrite;

c) câştigurile pot fi luate în considerare cu valori diferenţiate pentru orientări diferite.
Este important de menţionat că îndeplinirea cerinţelor de eficienţă pentru
elementele de construcţie nu garantează îndeplinirea valorilor specifice de căldură necesare imobilului, aceasta depinzând de raportul dintre suprafaţă şi volum, de câştigurile de energie solară şi sistemul de servicii utilizat. 

La prima vedere, se poate considera că cerinţa de energie este mai mare, cu cât clădirea este mai mare, aspectul fiind fals, deoarece cu cât este mai mare raportul dintre suprafaţă şi volum, cu atât este mai necesară izolarea termică a clădirii. În cazul în care câştigurile de energie solară sunt ignorate, media generală a valorii pentru pierderea de căldură U trebuie să se încadreze în intervalul 0,44 - 0,67 W/m2K. Această valoare este cu aproximativ 40% mai mică decât valoarea prevăzută în regulament anterior de construcţii, emis în anul 1993.
În ceea ce priveşte riscul supraîncălzirii pe perioada verii, regulamentul are drept scop limitarea diferenţei de temperatură dintre interiorul şi exteriorul clădirii. Creşterea câştigurilor energetice solare pot fi motiv de supraîncălzire pe perioada verii. Diferenţa de temperatură tolerată este de 3°C pentru clădirile masive şi de 2°C pentru clădirile uşoare. 
Consumul specific de energie primară (kWh/m2an) în funcţie de raportul suprafaţă/volum, de la vârful spre parterul clădirii:

- imobile  rezidenţiale 110 - 230;

- clădiri de birouri 132 - 260;

- şcoli 90 - 254.
Cerinţe pentru clădirile vechi. mai mari de 1000 m2

În cazul unor lucrări importante de reabilitare, pentru aceste clădiri se aplică aceleaşi norme ca şi pentru clădirile noi. Lucrările majore sunt lucrările realizate la clădiri care au o suprafaţă de 1000 m2 de suprafaţă utilă totală, în situaţia în care costurile totale de renovare depăşesc cu 25% valoarea iniţială a clădirii, fără a fi inclusă şi valoarea terenului pe care este amplasată clădirea, precum şi lucrările care cuprind renovarea a peste 25% din suprafaţa clădirii.  
� www.oib.or.at


� http://www.energiesparen.be/oud/energieprestatie/


	� www.ibgebim.be


	� O descriere generală a metodei de calcul utilizată este descrisă de standarde europene - EN 832, EN 13 370, EN 13 789 - http://www.mrrb.government.bg/index.php?lang=en


� www.mcit.gov.cy


� www.sbi.dk/Be06


	� www.motiva.fi/energiatodistus


	� http://www.logement.gouv.fr; http://www.legifrance.gouv.fr


� http://www.parliament.gr/ergasies/nomodetails.asp?-lawid=585


	� www.sei.ie


� www.sviluppoeconomico.gov.it


� http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/08115dl.htm


� www.em.gov.lv


	� www.communities.gov.uk/publications/planningandbuilding/noticeapprov


	� www.senternovem.nl/epn


	� www.mi.gov.pl/2-48203f1e24e2f-1787735-p_1.htm


� http://www.adene.pt/ADENE.Portal


� http://www.codigotecnico.org/fileadmin/Ficheros_CTE/Documentos/CTEFeb08/CTE%20Parte%202%20DB%20HE.pdf


� www.bausoft.hu
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